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[bookmark: _Toc118682963][bookmark: _Toc229584477][bookmark: _Toc229769902]P R E A L A B L E
Tout candidat à un marché public d’équipements informatiques est tenu de fournir l’agrément technique adéquat en matière informatique. 

Il est tenu de faire la preuve de sa capacité à assurer le service après-vente. A cet effet, les autorités contractantes requièrent dans les dossiers techniques d’acquisition des équipements informatiques, un personnel clé et le matériel minimum s’il y a lieu et ce, conformément à l’arrêté portant fixation des conditions d’octroi, de renouvellement et de retrait de l’agrément technique en matière informatique.

L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les marchés publics de certains équipements informatiques lorsque le montant prévisionnel atteint le seuil de l’appel d’offres. Dans le cas de la production d’une autorisation du distributeur agréé, la preuve de son agrément par le fabricant doit être également fournie.

Toute offre est accompagnée d’une documentation (prospectus ou catalogue plus fiche technique) sur le matériel en support numérique ou papier et de l’adresse du site Internet attestant la conformité des caractéristiques proposées.
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I [bookmark: _Toc50375126][bookmark: _Toc118682964][bookmark: _Toc229584478][bookmark: _Toc229769903]MICRO-ORDINATEURS
I.1. [bookmark: _Toc48051888][bookmark: _Toc50373117][bookmark: _Toc50375127][bookmark: _Toc118351944][bookmark: _Toc118682965][bookmark: _Toc118686694][bookmark: _Toc118687339][bookmark: _Toc218874396][bookmark: _Toc219207087][bookmark: _Toc229584479][bookmark: _Toc229769904]Micro-ordinateurs pour usage standard
L’usage standard s’entend de l’utilisation courante de l’ordinateur à travers les logiciels bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…), les applications métiers (SI-N@FOLO, SIGASPE…) et Internet.
I.2.1. [bookmark: _Toc50373118][bookmark: _Toc50375128][bookmark: _Toc118351945][bookmark: _Hlk114712959]Micro-ordinateur de bureau pour usage standard
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante )

	I.1.1. 
	Micro-ordinateur de bureau pour usage standard
	Fourniture de micro-ordinateur de bureau compatible PS/PC 100%
	
	

	I.1.1.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.1.1.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.1.1.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.1.1.4. 
	Type 
	Professionnel
	
	

	I.1.1.5. 
	Format
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.1.1.6. 
	
	Micro tour ou Mini tour (unité centrale posée verticalement)    ☐
	
	

	I.1.1.7. 
	
	Desktop (unité centrale posée horizontalement)    ☐ 
	
	

	I.1.1.8. 
	[bookmark: _Hlk114713155]Processeur
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	
	
	Intel Core i3 (gen12 au moins) à 3,30 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 3.30  GHz (par exemple un processeur inférieur à 3.30  GHz turbo boosté à plus de 3.30  GHz       est conforme)  ☐
	
	

	
	
	Intel Core i5 (gen12 au moins) à 3,30 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 3.30  GHz (par exemple un processeur inférieur à 3.30  GHz turbo boosté à plus de 3.30  GHz est conforme)                    ☐
	
	

	
	
	Intel Core i7 (gen12 au moins) à 3,50 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 3,50 GHz (par exemple un processeur inférieur à 3,50 GHz turbo boosté à plus de 3,50 GHz est conforme).  ☐
	
	

	I.1.1.9. 
	RAM
	8 Go au moins de mémoire extensibles à 16 Go au moins
	
	

	I.1.1.10. 
	[bookmark: _Hlk114717534]Capacité de stockage
	SSD de 512 Go au moins                                          
	
	

	I.1.1.11. 
	Affichage
		Résolution : Full HD (1080p)

	1920 x 1080



	
	

	I.1.1.12. 
	
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.1.1.13. 
	
	Ecran LED de 18,5 pouces au moins ☐
	
	

	I.1.1.14. 
	
	Ecran LED de 22 pouces au moins ☐
	
	

	I.1.1.15. 
	Kit multimédia
	Carte son, Microphones et hauts-parleurs intégrés 
	
	

	I.1.1.16. 
	[bookmark: _Hlk114718109]Prises externes (minimales)
	1 port vidéo VGA ou DVI ou HDMI ou display port, prise pour casque (phone jack), 4 ports ou USB 3.0 (3.2) libres au moins 
	
	

	I.1.1.17. 
	Cartes d’interface réseau
	Ethernet RJ45 10/100/1000 base TX
WI-FI : 802.11n au moins
	
	

	I.1.1.18. 
	Clavier
	Clavier filaire AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure (trois caractères maximum par touche) et le pavé numérique
	
	

	I.1.1.19. 
	Souris
	Optique à molette filaire compatible Microsoft
	
	

	I.1.1.20. 
	Tapis de souris
	A fournir 
	
	

	I.1.1.21. 
	Alimentation
	Intégrée 220 V (+/- 10%) à 50 Hz avec Câble d’alimentation de type français ou SHUKO
	
	

	I.1.1.22. 
	Housse de protection contre la poussière
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.1.1.23. 
	
	Pour l’écran, l’unité centrale et le clavier
Oui      ☐                   Non     ☐
	
	

	I.1.1.24. 
	Unité centrale, écran, clavier et souris
	De même marque
	
	

	I.1.1.25. 
	[bookmark: _Hlk114719459]Système d’exploitation, logiciel bureautique et antivirus (acquis séparément du hardware)
	Pour toutes les autorités contractantes autre que les structures déconcentrées et décentralisées : 
Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire.
 L’activation des logiciels est assurée par un point focal de l’ANPTIC. 
	
	

	I.1.1.26. 
	
	Pour les structures déconcentrées et décentralisées, l’autorité contractante fait son choix en cochant :
	
	

	I.1.1.27. 
	
	Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire. L’activation des logiciels est assurée par un point focal de l’ANPTIC 
NB : Pour les structures déconcentrées et décentralisées ne disposant pas de conditions requises pour une activation à distance, une intervention sur site de l’équipe technique de l’ANPTIC est nécessaire. Dans ce cas, la prise en charge de leurs frais de mission incombe auxdites autorités contractantes.     ☐                                                                  
	
	

	
	
	Le prestataire doit installer les versions d’évaluation du système d’exploitation, du logiciel bureautique et de l’antivirus pour la réception. L’installation et l’activation sont à la charge du prestataire qui doit fournir les licences des logiciels. ☐
                                                                      
	
	

	I.1.1.28. 
	Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	I.1.1.29. 
	Autorisation du fabricant
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres
	
	



	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	

	
	Système d’exploitation
	Fourniture de licence de système d’exploitation
	
	

	I.1.1.30. 
	Marque
	Microsoft
	
	

	I.1.1.31. 
	Version
	Windows 11 professionnel ou version ultérieure.
La licence authentique est fournie par l’ANPTIC ou le prestataire le cas échéant. 

Dans le cas où le système d’exploitation est fourni par le prestataire, il fournit la licence authentique séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception).
	
	

	I.1.1.32. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante 
	
	



	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé 
à l’Autorité contractante)

	
	Logiciel bureautique
	Fourniture de licence de logiciel bureautique
	
	

	I.1.1.33. 
	Version
	Ms Office 2024 professionnel ou version ultérieure.
La licence authentique est fournie par l’ANPTIC ou le prestataire le cas échéant.

Dans le cas où le logiciel bureautique est fourni par le prestataire, il fournit la licence authentique séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception).
	
	

	I.1.1.34. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante 
	
	




	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé 
à l’Autorité contractante)

	I.1.1.35. 
	Logiciel antivirus
	Fourniture de logiciel antivirus
	
	

	I.1.1.36. 
	Version
	Logiciel dernière version avec licence authentique fournie séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception).
	
	

	I.1.1.37. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante
	
	




I.2.2. [bookmark: _Toc50373119][bookmark: _Toc50375129][bookmark: _Toc118351946]Micro-ordinateur de bureau All in One pour usage standard
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé 
à l’Autorité contractante)

	I.1.2. 
	Micro-ordinateur de bureau All in One pour usage standard
	Fourniture de micro-ordinateur de bureau All in One
	Fourniture de micro-ordinateur de bureau All in One
	

	I.1.2.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.1.2.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.1.2.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.1.2.4. 
	Type
	Professionnel
	
	

	I.1.2.5. 
	Processeur

	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.1.2.6. 
	
	Intel Core i3 (gen12 au moins) à 3.30 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 3.30 GHz (par exemple un processeur inférieur à 3.30 GHz turbo boosté à plus de 3.30 GHz est conforme)  ☐
	
	

	I.1.2.7. 
	
	Intel Core i5 (gen12 au moins) à 3.30 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 3.30 GHz (par exemple un processeur inférieur à 3.30 GHz turbo boosté à plus de 3.30 GHz est conforme)                                  ☐
	
	

	I.1.2.8. 
	
	Intel Core i7 (gen12 au moins) à 3.50 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 3.50 GHz (par exemple un processeur inférieur à 3.50 GHz turbo boosté à plus de 3.50 GHz est conforme)                             ☐
	
	

	I.1.2.9. 
	RAM
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.1.2.10. 
	
	8 Go au moins de mémoire (core i3)   ☐
	
	

	I.1.2.11. 
	
	8 Go au moins de mémoire et extensibles à 16 Go au moins (core i5 et core i7)      ☐
	
	

	I.1.2.12. 
	Capacité de stockage
	SSD de 512 Go au moins
	
	

	I.1.2.13. 
	Affichage
	Écran Full HD
Rétroéclairage LED 
Résolution : 1920 x 1080 au moins
	
	

	I.1.2.14. 
	
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.1.2.15. 
	
	Écran Tactile
Oui    ☐                       Non         ☐
	
	

	I.1.2.16. 
	Taille de l’écran 
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.1.2.17. 
	
	21 à 23,8 pouces                     ☐
	
	

	I.1.2.18. 
	
	23,9  à 26,9 pouces                     ☐
	
	

	I.1.2.19. 
	
	27 à 32,9 pouces                      ☐
	
	

	I.1.2.20. 
	
	33 à 36 pouces                          ☐
	
	

	I.1.2.21. 
	Kit multimédia
	Hauts-parleurs, webcam et microphones intégrés
	
	

	I.1.2.22. 
	Prises externes (minimales)
	1 port Ethernet RJ-45 intégré ou externe; 1 Prise microphone externe ; 1 Prise casque (stéréo) ; 2 ports USB 3.0 au moins ; 1 port HDMI ; Webcam HD (1280x800) au moins avec microphone intégré)

	
	

	I.1.2.23. 
	Cartes d’interface réseau sans fil
	Wi-Fi 802.11n au moins
	
	

	I.1.2.24. 
	Clavier
	AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure, la touche Windows (trois caractères maximum par touche) et le pavé numérique
	
	

	I.1.2.25. 
	
	L’autorité contractante fait son choix en cochant le modèle souhaité 
	
	

	I.1.2.26. 
	
	Clavier sans fil               ☐
	
	

	I.1.2.27. 
	
	Clavier filaire                 ☐
	
	

	I.1.2.28. 
	Souris
	L’autorité contractante fait son choix en cochant le modèle souhaité 
	
	

	I.1.2.29. 
	
	souris sans fil                     ☐
	
	

	I.1.2.30. 
	
	Souris filaire                      ☐
	
	

	I.1.2.31. 
	Tapis de souris
	L’autorité contractante fait son choix en cochant le modèle souhaité
	
	

	I.1.2.32. 
	
	A fournir 
	Oui     ☐       Non     ☐
	
	

	I.1.2.33. 
	Alimentation
	Adaptateur externe avec tension d’entrée de 220 V (+/- 10%) à 50 – 60 Hz avec un câble d’alimentation d’origine de type Français ou SHUKO 
	
	

	I.1.2.34. 
	Housse de protection contre la poussière 
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.1.2.35. 
	
	Pour l’ordinateur et le clavier 
Oui      ☐                  Non         ☐
	
	

	I.1.2.36. 
	Ordinateur, clavier et souris
	De même marque
	
	

	I.1.2.37. 
	Système d’exploitation, logiciel bureautique et antivirus (acquis séparément du hardware)
	Pour toutes les autorités contractantes autre que les structures déconcentrées et décentralisées : 
Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire.
 L’activation des logiciels est assurée par un point focal de l’ANPTIC. 
	
	

	I.1.2.38. 
	
	Pour les structures déconcentrées et décentralisées, l’autorité contractante fait son choix en cochant :
	
	

	I.1.2.39. 
	
	Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire. L’activation des logiciels est assurée par un point focal de l’ANPTIC 
NB : Pour les structures déconcentrées et décentralisées ne disposant pas de conditions requises pour une activation à distance, une intervention sur site de l’équipe technique de l’ANPTIC est nécessaire. Dans ce cas, la prise en charge de leurs frais de mission incombe auxdites autorités contractantes.     ☐                                                                  
	







	

	I.1.2.40. 
	
	Le prestataire doit installer les versions d’évaluation du système d’exploitation, du logiciel bureautique et de l’antivirus pour la réception. L’installation et l’activation sont à la charge du prestataire qui doit fournir les licences des logiciels. ☐
                                                                      
	
	

	I.1.2.41. 
	Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	I.1.2.42. 
	Autorisation du fabricant
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres
	
	

















	[bookmark: _Toc50373120][bookmark: _Toc50375130]N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé 
à l’Autorité contractante)

	
	Système d’exploitation
	Fourniture de licence de système d’exploitation
	
	

	I.1.2.43. 
	Marque
	Microsoft
	
	

	I.1.2.44. 
	Version
	Windows 11 professionnel ou version ultérieure. La licence authentique  est fournie par l’ANPTIC ou le prestataire le cas échéant.

Dans le cas où le système d’exploitation est fourni par le prestataire, il fournit la licence authentique séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception).

	
	

	I.1.2.45. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante
	
	





	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé 
à l’Autorité contractante)

	
	Logiciel bureautique
	Fourniture de licence de logiciel bureautique
	
	

	I.1.2.46. 
	Version
	Ms Office 2024 professionnel ou version ultérieure. La licence authentique est  fournie par l’ANPTIC ou le prestataire le cas échéant.

Dans le cas où le système d’exploitation est fourni par le prestataire, il fournit la licence authentique séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception).
	
	

	I.1.2.47. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante
	
	






	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé 
à l’Autorité contractante)

	
	Logiciel  antivirus
	Fourniture de logiciel  antivirus
	
	

	I.1.2.48. 
	Version
	Logiciel dernière version avec licence authentique fournie séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception).

	
	

	I.1.2.49. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante
	
	




I.2.3. [bookmark: _Toc118351947][bookmark: _Hlk114744515]Micro-ordinateur portable pour usage standard
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	I.1.3. 
	Micro-ordinateur portable pour usage standard 
	Fourniture de micro-ordinateurs portables compatibles PS/PC 100%
	Fourniture de micro-ordinateurs portables compatibles PS/PC 100%
	

	I.1.3.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.1.3.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.1.3.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.1.3.4. 
	Type
	Professionnel
	
	

	I.1.3.5. 
	Processeur
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.1.3.6. 
	
	Intel Core i3 (gen12 au moins) à 3,30 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 3, 30 GHz (par exemple un processeur inférieur à 3,30 GHz turbo boosté à plus de 3,30 GHz est conforme)              ☐
	
	

	I.1.3.7. 
	
	Intel Core i5 (gen12 au moins) à 3,30 GHz au moins ou équivalent 
Ou Ultra 5 (08 cœurs minimum) ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 3,30 GHz (par exemple un processeur inférieur à 3,30 GHz turbo boosté à plus de 3,30 GHz est conforme)   ☐     
	
	

	
	
	Intel Core i7 (gen12 au moins) à 3,50 GHz au moins ou équivalent 
Ou Ultra 7 (08 cœurs minimum) ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 3,50 GHz (par exemple un processeur inférieur à 3,50 GHz turbo boosté à plus de 3,50 GHz est conforme)          ☐
	
	

	I.1.3.8. 
	RAM
	8 Go au moins de mémoire extensibles à 16 Go au moins sur la carte mère
	
	

	I.1.3.9. 
	[bookmark: _Hlk114744714]Disque dur
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.1.3.10. 
	
	512 Go SSD au moins ( Intel Core i3 et i5  )   ☐

	
	

	I.1.3.11. 
	
	1 To SSD au moins  ( Intel Core i7 )        ☐
	
	

	I.1.3.12. 
	Affichage :

	Ecran LED avec une résolution de 1920 x 1080pixels au moins
L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.1.3.13. 
	
	Ecran tactile Oui       ☐             Non       ☐

	
	

	I.1.3.14. 
	
	14 pouces à 14,9           ☐
	
	

	I.1.3.15. 
	
	15 pouces à 16           ☐
	
	

	I.1.3.16. 
	
	17 pouces à 17,9           ☐
	
	

	I.1.3.17. 
	Système de pointage
	Touchpad intégré (Technologie multi-touch)
	
	

	I.1.3.18. 
	Kit multimédia
	Webcam avec micro numérique, carte son et hauts-parleurs stéréo intégrés
	
	

	I.1.3.19. 
	Prises externes intégrées (minimum)
	1 port vidéo pour écran, port RJ-45 intégré ou externe, au moins 2 ports USB 3.0 
	
	

	I.1.3.20. 
	[bookmark: _Hlk114745268]Communication sans fil
	Wi-Fi 802.11 n, Bluetooth 5.0 au moins 
	
	

	I.1.3.21. 
	Clavier
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.1.3.22. 
	
	AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure, la touche Windows (trois caractères maximum par touche) et le pavé numérique (écran supérieur à 15 pouces)                                                       ☐
	






	

	I.1.3.23. 
	
	AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure et la touche Windows (trois caractères maximum par touche) sans pavé numérique                ☐
	
	

	I.1.3.24. 
	Souris 
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.1.3.25. 
	
	Optique à molette externe compatible Microsoft
	Oui         ☐
                                        Non        ☐
	
	

	I.1.3.26. 
	Tapis de souris
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.1.3.27. 
	
	A fournir 
	Oui                   ☐                                  
	
	

	I.1.3.28. 
	
	
	Non                   ☐
	
	

	I.1.3.29. 
	Alimentation électrique
	Adaptateur externe universel, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO
	
	

	I.1.3.30. 
	[bookmark: _Hlk114747681]Batterie
	· Autonomie de 7 heures au moins (au soumissionnaire de faire la preuve) ;
· Nombre maximal de cycles de charge est de 2 à la réception
	
	

	I.1.3.31. 
	Housse de transport
	Housse rembourrée de qualité (fournir la référence et le prospectus). NB : La vérification de la référence et du prospectus se fait seulement au stade de la réception. Ils ne peuvent donc pas être utilisés comme des critères de non-conformité lors de la passation).
	
	

	I.1.3.32. 
	Système d’exploitation, logiciel bureautique et antivirus (acquis séparément du hardware)
	Pour toutes les autorités contractantes autre que les structures déconcentrées et décentralisées : 
Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire.
L’activation des logiciels est assurée par un point focal de l’ANPTIC. 
	
	

	I.1.3.33. 
	
	Pour les structures déconcentrées et décentralisées, l’autorité contractante fait son choix en cochant : 
	
	

	I.1.3.34. 
	
	Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire. L’activation des logiciels est assurée par un point focal de l’ANPTIC 
NB : Pour les structures déconcentrées et décentralisées ne disposant pas de conditions requises pour une activation à distance, une intervention sur site de l’équipe technique de l’ANPTIC est nécessaire. Dans ce cas, la prise en charge de leurs frais de mission incombe auxdites autorités contractantes.     ☐                                                                  
	
	

	I.1.3.35. 
	
	Le prestataire doit installer les versions d’évaluation du système d’exploitation, du logiciel bureautique et de l’antivirus pour la réception. L’installation et l’activation sont à la charge du prestataire qui doit fournir les licences des logiciels. ☐
                                                                      
	
	

	I.1.3.36. 
	Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	I.1.3.37. 
	Autorisation du fabricant
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres
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	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé 
à l’Autorité contractante)

	
	Logiciel bureautique
	Fourniture de licence de logiciel bureautique
	
	

	I.1.3.38. 
	Version
	Ms Office 2024 professionnel ou version ultérieure. La licence authentique est fournie par l’ANPTIC ou le prestataire le cas échéant.

 Dans le cas où le système d’exploitation est fourni par le prestataire, il fournit la licence authentique séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception).
	
	

	I.1.3.39. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante

	
	







	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé 
à l’Autorité contractante)

	
	Système d’exploitation
	Fourniture de licence de système d’exploitation
	
	

	I.1.3.40. 
	Marque
	Microsoft
	
	

	I.1.3.41. 
	Version
	Windows 11 professionnel ou version ultérieure. La licence authentique est fournie par l’ANPTIC ou le prestataire le cas échéant.

Dans le cas où le système d’exploitation est fourni par le prestataire, il fournit la licence authentique séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception).
	
	

	I.1.3.42. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante
	
	




	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé 
à l’Autorité contractante)

	
	Logiciel  antivirus
	Fourniture de logiciel  antivirus
	
	

	I.1.3.43. 
	Version
	Logiciel dernière version avec licence authentique fournie séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception).

	
	

	I.1.3.44. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante
	
	







I.2.4. [bookmark: _Toc50373121][bookmark: _Toc50375131][bookmark: _Toc118351948]Micro-ordinateur portable deux en un (2en1) détachable à usage standard
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	I.1.4. 
	Micro-ordinateur portable deux en un (2en1) détachable à usage standard
	Fourniture de micro-ordinateurs portables deux en un (2en1) détachable compatibles PS/PC 100%
	Fourniture de micro-ordinateurs portables deux en un (2en1) détachable compatibles PS/PC 100%
	

	I.1.4.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.1.4.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.1.4.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.1.4.4. 
	Type
	Professionnel
	
	

	I.1.4.5. 
	Processeur
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.1.4.6. 
	
	Intel Core i5 (gen12 au moins) à 2.5 GHz au moins ou équivalent 
Ou Ultra 5 (08 cœurs minimum) ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 2.5 GHz (par exemple un processeur inférieur à 2.5 GHz turbo boosté à plus de 2.5 GHz est conforme)                                          ☐
	
	

	I.1.4.7. 
	
	Intel Core i7 (gen12 au moins) à 2.5 GHz au moins ou équivalent 
Ou Ultra 7 (08 cœurs minimum) ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 2.5 GHz (par exemple un processeur inférieur à 2.5 GHz turbo boosté à plus de 2.5 GHz est conforme)                                       ☐
	
	

	I.1.4.8. 
	RAM
	8 Go au moins de mémoire et extensible à 16 Go
	
	

	I.1.4.9. 
	Capacité de stockage
	512 Go SSD au moins
	
	

	I.1.4.10. 
	Affichage 

	Ecran LED avec une résolution de 1920x1080 pixels au moins, tactile 
	
	

	I.1.4.11. 
	Taille de l’écran
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.1.4.12. 
	
	11 à 11,9 pouces                ☐
	
	

	I.1.4.13. 
	
	12 à 12,9 pouces                ☐
	
	

	I.1.4.14. 
	
	13 à 14 pouces                   ☐
	
	

	I.1.4.15. 
	Système de pointage
	Touchpad intégré
	
	

	I.1.4.16. 
	Kit multimédia
	Webcam HD avec micro numérique, Combo casque / micro stéréo intégrés
	
	

	I.1.4.17. 
	Prises externes intégrées (minimales)
	01 port USB 3.0 au moins, 1 port usb-c, port vidéo

	
	

	I.1.4.18. 
	Cartes d’interface réseau filaire
	Port RJ45 Gigabit Ethernet ou Adaptateur RJ45
	
	

	I.1.4.19. 
	Communication sans fil
	Wi-Fi 802.11 n au moins
Bluetooth  5.0 au moins
	
	

	I.1.4.20. 
	Clavier

	AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure et la touche Windows (trois caractères maximum par touche) sans pavé numérique
	
	

	I.1.4.21. 
	Souris (Optique à molette externe compatible Microsoft)
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.1.4.22. 
	
	Optique à molette externe compatible Microsoft
	Oui        ☐                         

Non       ☐
	
	

	I.1.4.23. 
	Tapis de souris
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.1.4.24. 
	
	A fournir 
	Oui         ☐                     

Non           ☐
	
	

	I.1.4.25. 
	Alimentation
	Adaptateur externe universel, 100-240 V à 50-60 Hz 
	
	

	I.1.4.26. 
	Batterie
	· Autonomie de 7 heures au moins (au soumissionnaire de faire la preuve) ;
· Nombre maximal de cycles de charge est de 2 à la réception
	
	

	I.1.4.27. 
	Capteurs
	Accéléromètre, gyroscope, détecteur de lumière ambiante et magnétomètre
	
	

	I.1.4.28. 
	Housse de transport 
	Housse rembourrée de qualité (fournir la référence et le prospectus). 
NB : La vérification de la référence et du prospectus se fait seulement au stade de la réception. Ils ne peuvent donc pas être utilisés comme des critères de non-conformité lors de la passation).
	
	

	I.1.4.29. 
	Système d’exploitation, logiciel bureautique et antivirus (acquis séparément du hardware)
	Pour toutes les autorités contractantes autre que les structures déconcentrées et décentralisées : 
Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire.
 L’activation des logiciels est assurée par un point focal de l’ANPTIC. 
	
	

	I.1.4.30. 
	
	Pour les structures déconcentrées et décentralisées, l’autorité contractante fait son choix en cochant : 
	
	

	I.1.4.31. 
	
	Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire. L’activation des logiciels est assurée par un point focal de l’ANPTIC 
NB : Pour les structures déconcentrées et décentralisées ne disposant pas de conditions requises pour une activation à distance, une intervention sur site de l’équipe technique de l’ANPTIC est nécessaire. Dans ce cas, la prise en charge de leurs frais de mission incombe auxdites autorités contractantes.     ☐                                                                  
	
	

	I.1.4.32. 
	
	Le prestataire doit installer les versions d’évaluation du système d’exploitation, du logiciel bureautique et de l’antivirus pour la réception. L’installation et l’activation sont à la charge du prestataire qui doit fournir les licences des logiciels. ☐
                                                                      
	
	

	I.1.4.33. 
	Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	I.1.4.34. 
	Autorisation du fabricant
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres
	
	



	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé 
à l’Autorité contractante)

	
	Système d’exploitation
	Fourniture de licence de système d’exploitation
	
	

	I.1.4.35. 
	Marque
	Microsoft
	
	

	I.1.4.36. 
	Version
	Windows 11 professionnel ou version ultérieure. La licence authentique est fournie par l’ANPTIC ou le prestataire le cas échéant.

Dans le cas où le système d’exploitation est fourni par le prestataire, il fournit la licence authentique séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception).
	
	

	I.1.4.37. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante
	
	








	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé 
à l’Autorité contractante)

	
	Logiciel bureautique
	Fourniture de licence de logiciel bureautique
	
	

	I.1.4.38. 
	Version
	Ms Office 2024 professionnel ou version ultérieure. La licence authentique est fournie par l’ANPTIC ou le prestaire le cas échéant.

Dans le cas où le système d’exploitation est fourni par le prestataire, il fournit la licence authentique séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception).
	
	

	I.1.4.39. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante
	
	







	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé 
à l’Autorité contractante)

	
	Logiciel antivirus 
	Fourniture de logiciel antivirus 
	
	

	I.1.4.40. 
	Version
	Logiciel dernière version avec licence authentique fournie séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception).
	
	

	I.1.4.41. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante
	
	








I.2.5. [bookmark: _Toc50373122][bookmark: _Toc50375132][bookmark: _Toc118351949]Micro-ordinateur portable deux en un (2en1) non détachable à usage standard
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	I.1.5. 
	Micro-ordinateur portable deux en un (2en1) non détachable à usage standard
	Fourniture de micro-ordinateurs portables deux en un (2en1) non détachable compatibles PS/PC 100%
	Fourniture de micro-ordinateurs portables deux en un (2en1) non détachable compatibles PS/PC 100%
	

	I.1.5.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.1.5.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.1.5.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.1.5.4. 
	Type
	Professionnel
	
	

	I.1.5.5. 
	Processeur
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.1.5.6. 
	
	Intel Core i3 (gen12 au moins) à 2.5 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 2.5 GHz (par exemple un processeur inférieur à 2.5 GHz turbo boosté à plus de 2.5 GHz est conforme)              ☐
	
	

	I.1.5.7. 
	
	Intel Core i5 (gen12 au moins) à 2.5 GHz au moins ou équivalent 
Ou Ultra 5 (08 cœurs minimum) (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 2.5 GHz (par exemple un processeur inférieur à 2.5 GHz turbo boosté à plus de 2.5 GHz est conforme)               ☐
	
	

	
	
	Intel Core i7 (gen12 au moins) à 2.5 GHz au moins ou équivalent 
ou Ultra 7 ( 08 cœurs minimum) ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). La technologie turbo Boost doit permettre de dépasser ce minimum de 2.5 GHz (par exemple un processeur inférieur à 2.5 GHz turbo boosté à plus de 2.5 GHz est conforme)             ☐
	
	

	I.1.5.8. 
	RAM
	8 Go au moins de mémoire extensibles à 16 Go au moins 
	
	

	I.1.5.9. 
	Capacité de stockage
	SSD de 512 Go au moins 
	
	

	I.1.5.10. 
	Affichage
	Ecran tactile couleur LED avec une résolution de 1920 x1080 pixels au moins

	
	

	I.1.5.11. 
	
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	
	
	Stylet Oui         ☐         Non         ☐
	
	

	I.1.5.12. 
	Taille de l’écran
	L’autorité contractante fait son choix en cochant 
	
	

	I.1.5.13. 
	
	11 à 11,9 pouces                  ☐
	
	

	I.1.5.14. 
	
	12 à 12,9 pouces                 	☐
	
	

	I.1.5.15. 
	
	13 à 13,9 pouces                  ☐
	
	

	
	
	14 à 14,9 pouces  	☐
	
	

	
	
	15 à 15,9 pouces                  ☐
	
	

	
	
	16 à 16,9 pouces 	☐
	
	

	I.1.5.16. 
	Système de pointage
	Touchpad intégré 
	
	

	I.1.5.17. 
	Kit multimédia
	Webcam HD avec micro numérique, Combo casque, micro stéréo intégrés
	
	

	I.1.5.18. 
	Prises externes intégrées (minimales)
	01 port USB 3.0 au moins, 1 port USB-C, port vidéo 

	
	

	I.1.5.19. 
	Cartes d’interface réseau filaire
	Port RJ45 Gigabit Ethernet ou Adaptateur RJ45
	
	

	I.1.5.20. 
	Communication sans fil
	Wi-Fi 802.11 n au moins
Bluetooth 5.0 au moins
	
	

	I.1.5.21. 
	Clavier

	AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure et la touche Windows (trois caractères maximum par touche)               
	
	

	I.1.5.22. 
	Souris (Optique à molette externe compatible Microsoft)
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	 
	

	I.1.5.23. 
	
	Optique à molette externe compatible Microsoft
	Oui      ☐ 

	
	

	I.1.5.24. 
	
	
	Non     ☐
	
	

	I.1.5.25. 
	Tapis de souris
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	 
	

	I.1.5.26. 
	
	Oui       ☐          Non        ☐
	
	

	I.1.5.27. 
	Alimentation
	Adaptateur externe universel, 100-240 V (+/- 10%) à 50-60Hz 
	
	

	I.1.5.28. 
	Batterie
	· Autonomie de 8 heures au moins (au soumissionnaire de faire la preuve) ;
· Nombre maximal de cycles de charge est de 2 à la réception.
	
	

	I.1.5.29. 
	Housse de transport 
	Housse rembourrée de qualité (fournir la référence et le prospectus).
NB : La vérification de la référence et du prospectus se fait seulement au stade de la réception. Ils ne peuvent donc pas être utilisés comme des critères de non-conformité lors de la passation).
	
	

	I.1.5.30. 
	Système d’exploitation, logiciel bureautique et antivirus (acquis séparément du hardware)
	Pour toutes les autorités contractantes autre que les structures déconcentrées et décentralisées : 
Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire.
L’activation des logiciels est assurée par un point focal de l’ANPTIC. 
	
	

	I.1.5.31. 
	
	Pour les structures déconcentrées et décentralisées, l’autorité contractante fait son choix en cochant : 
	
	

	I.1.5.32. 
	
	Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire. L’activation des logiciels est assurée par un point focal de l’ANPTIC 
NB : Pour les structures déconcentrées et décentralisées ne disposant pas de conditions requises pour une activation à distance, une intervention sur site de l’équipe technique de l’ANPTIC est nécessaire. Dans ce cas, la prise en charge de leurs frais de mission incombe auxdites autorités contractantes.     ☐                                                                  
	
	

	I.1.5.33. 
	
	Le prestataire doit installer les versions d’évaluation du système d’exploitation, du logiciel bureautique et de l’antivirus pour la réception. L’installation et l’activation sont à la charge du prestataire qui doit fournir les licences des logiciels. ☐
                                                                      
	
	

	I.1.5.34. 
	Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	I.1.5.35. 
	Autorisation du fabricant
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres
	
	


	[bookmark: _Hlk219204478]N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé 
à l’Autorité contractante)

	
	Système d’exploitation
	Fourniture de licence de  système d’exploitation
	
	

	I.1.5.36. 
	Marque
	Microsoft
	
	

	I.1.5.37. 
	Version
	Windows 11 professionnel ou version ultérieure. 
La licence authentique est fournie par l’ANPTIC ou le prestataire le cas échéant.

Dans le cas où le système d’exploitation est fourni par le prestataire, il fournit la licence authentique séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception).
	
	

	I.1.5.38. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante
	
	






	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé 
à l’Autorité contractante)

	
	Logiciel bureautique
	Fourniture de licence de logiciel bureautique
	
	

	I.1.5.39. 
	Version
	Ms Office 2024 professionnel ou version ultérieure.
La licence authentique est fournie par l’ANPTIC ou le prestataire le cas échéant.

Dans le cas où le système d’exploitation est fourni par le prestataire, il fournit la licence authentique séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception).
	
	

	I.1.5.40. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante
	
	





	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé 
à l’Autorité contractante)

	
	Logiciel antivirus 
	Fourniture de logiciel antivirus 
	
	

	I.1.5.41. 
	Version
	Logiciel dernière version avec licence authentique fournie séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception).
	
	

	I.1.5.42. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante
	
	







I.2. [bookmark: _Toc50373123][bookmark: _Toc50375133][bookmark: _Toc118351950][bookmark: _Toc118686695][bookmark: _Toc118687340][bookmark: _Toc218874397][bookmark: _Toc219207088][bookmark: _Toc229584480][bookmark: _Toc229769905]Micro-ordinateur pour informaticiens et assimilés
L’usage pour informaticiens et assimilés s’entend de l’utilisation de l’ordinateur pour le développement des applications, l’administration des réseaux, serveurs et des bases de données statistiques/informatiques, l’exploitation des systèmes d’information géographique (SIG) et des systèmes de modélisation et multimédia.
I.2.1. [bookmark: _Toc50373124][bookmark: _Toc50375134][bookmark: _Toc118351951]Micro-ordinateur de bureau de grande capacité
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	I.2.1. 
	Micro-ordinateur de bureau de grande capacité
	Fourniture de micro-ordinateur de bureau compatibles PS/PC 100%
	
	

	I.2.2.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.2.2.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.2.2.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.2.2.4. 
	Type
	Professionnel
	
	

	I.2.2.5. 
	Format
	Micro/Mini tour, ou tour (unité centrale posée verticalement) 
	
	

	I.2.2.6. 
	Processeur
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	 
	

	I.2.2.7. 
	
	Intel Core i7 (gen13 au moins) à 2,1 GHz au moins Turbo Boosté jusqu’à 4,5 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). (par exemple un processeur de moins de 2,1 GHz turbo Boosté à 4,5 GHz ou plus n’est pas conforme).                                                  
8 Mo de mémoire cache au moins          ☐
	
	

	
	
	Intel Core i9 (gen13 au moins) à 2,4 GHz au moins Turbo Boosté jusqu’à 5 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). (par exemple un processeur de moins de 2,4 GHz turbo Boosté à 5 GHz ou plus n’est pas conforme).
8 Mo de mémoire cache au moins          ☐
	
	

	
	
	Intel XEON (gen11 au moins à 2,4 GHz au moins Turbo Boosté jusqu’à 5 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence). (par exemple un processeur de moins de 2,4 GHz turbo Boosté à 5 GHz ou plus n’est pas conforme).
8 Mo de mémoire cache au moins          ☐
	
	

	I.2.2.8. 
	RAM
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.2.2.9. 
	
	32 Go au moins de mémoire et 
 extensibles à 64 Go au moins               ☐
	
	

	I.2.2.10. 
	
	64 Go au moins de mémoire et 
extensibles à 128 Go au moins              ☐
	
	

	I.2.2.11. 
	
	128 Go au moins                                      ☐ 
	
	

	I.2.2.12. 
	Capacité de stockage
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.2.2.13. 
	
	SSD de 512 Go                ☐
	
	

	I.2.2.14. 
	
	SSD de 1 To au moins                               ☐
	
	

	I.2.2.15. 
	Carte graphique
	4 Go au moins de mémoire graphique dédié
	
	

	I.2.2.16. 
	Affichage
	Ecran LED
	
	

	I.2.2.17. 
	Taille de l’écran
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.2.2.18. 
	
	22 à 26,9 pouces            ☐
	
	

	I.2.2.19. 
	
	27 à 27,9 pouces            ☐
	
	

	
	
	30 à 32 pouces               ☐ 
	
	

	I.2.2.20. 
	Kit multimédia
	Carte son, Microphone et hauts-parleurs intégrés
	
	

	I.2.2.21. 
	Prises externes (minimales) 
	1 port vidéo Type-C ou HDMI, 4 ports USB 3.0 libres
	
	

	I.2.2.22. 
	Prises externes optionnelles 
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.2.2.23. 
	
	1 lecteur de carte mémoire intégré
	Oui     ☐     Non      ☐
	
	

	I.2.2.24. 
	Cartes d’interface réseau
	Ethernet RJ45 10/100/1000 base TX
Carte WIFI 802.11.n au moins
	
	

	I.2.2.25. 
	Clavier
	AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure (trois caractères maximum par touche) avec pavé numérique
	
	

	I.2.2.26. 
	Souris
	Optique à molette compatible Microsoft
	
	

	I.2.2.27. 
	Tapis de souris
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.2.2.28. 
	
	Oui         ☐              Non          ☐
	
	

	I.2.2.29. 
	Alimentation
	Intégrée 220 V (+/- 10%) à 50-60 Hz
	
	

	I.2.2.30. 
	Housse de protection contre la poussière (Pour l’écran, l’unité centrale et le clavier)
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.2.2.31. 
	
	Oui     ☐        Non           ☐
	
	

	I.2.2.32. 
	Unité centrale, écran, clavier et souris
	Même marque
	
	

	I.2.2.33. 
	Système d’exploitation, logiciel bureautique et antivirus (acquis séparément du hardware)
	Pour toutes les autorités contractantes autre que les structures déconcentrées et décentralisées : 
Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire.
 L’activation des logiciels est assurée par un point focal de l’ANPTIC. 

	
	

	I.2.2.34. 
	
	Pour les structures déconcentrées et décentralisées, l’autorité contractante fait son choix en cochant : 
	
	

	I.2.2.35. 
	
	Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire. L’activation des logiciels est assurée par un point focal de l’ANPTIC 
NB : Pour les structures déconcentrées et décentralisées ne disposant pas de conditions requises pour une activation à distance, une intervention sur site de l’équipe technique de l’ANPTIC est nécessaire. Dans ce cas, la prise en charge de leurs frais de mission incombe auxdites autorités contractantes.     ☐                                                                  
	
	

	I.2.2.36. 
	
	Le prestataire doit installer les versions d’évaluation du système d’exploitation, du logiciel bureautique et de l’antivirus pour la réception. L’installation et l’activation sont à la charge du prestataire qui doit fournir les licences des logiciels. ☐
                                                                      
	
	

	I.2.2.37. 
	Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	I.2.2.38. 
	Autorisation du fabricant
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres
	
	




	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé 
à l’Autorité contractante)

	
	Système d’exploitation
	Fourniture de licence de  système d’exploitation
	
	

	
	Marque
	Microsoft
	
	

	I.2.2.39. 
	Version
	Windows 11 professionnel ou version ultérieure. 
La licence authentique est fournie par l’ANPTIC ou le prestataire le cas échéant.

Dans le cas où le système d’exploitation est fourni par le prestataire, il fournit la licence authentique séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception).
	
	

	I.2.2.40. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante
	
	






	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé 
à l’Autorité contractante)

	
	Logiciel bureautique
	Fourniture de licence de logiciel bureautique
	
	

	I.2.2.41. 
	Version
	Ms Office 2024 professionnel ou version ultérieure.
La licence authentique est fournie par l’ANPTIC ou le prestataire le cas échéant.

Dans le cas où le système d’exploitation est fourni par le prestataire, il fournit la licence authentique séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception).
	
	

	I.2.2.42. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante
	
	





	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé 
à l’Autorité contractante)

	
	Logiciel antivirus 
	Fourniture de logiciel antivirus 
	
	

	I.2.2.43. 
	Version
	Logiciel dernière version avec licence authentique fournie séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception).
	
	

	I.2.2.44. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante
	
	






I.2.2. [bookmark: _Toc50373125][bookmark: _Toc50375135][bookmark: _Toc118351952][bookmark: _Hlk114796363]Micro-ordinateur portable de grande capacité
	
N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	I.2.2. 
	Micro-ordinateur portable de grande capacité
	Fourniture de micro-ordinateurs portables compatibles PS/PC 100%
	
	

	I.2.2.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.2.2.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.2.2.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.2.2.4. 
	Type 
	Professionnel 
	
	

	I.2.2.5. 
	Processeur
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.2.2.6. 
	
	Intel Core i7 (gen13 au moins) à 2.1 GHz au moins Turbo Boosté jusqu’à 4,5 GHz au moins ou équivalent, 
Ou Ultra 7 (16 cœurs minimum) ou équivalent   au soumissionnaire de prouver l’équivalence. (par exemple un processeur de moins de 2.1  GHz turbo Boosté à 4,5 GHz ou plus n’est pas conforme). 6 Mo de mémoire cache au moins.                                                           ☐
	 
	

	I.2.2.7. 
	
	Intel Core i9(gen13 au moins) à 2.1 GHz au moins Turbo Boosté jusqu’à 5 GHz au moins ou équivalent, 
Ou Ultra 9 (16 cœurs minimum) ou équivalent   
au soumissionnaire de prouver l’équivalence. (par exemple un processeur de moins de 2.1  GHz turbo Boosté à 5 GHz ou plus n’est pas conforme).
8Mo de mémoire cache au moins            ☐
	
	

	
	
	Intel XEON (gen12 au moins) à 2.1 GHz au moins Turbo Boosté jusqu’à 5 GHz au moins ou équivalent, au soumissionnaire de prouver l’équivalence. (par exemple un processeur de moins de 2.1  GHz turbo Boosté à 5 GHz ou plus n’est pas conforme).
8Mo de mémoire cache au moins            ☐
	
	

	I.2.2.8. 
	RAM
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.2.2.9. 
	
	32 Go au moins de mémoire extensibles à 64Go                                                             ☐
	
	

	I.2.2.10. 
	
	64 Go au moins de mémoire extensibles à 128 Go                                                          ☐
	
	

	I.2.2.11. 
	
	128 Go au moins                                         ☐
	
	

	I.2.2.12. 
	Capacité de stockage
	L’autorité contractante fait son choix en cochant 
	
	

	I.2.2.13. 
	
	SSD de 1 To au moins                               ☐
	
	

	I.2.2.14. 
	
	SSD de 2 To au moins                               ☐
	
	

	I.2.2.15. 
	Carte graphique
	6 Go au moins de mémoire graphique dédié
	
	

	I.2.2.16. 
	Affichage
	Ecran LED avec une résolution de 1920 x 1080 pixels au moins
	
	

	I.2.2.17. 
	Taille de l’écran
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.2.2.18. 
	
	14 à 14,9 pouces                   ☐
	
	

	I.2.2.19. 
	
	15 à 16 ,9 pouces                   ☐
	
	

	I.2.2.20. 
	
	17 à 17,9 pouces                   ☐
	
	

	I.2.2.21. 
	Système de pointage
	Touchpad intégré (Technologie multi-touch) pavé tactile capteur d’image avec bouton marche/arrêt, défilement bidirectionnel, fonction geste
	
	

	I.2.2.22. 
	Kit multimédia
	Webcam avec micro numérique, carte son et hauts-parleurs stéréo intégrés
	
	

	I.2.2.23. 
	[bookmark: _Hlk114797657]Prises externes intégrées (minimum)
	1 port vidéo pour écran, 1 port USB 3.1, 1 port HDMI 1.4, 1 port Thunderbolt 3 au moins, lecteur de carte mémoire, mini display port, port combo audio jack
	
	

	I.2.2.24. 
	Cartes d’interface réseau filaire
	Port RJ45 Gigabit Ethernet ou Adaptateur RJ45
	
	

	I.2.2.25. 
	Communication sans fil
	Wi-Fi 802.11 n au moins
Bluetooth 5.0 au moins
	
	

	I.2.2.26. 
	Clavier
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.2.2.27. 
	
	Clavier AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure et la touche Windows (trois caractères maximums par touche) sans pavé numérique                 ☐
	
	

	I.2.2.28. 
	
	Clavier AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure, la touche Windows (trois caractères maximum par touche) et pavé numérique (plus de 15 pouces)     ☐
	
	

	I.2.2.29. 
	Souris (Optique à molette compatible Microsoft
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.2.2.30. 
	
	Oui      ☐             Non             ☐
	
	

	I.2.2.31. 
	Tapis de souris
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.2.2.32. 
	
	Oui     ☐               Non             ☐
	
	

	I.2.2.33. 
	Alimentation électrique
	Adaptateur externe, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO
	
	

	I.2.2.34. 
	Batterie
	· Autonomie en mode économie de 9 heures au moins (au soumissionnaire de faire la preuve) ;
· Nombre maximal de cycles de charge est de 2 à la réception.
	
	

	I.2.2.35. 
	Housse de transport
	Housse rembourrée de qualité (fournir la référence et le prospectus).
NB : La vérification de la référence et du prospectus se fait seulement au stade de la réception. Ils ne peuvent donc pas être utilisés comme des critères de non-conformité lors de la passation).
	
	

	I.2.2.36. 
	Système d’exploitation, logiciel bureautique et antivirus (acquis séparément du hardware)
	Pour toutes les autorités contractantes autre que les structures déconcentrées et décentralisées : 
Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire.
 L’activation des logiciels est assurée par un point focal de l’ANPTIC. 
	
	

	I.2.2.37. 
	
	Pour les structures déconcentrées et décentralisées, l’autorité contractante fait son choix en cochant : 
	
	

	I.2.2.38. 
	
	Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire. L’activation des logiciels est assurée par un point focal de l’ANPTIC 
NB : Pour les structures déconcentrées et décentralisées ne disposant pas de conditions requises pour une activation à distance, une intervention sur site de l’équipe technique de l’ANPTIC est nécessaire. Dans ce cas, la prise en charge de leurs frais de mission incombe auxdites autorités contractantes.     ☐                                                                  
	
	

	I.2.2.39. 
	
	Le prestataire doit installer les versions d’évaluation du système d’exploitation, du logiciel bureautique et de l’antivirus pour la réception. L’installation et l’activation sont à la charge du prestataire qui doit fournir les licences des logiciels. ☐
                                                                      
	
	

	I.2.2.40. 
	Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	I.2.2.41. 
	Autorisation du fabricant
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres
	
	




	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé 
à l’Autorité contractante)

	
	Système d’exploitation
	Fourniture de licence de système d’exploitation
	
	

	I.2.2.42. 
	Marque
	Microsoft
	
	

	I.2.2.43. 
	Version
	Windows 11 professionnel ou version ultérieure. La licence authentique est fournie par l’ANPTIC ou le prestataire le cas échéant.

Dans le cas où le système d’exploitation est fourni par le prestataire, il fournit la licence authentique séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception).
	
	

	I.2.2.44. 
	Nombre de postes 
	A préciser par l’autorité contractante
	
	










	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé 
à l’Autorité contractante)

	
	Logiciel bureautique
	Fourniture de licence de logiciel bureautique
	
	

	I.2.2.45. 
	Version
	Ms Office 2024 professionnel ou version ultérieure.
La licence authentique est fournie par l’ANPTIC ou le prestataire le cas échéant.

Dans le cas où le système d’exploitation est fourni par le prestataire, il fournit la licence authentique séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception).
	
	

	I.2.2.46. 
	Nombre de postes 
	A préciser par l’autorité contractante
	
	






	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé 
à l’Autorité contractante)

	
	Logiciel antivirus 
	Fourniture de logiciel antivirus
	
	

	I.2.2.47. 
	Version
	Logiciel dernière version avec licence authentique fournie séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception)
	
	

	I.2.2.48. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante
	
	














I.2.3. [bookmark: _Toc50373126][bookmark: _Toc50375136][bookmark: _Toc118351953]Micro-ordinateur portable macintosh (modèle Mac Book Pro ou équivalent)
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	I.2.3. 
	Micro-ordinateur portable macintosh
	Fourniture de Micro-ordinateur portable macintosh
	Fourniture de 


Micro-ordinateur portable macintosh
	

	I.2.3.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.2.3.2. 
	Modèle
	Mac Book Pro ou équivalent
	
	

	I.2.3.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.2.3.4. 
	Processeur
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.2.3.5. 
	
	Puce Apple M4, CPU 10 cœurs avec 4 cœurs de performance et 6 cœurs à haute efficacité énergétique, GPU 10 cœurs, Neural Engine 16 cœurs, 120 Go/s de bande passante mémoire (option disponible uniquement pour écran 14 pouces)            ☐
	
	

	I.2.3.6. 
	
	Puce Apple M4 Pro CPU  12 cœurs avec 8 cœurs hautes performances et 4 cœurs à haute efficacité énergétique, GPU 16 cœurs, Neural Engine 16 cœurs, 200 Go/s de bande passante mémoire (option disponible uniquement pour écran 14 pouces).            ☐
	
	

	I.2.3.7. 
	
	Puce Apple M4 Pro CPU 14 cœurs avec 10 cœurs de performances et 4 cœurs à haute efficacité énergétique, GPU 20 cœurs, Neural Engine 16 cœurs, 273 Go/s de bande passante mémoire 
☐
	
	

	
	
	Puce Apple M4 Max, CPU 14 cœurs avec 10 cœurs de performances et 4 cœurs à haute efficacité énergétique, GPU 32 cœurs, Neural Engine 16 cœurs, 410 Go/s de bande passante mémoire 
☐
	
	

	I.2.3.8. 
	RAM
	L’autorité contractante fait son choix en cochant 
	
	

	I.2.3.9. 
	
	16 Go au moins de mémoire                                          ☐
	
	

	I.2.3.10. 
	
	24 Go au moins de mémoire                                          
(option disponible uniquement pour les processeurs M4  pro ou M4  max)                    ☐
	
	

	I.2.3.11. 
	
	64 Go au moins de mémoire 
(option disponible uniquement pour les processeurs M4  max)                                          ☐
	
	

	I.2.3.12. 
	Capacité de stockage
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.2.3.13. 
	
	SSD de 1To au moins                                        ☐
	
	

	I.2.3.14. 
	
	SSD de 2 To au moins                                       ☐
	
	

	I.2.3.15. 
	
	SSD de 4 To au moins (option disponible uniquement pour les processeurs M4 pro ou M4 max)                                                                  ☐
	
	

	I.2.3.16. 
	
	SSD de 8 To au moins (option disponible uniquement pour les processeurs M4 max)                                                                    ☐
	
	

	I.2.3.17. 
	Affichage 
	Full HD (2048 x 1280) au moins
	
	

	I.2.3.18. 
	Taille de l’écran
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.2.3.19. 
	
	14 à 14,99 pouces         ☐
	
	

	I.2.3.20. 
	
	16 à 17 pouces              ☐
	
	

	I.2.3.21. 
	Prises externes intégrées
	01 port lecteur de carte SDXC, 1 port HDMI, 01 pour prise casque jack 3,5 mm, 1 port de charge, 03 ports Thunderbolt 4 au moins/ USB‑C avec prise en charge de (Recharge, Display Port, Thunderbolt 4, USB 4) 
	
	

	I.2.3.22. 
	Communication sans fil
	Wi-Fi 802.11n et Bluetooth 5.0 au moins
	
	

	I.2.3.23. 6
	Clavier
	Etendu rétroéclairé 79 touches (ISO) 
	
	

	I.2.3.24. 6
	Souris
	Magic mouse compatible Apple
	
	

	I.2.3.25. 
	Tapis de souris
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.2.3.26. 
	
	Oui      ☐             Non               ☐
	
	

	I.2.3.27. 6
	Trackpad
	Multi-Touch
	
	

	I.2.3.28. 6
	Batterie
	Lithium polymère intégrée avec une autonomie en mode économie de 11 heures au moins en mode navigation web (au soumissionnaire de faire la preuve) en fonction de la taille de l’écran.
	
	

	I.2.3.29. 6
	Accessoires dans le coffret
	Adaptateur secteur USB-C, 
	
	

	I.2.3.30. 6
	Autres accessoires 
	Adaptateur pour vidéo projecteur USB-C-VGA compatible MacOS, mini caldigit ou équivalent, chiffon de nettoyage de l’écran
	
	

	I.2.3.31.     
	Système d’exploitation
	[bookmark: _Toc118682966]MacOs  Sonoma ou version ultérieure
	
	

	I.2.3.32. 6


	Logiciels fournis (logiciel bureautique et antivirus acquis séparément du hardware)
	Pour toutes les autorités contractantes autre que les structures déconcentrées et décentralisées : 
Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire.
L’activation des logiciels est assurée par un point focal de l’ANPTIC. 

	
	

	I.2.3.33. 
	
	Pour les structures déconcentrées et décentralisées, l’autorité contractante fait son choix en cochant : 
	
	

	I.2.3.34. 
	
	Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire. L’activation des logiciels est assurée par un point focal de l’ANPTIC 
NB : Pour les structures déconcentrées et décentralisées ne disposant pas de conditions requises pour une activation à distance, une intervention sur site de l’équipe technique de l’ANPTIC est nécessaire. Dans ce cas, la prise en charge de leurs frais de mission incombe auxdites autorités contractantes.     ☐                                                                  
	
	

	I.2.3.35. 
	
	Le prestataire doit installer les versions d’évaluation du système d’exploitation, du logiciel bureautique et de l’antivirus pour la réception. L’installation et l’activation sont à la charge du prestataire qui doit fournir les licences des logiciels. ☐
                                                                      
	
	

	I.2.3.36. 6
	Housse de transport 
	Housse rembourrée de qualité (fournir la référence et le prospectus).
NB : La vérification de la référence et du prospectus se fait seulement au stade de la réception. Ils ne peuvent donc pas être utilisés comme des critères de non-conformité lors de la passation).
	
	

	I.2.3.37. 
	Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	I.2.3.38. 
	Autorisation du fabricant
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres 
	
	








	
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	
	[bookmark: _Hlk116276171]Logiciel bureautique
	Fourniture de licence de logiciel bureautique
	
	

	I.2.3.39. 
	Version
	Office pour Mac 2024 ou version ultérieure.
La licence authentique est fournie par l’ANPTIC ou le prestataire le cas échéant.

Dans le cas où le système d’exploitation est fourni par le prestataire, il fournit la licence authentique séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception).
	
	

	I.2.3.40. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante
	
	







	
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	
	Logiciel antivirus
	Fourniture de licence de logiciel antivirus
	
	

	I.2.3.41. 
	Version
	Antivirus dernière version compatible MacOs avec licence authentique fournie séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception)

	
	

	I.2.3.42. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante
	
	





	N°
	Fourniture
	 Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	
	VMware Fusion 
	Fourniture de licence de VMware Fusion
	
	

	I.2.3.43. 
	Version
	Dernière version compatible avec MacOs avec licence authentique fournie séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception)
	
	

	I.2.3.44. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante
	
	





	XIIII.2. 
	Logiciel bureautique
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	
	QuarkXpress 
	Fourniture de licence de QuarkXpress
	
	

	I.2.3.45. 
	Version
	Dernière version compatible avec MacOs avec licence authentique fournie séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception)
	
	

	I.2.3.46. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante
	
	




I.2.4. [bookmark: _Toc50373127][bookmark: _Toc50375137][bookmark: _Toc118351954]Micro-ordinateur portable macintosh (modèle Mac Book Air ou équivalent)
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	I.2.4. 
	Micro-ordinateur portable macintosh
	Fourniture de Micro-ordinateur portable macintosh
	
	

	I.2.4.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.2.4.2. 
	Modèle
	[bookmark: _Toc118682967]Mac Book Air ou équivalent
	
	

	I.2.4.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.2.4.4. 
	Processeur
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.2.4.5. 
	
	Puce Apple M4 CPU 10 cœurs avec 4 cœurs de haute performance et 6cœurs à haute efficacité énergétique, GPU 8 cœurs, Neural Engine 16 cœurs, 120 Go/s de bande passante mémoire 
☐
	
	

	
	
	Puce Apple M4 CPU 10 cœurs avec 4 cœurs de haute performance et 6 cœurs à haute efficacité énergétique, GPU 10 cœurs, Neural Engine 16 cœurs, 120 Go/s de bande passante mémoire
☐
	
	

	I.2.4.6. 
	RAM
	16 Go au moins de mémoire 
	
	

	I.2.4.7. 
	Capacité de stockage
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.2.4.8. 
	
	SSD de 512 Go au moins               ☐
	
	

	I.2.4.9. 
	
	SSD de 1 To au moins                    ☐
	
	

	I.2.4.10. 
	
	SSD de 2 To au moins                    ☐
	
	

	I.2.4.11. 
	Affichage 
	Full HD (2560 x 1664) au moins
	
	

	I.2.4.12. 
	Taille de l’écran
	13 à 13,99 pouces ☐
	
	

	I.2.4.13. 
	
	14 à 16 pouces ☐
	
	

	I.2.4.14. 
	Prises externes
	1 port de charge, 2 ports thunderbolt/USB 4, prise casque
	
	

	I.2.4.15. 
	Communication sans fil
	Wi-Fi 802.11n et Bluetooth 5.0 au moins
	
	

	I.2.4.16. 6
	Clavier
	Etendu rétroéclairé, 79 touches ISO
	
	

	I.2.4.17. 6
	Souris
	Magic mouse compatible Apple
	
	

	I.2.4.18. 
	Tapis de souris
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.2.4.19. 
	
	Oui         ☐                          Non         ☐
	
	

	I.2.4.20. 6
	Trackpad
	Multi-Touch
	
	

	I.2.4.21. 6
	Batterie
	Lithium polymère intégrée  avec une autonomie en mode navigation web de 15 heures au moins (au soumissionnaire de faire la preuve)
	
	

	I.2.4.22. 6
	Accessoires dans le coffret
	Adaptateur secteur USB-C de 30 W au moins, câble de charge , documentation
	
	

	I.2.4.23. 6
	Autres accessoires 
	Adaptateur pour vidéo projecteur USB-C-VGA compatible MacOS, mini caldigit ou équivalent, chiffon de nettoyage de l’écran
	
	

	I.2.4.24.     
	Système d’exploitation
	[bookmark: _Toc118682968]MacOS Sonoma ou version ultérieure
	
	

	I.2.4.25. 6
	Logiciels fournis (bureautique et antivirus acquis séparément du hardware)
	Pour toutes les autorités contractantes autre que les structures déconcentrées et décentralisées : 
Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire.
 L’activation des logiciels est assurée par un point focal de l’ANPTIC. 
	
	

	I.2.4.26. 
	
	Pour les structures déconcentrées et décentralisées, l’autorité contractante fait son choix en cochant : 
	
	

	I.2.4.27. 
	
	Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire. L’activation des logiciels est assurée par un point focal de l’ANPTIC 
NB : Pour les structures déconcentrées et décentralisées ne disposant pas de conditions requises pour une activation à distance, une intervention sur site de l’équipe technique de l’ANPTIC est nécessaire. Dans ce cas, la prise en charge de leurs frais de mission incombe auxdites autorités contractantes.     ☐                                                                  
	
	

	I.2.4.28. 
	
	Le prestataire doit installer les versions d’évaluation du système d’exploitation, du logiciel bureautique et de l’antivirus pour la réception. L’installation et l’activation sont à la charge du prestataire qui doit fournir les licences des logiciels. ☐
                                                                      
	
	

	I.2.4.29. 6
	Housse de transport 
	Housse rembourrée de qualité (fournir la référence et le prospectus).
NB : La vérification de la référence et du prospectus se fait seulement au stade de la réception. Ils ne peuvent donc pas être utilisés comme des critères de non-conformité lors de la passation).
	
	

	I.2.4.30. 
	Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	I.2.4.31. 
	Autorisation du fabricant
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres
	
	



	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	
	Logiciel bureautique
	Fourniture de licence de logiciel bureautique
	
	

	I.2.4.32. 
	Version
	Office 2024 ou version ultérieure.
La licence authentique est fournie par l’ANPTIC ou le prestataire le cas échéant.

Dans le cas où le système d’exploitation est fourni par le prestataire, il fournit la licence authentique séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception).
	
	

	I.2.4.33. 
	Nombre de postes 
	A préciser par l’autorité contractante
	
	





	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	
	Logiciel antivirus
	Fourniture de licence de logiciel antivirus
	
	

	I.2.4.34. 
	Version
	Antivirus dernière version compatible MacOs avec licence authentique fournie séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception)
	
	

	I.2.4.35. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante
	
	





	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	
	VMware Fusion 
	Fourniture de licence de VMware Fusion
	
	

	I.2.4.36. 
	Version
	Dernière version compatible avec MacOs avec licence authentique fournie séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception)
	
	

	I.2.4.37. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante
	
	





	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	
	QuarkXpress 
	Fourniture de licence de QuarkXpress
	
	

	I.2.4.38. 
	Version
	Dernière version compatible avec MacOs avec licence authentique fournie séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception)
	
	

	I.2.4.39. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante
	
	




I.2.5. [bookmark: _Toc50373128][bookmark: _Toc50375138][bookmark: _Toc118351955][bookmark: _Hlk114711319]Micro-ordinateur macintosh all-in-one
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	I.2.5. 
	Micro ordinateur macintosh all-in-one
	Micro ordinateur macintosh all-in-one
	
	

	I.2.5.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.2.5.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.2.5.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.2.5.4. 
	Processeur
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.2.4.40. 
	
	Puce Apple M4  CPU 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique, GPU 8 cœurs, Neural Engine 16 cœurs, 120 Go/s de bande passante mémoire,                                                                     ☐
	
	

	I.2.4.41. 
	
	Puce Apple M4  CPU 10 cœurs avec 4 cœurs de performance et 6 cœurs à haute efficacité énergétique, GPU 10  cœurs, Neural Engine 16 cœurs, 120 Go/s de bande passante mémoire                                                              ☐
	
	

	I.2.5.5. 
	RAM

	L’autorité contractante fait son choix en cochant 
	
	

	I.2.4.42. 
	
	16 Go au moins de mémoire ☐
	
	

	I.2.4.43. 
	
	24 Go de mémoire au moins                                  ☐
	
	

	I.2.5.6. 
	[bookmark: _Hlk116276834]Capacité de stockage
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.2.5.7. 
	
	SSD de 512 Go au moins                                        ☐
	
	

	I.2.5.8. 
	
	SSD de 1 To au moins                                            ☐
	
	

	I.2.4.44. [bookmark: _Hlk116276964]
	
	SSD  2 To au moins (option disponible uniquement pour le processeur Apple puce M4 avec GPU 10 cœurs)                                                ☐
	
	

	I.2.5.9. 
	Affichage 
	Full HD (Résolution de 4400 x2500 au moins)
	
	

	I.2.5.10. 
	Taille de l’écran
	23.5 pouces au moins 
	
	

	I.2.5.11. 
	Prises externes
	Port Ethernet Gigabit, 2 ports Thunderbolt/USB4(avec prise en charge DisplayPort,Thunderbolt 4,,USB 3.1,), 1 prise casque
	
	

	I.2.5.12. 
	Communication sans fil
	Wi-Fi 6E (802.11ax) et Bluetooth 5.3 au moins
	
	

	I.2.5.13. 6
	Clavier
	Magic Keyboard AZERTY avec Touch ID et pavé numérique
	
	

	I.2.5.14. 6
	Souris
	Magic mouse 2 compatibles Apple
	
	

	I.2.5.15. 
	Tapis de souris
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.2.5.16. 
	
	Oui              ☐               Non                 ☐
	
	

	I.2.5.17. 6
	Trackpad
	Multi-Touch
	
	

	I.2.5.18. 6

	Accessoires 

	1 Adaptateur pour vidéo projecteur USB -VGA compatible MacOS, 
1 mini caldigit ou équivalent (2 ports HDMI, 1 port USB3.0, 1 port USB2.0, 1 port Ethernet)
	
	

	I.2.5.19.     
	Système d’exploitation
	MacOS Sequoia  ou version ultérieure
	
	

	I.2.5.20. 6
	Logiciels fournis (bureautique et antivirus acquis séparément du hardware)
	Pour toutes les autorités contractantes autre que les structures déconcentrées et décentralisées : 
Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire.
 L’activation des logiciels est assurée par un point focal de l’ANPTIC.
	
	

	I.2.5.21. 
	
	Pour les structures déconcentrées et décentralisées, l’autorité contractante fait son choix en cochant : 
	
	

	I.2.5.22. 
	
	Le prestataire doit se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour disposer du setup d’installation fourni par l’ANPTIC ou le ministère en charge des TIC. L’installation est à la charge du prestataire. L’activation des logiciels est assurée par un point focal de l’ANPTIC 
NB : Pour les structures déconcentrées et décentralisées ne disposant pas de conditions requises pour une activation à distance, une intervention sur site de l’équipe technique de l’ANPTIC est nécessaire. Dans ce cas, la prise en charge de leurs frais de mission incombe auxdites autorités contractantes.     ☐                                                                  
	
	

	I.2.5.23. 
	
	Le prestataire doit installer les versions d’évaluation du système d’exploitation, du logiciel bureautique et de l’antivirus pour la réception. L’installation et l’activation sont à la charge du prestataire qui doit fournir les licences des logiciels. ☐
                                                                      
	
	

	I.2.5.24. 6
	Housse de protection contre la poussière (Pour l’écran, l’unité centrale et le clavier)
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.2.5.25. 
	
	Pour l’écran, l’unité centrale et le clavier
	Oui     ☐      Non       ☐
	
	

	I.2.5.26. 
	Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	I.2.5.27. 
	Autorisation du fabricant
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres
	
	















	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	
	Logiciel bureautique
	Fourniture de licence de logiciel bureautique
	
	

	I.2.5.28. 
	Version
	Office 2024 ou version ultérieure.
La licence authentique est fournie par l’ANPTIC ou le prestataire le cas échéant.

Dans le cas où le système d’exploitation est fourni par le prestataire, il fournit la licence authentique séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception).
	
	

	I.2.5.29. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante
	
	







	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	
	Logiciel antivirus
	Fourniture de licence de logiciel antivirus
	
	

	I.2.5.30. 
	Version
	Antivirus dernière version compatible MacOs avec licence authentique fournie séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception)
	
	

	I.2.5.31. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante
	
	





	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	
	VMware Fusion 
	Fourniture de licence de VMware Fusion
	
	

	I.2.5.32. 
	Version
	Dernière version compatible avec MacOs avec licence authentique fournie séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception)
	
	

	I.2.5.33. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante
	
	





	
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	
	QuarkXpress 
	Fourniture de licence de QuarkXpress
	
	

	I.2.5.34. 
	Version
	Dernière version compatible avec MacOs avec licence authentique fournie séparément (fournir les documents d’authenticité de la licence à la réception)
	
	

	I.2.5.35. 
	Nombre de postes
	A préciser par l’autorité contractante
	
	



[bookmark: _Toc50373129][bookmark: _Toc50375139][bookmark: _Hlk114711394]




I.3. [bookmark: _Toc118686696][bookmark: _Toc118687341][bookmark: _Toc218874398][bookmark: _Toc219207089][bookmark: _Toc229584481][bookmark: _Toc229769906][bookmark: _Toc118351957]Moniteur pour station d’accueil
Les écrans et les accessoires pour citer ci-dessous doivent être de même marque.
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	I.2. 
	Moniteur pour station d’accueil
	Fourniture de moniteur pour station d’accueil
	
	

	I.3.1. [bookmark: _Toc118351958][bookmark: _Toc118352233]
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.3.2. [bookmark: _Toc118351959][bookmark: _Toc118352234]
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.3.3. [bookmark: _Toc118351960][bookmark: _Toc118352235]
	Taille
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.3.4. 
	
	23 à 24 pouces                        ☐
	
	

	I.3.5. 
	
	25 à 26 pouces                        ☐
	
	

	I.3.6. 
	
	27 à 29 pouces                        ☐
	
	

	I.3.7. [bookmark: _Toc118351961][bookmark: _Toc118352236]
	Eclairage
	WLED ou QLED
	
	

	I.3.8. 
	Taux de rafraîchissement
	60 Hz au moins 

	
	

	I.3.9. 
	Résolution 
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.3.10. 
	
	Full HD (1920 x 1080)                    ☐
	
	

	I.3.11. 
	
	Quad HD (2560 x 1440)             ☐
	
	

	I.3.12. 
	
	4K Ultra HD (3840 x 2160)               ☐

	
	

	I.3.13. [bookmark: _Toc118351962][bookmark: _Toc118352237]
	Connectivité
	Un port HDMI 1.4 ou Un display port 1.2 ;
Un port USB 3.0 avec BC 1.2
Un port audio sortie
	
	

	I.3.14. [bookmark: _Toc118351963][bookmark: _Toc118352238]
	Affichage 
	IPS
	
	

	I.3.15. [bookmark: _Toc118351964][bookmark: _Toc118352239]
	Alimentation
	Tension : 220 V
	
	

	I.3.16. [bookmark: _Toc118351965][bookmark: _Toc118352240]
	Support
	Plage de réglage à hauteur 135 mm ;
Angle d’inclinaison 5-35 degrés (avant arrière) ;
Angle de rotation +/- 45 degrés (gauche -droite) ;
Réglage pivotement (+/- 90 degrés).
	
	

	I.3.17. [bookmark: _Toc118351966][bookmark: _Toc118352241]
	Sécurité
	Emplacement pour câble de sécurité 
	
	

	I.3.18. [bookmark: _Toc118351967][bookmark: _Toc118352242]
	Accessoires
	Cable D-sub, Display port ou hdmi et USB 3.0
	
	



I.4. [bookmark: _Toc118351968][bookmark: _Toc118686697][bookmark: _Toc118687342][bookmark: _Toc218874399][bookmark: _Toc219207090][bookmark: _Toc229584482][bookmark: _Toc229769907]Station d’accueil
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	I.4. 
	Station d’accueil Dock pour les ordinateurs portables 
	Fourniture de Station d’accueil Dock pour les ordinateurs portables
	
	

	I.4.1. [bookmark: _Toc118351969][bookmark: _Toc118352244][bookmark: _Toc118682969]
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire 
	
	

	I.4.2. [bookmark: _Toc118351970][bookmark: _Toc118352245][bookmark: _Toc118682970]
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire 
	
	

	I.4.3. [bookmark: _Toc118351971][bookmark: _Toc118352246][bookmark: _Toc118682971]
	Reference
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.4.4. [bookmark: _Toc118351972][bookmark: _Toc118352247][bookmark: _Toc118682972]
	Port de connexion
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.4.5. 
	
	USB-C                ☐
	
	

	I.4.6. 
	
	Thunderbolt     ☐
	
	

	I.4.7. [bookmark: _Toc118351973][bookmark: _Toc118352248][bookmark: _Toc118682973]
	Taux de rafraîchissement
	60 Hz au moins 

	
	

	I.4.8. [bookmark: _Toc118351974][bookmark: _Toc118352249][bookmark: _Toc118682974]
	Connecteur secteur
	Tension : 220 V
	
	

	I.4.9. [bookmark: _Toc118351975][bookmark: _Toc118352250][bookmark: _Toc118682975][bookmark: _Toc118351976][bookmark: _Toc118352251][bookmark: _Toc118682976]
	Systèmes d’exploitation compatibles
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.4.10. [bookmark: _Toc118682977]
	
	Windows 11ou versions ultérieures                  ☐
	
	

	I.4.11. [bookmark: _Toc118682978]
	
	versions ultérieures à MacOs Monterey         ☐
	
	

	I.4.12. [bookmark: _Toc118682979]
	
	Windows 11 ou versions ultérieures et versions ultérieure à MacOs Monterey                        ☐
	
	

	I.4.13. [bookmark: _Toc118351977][bookmark: _Toc118352252][bookmark: _Toc118682980]
	Compatibilité matérielle (à vérifier à la réception)
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	[bookmark: _Toc118682981]
	
	Le soumissionnaire doit prouver la compatibilité avec les ordinateurs portables ……. (à préciser par l’autorité contractante) ………qui seront livrés.                               ☐
	
	

	[bookmark: _Toc118682982]
	
	Le soumissionnaire doit prouver la compatibilité avec les modèles d’ordinateurs suivants :        ☐
1………………………………………………………
2………………………………………………………
3………………………………………………………
	
	

	I.4.14. [bookmark: _Toc118351978][bookmark: _Toc118352253][bookmark: _Toc118682983]
	Ports audio
	1 port de prise audio multifonction
	
	

	I.4.15. [bookmark: _Toc118351979][bookmark: _Toc118352254][bookmark: _Toc118682984]
	Port de charge
	Courant Continu en entrée
	
	

	I.4.16. [bookmark: _Toc118351980][bookmark: _Toc118352255][bookmark: _Toc118682985]
	Ports USB
	2 ports USB 3.1 au moins, , 1 port USB-C au moins
	
	

	I.4.17. [bookmark: _Toc118351981][bookmark: _Toc118352256][bookmark: _Toc118682986]
	Ports vidéo
	1 Display 1.4 au moins ou 1 Port HDMI au moins.
	
	

	I.4.18. [bookmark: _Toc118351982][bookmark: _Toc118352257][bookmark: _Toc118682987]
	Ethernet
	1 port Gigabit Ethernet
	
	

	I.4.19. [bookmark: _Toc118351983][bookmark: _Toc118352258][bookmark: _Toc118682988]
	Accessoires 
	Câbles pour les connexions (à tester à la réception)
	
	





I.5. [bookmark: _Toc118351984][bookmark: _Toc118686698][bookmark: _Toc118687343][bookmark: _Toc218874400][bookmark: _Toc219207091][bookmark: _Toc229584483][bookmark: _Toc229769908]Ensemble Clavier/souris pour station d’accueil
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	I.5. 
	Ensemble Clavier/souris pour station d’accueil
	Fourniture d’ensemble Clavier/souris pour station d’accueil
	
	

	I.5.1. [bookmark: _Toc118351985][bookmark: _Toc118352260][bookmark: _Toc118682989]
	Type de clavier
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	[bookmark: _Toc118682990]
	
	Sans fils      ☐	                    Filaire    ☐
	
	

	I.5.2. [bookmark: _Toc118351986][bookmark: _Toc118352261][bookmark: _Toc118682991]
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.5.3. [bookmark: _Toc118351987][bookmark: _Toc118352262][bookmark: _Toc118682992]
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.5.4. [bookmark: _Toc118351988][bookmark: _Toc118352263][bookmark: _Toc118682993]
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.5.5. [bookmark: _Toc118351989][bookmark: _Toc118352264][bookmark: _Toc118682994]
	Caractéristiques du clavier
	L’autorité contractante fait son choix en cochant 
	
	

	I.5.6. 
	
	Clavier AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure, la touche Windows (trois caractères maximum par touche) et pavé numérique                       ☐
	
	

	I.5.7. 
	
	Clavier compatible MacOs de type magic keyboard ou équivalent                                 ☐
	
	

	I.5.8. [bookmark: _Toc118351990][bookmark: _Toc118352265][bookmark: _Toc118682995]
	Compatibilité logicielle
	L’autorité contractante fait son choix en cochant 
	
	

	I.5.9. [bookmark: _Toc118682996]
	
	Système d’exploitation Windows 11 et linux                                                            ☐
	
	

	I.5.10. [bookmark: _Toc118682997]
	
	MacOS                                           ☐
	
	

	I.5.11. [bookmark: _Toc118351991][bookmark: _Toc118352266][bookmark: _Toc118682998]
	Type de souris 
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	I.5.12. 
	
	Sans fils       ☐               	Filaire          ☐
	
	

	I.5.13. [bookmark: _Toc118351992][bookmark: _Toc118352267][bookmark: _Toc118682999]
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.5.14. [bookmark: _Toc118351993][bookmark: _Toc118352268][bookmark: _Toc118683000]
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.5.15. [bookmark: _Toc118351994][bookmark: _Toc118352269][bookmark: _Toc118683001]
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	I.5.16. [bookmark: _Toc118351995][bookmark: _Toc118352270][bookmark: _Toc118683002]
	Caractéristiques de la souris
	L’autorité contractante fait son choix en cochant 
	
	

	
	
	Souris optique à molette externe compatible Microsoft                                                               ☐
	
	

	
	
	Souris compatible MacOS de type magic mouse ou équivalent                                         ☐
	
	




II [bookmark: _Toc50375140][bookmark: _Toc118352271][bookmark: _Hlk114806338][bookmark: _Toc118683003][bookmark: _Toc229584484][bookmark: _Toc229769909]WEBCAM
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé 
à l’Autorité contractante)

	II.1. 
	Webcam pour ordinateur
	Fourniture de Webcam pour ordinateur
	
	

	II.1.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	II.1.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	II.1.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	II.1.4. 
	Résolution vidéo 
	Full HD (1080p) au moins
	
	

	II.1.5. 
	Taille du pixel
	12MP au moins 
	
	

	II.1.6. 
	Fréquence d’image
	60 fps au moins
	
	

	II.1.7. 
	Focus
	Auto ou fixe au choix
	
	

	II.1.8. 
	Rotation
	Gauche et droite à 360 degrés et haut et bas 30 degrés au moins
	
	

	II.1.9. 
	Connecteur
	USB
	
	

	II.1.10. 
	Compatibilité
	Microsoft Windows (11 ou version ultérieure), Linux, MacOs 
	
	





III [bookmark: _Toc50375141][bookmark: _Toc118683004][bookmark: _Toc229584485][bookmark: _Toc229769910][bookmark: _Hlk114806381]CASQUE
[bookmark: _Toc50373132][bookmark: _Toc50375142][bookmark: _Toc118351998][bookmark: _Toc118683005][bookmark: _Toc118686701][bookmark: _Toc118687346][bookmark: _Toc218874403][bookmark: _Toc219207094][bookmark: _Toc229584486][bookmark: _Toc229769911]Casque audio USB
	N°
	Fourniture 
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé 
à l’Autorité contractante)

	
	Casque audio pour ordinateur entrée USB
	Fourniture de Casque audio pour ordinateur entrée USB
	
	

	III.1.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	III.1.2. 
	Modèle
	Filaire
	
	

	III.1.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	III.1.4. 
	Connecteur 
	L’autorité contractante fait son choix en cochant

	
	

	III.1.5. 
	
	USB-A              ☐
	
	

	III.1.6. 
	
	USB-C     ☐
	
	

	III.1.7. 
	Longueur de câble
	1,5 m au moins 
	
	

	III.1.8. 
	Coussinet
	En mousse
	
	

	III.1.9. 
	Micro
	Anti-bruit
	
	

	III.1.10. 
	Compatibilité
	Microsoft Windows (11 ou version ultérieure), Linux, macOs
	
	


[bookmark: _Toc219207095][bookmark: _Toc229584487][bookmark: _Toc229769912]
Casque audio sans fil

	N°
	Fourniture 
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé 
à l’Autorité contractante)

	
	Casque audio pour ordinateur 
	Fourniture de Casque audio pour ordinateur
	
	

	III.1.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	III.1.2. 
	Modèle
	sans fil
	
	

	III.1.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	III.1.4. 
	Coussinet
	En mousse
	
	

	III.1.5. 
	Micro
	Anti-bruit
	
	

	III.1.6. 
	Compatibilité
	Microsoft Windows (11 ou version ultérieure), Linux, macOs
	
	

	III.1.7. 
	Connectivité
	Bluetooth 5.0 au moins
	
	

	III.1.8. 
	Autonomie
	48h 
	
	



	N°
	Fourniture 
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé
 à l’Autorité contractante)

	
	Casque audio pour ordinateur entrée mini jack
	Fourniture de Casque audio pour ordinateur entrée mini jack
	
	

	III.2.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	III.2.2. 
	Modèle
	Filaire
	
	

	III.2.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	III.2.4. 
	Connecteur 
	Mini jack
	
	

	III.2.5. 
	Longueur de câble
	1,5 m au moins
	
	

	III.2.6. 
	Coussinet
	En mousse
	
	

	III.2.7. 
	Micro
	Anti-bruit
	
	

	III.2.8. 
	Compatibilité
	Microsoft Windows (11 ou version ultérieure), Linux, MacOs
	
	


[bookmark: _Toc50373133][bookmark: _Toc50375143][bookmark: _Toc118351999][bookmark: _Toc118683006][bookmark: _Toc118686702][bookmark: _Toc118687347][bookmark: _Toc218874405][bookmark: _Toc219207096][bookmark: _Toc229584488][bookmark: _Toc229769913]Casque mini jack



IV [bookmark: _Toc50375144][bookmark: _Toc118683007][bookmark: _Toc229584489][bookmark: _Toc229769914]IMPRIMANTES
IV.1. [bookmark: _Toc50373135][bookmark: _Toc50375145][bookmark: _Toc118352001][bookmark: _Toc118683008][bookmark: _Toc118686704][bookmark: _Toc118687349][bookmark: _Toc218874407][bookmark: _Toc219207098][bookmark: _Toc229584490][bookmark: _Toc229769915][bookmark: _Hlk114806483]Imprimante Laser monochrome noir/blanc de petite capacite
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire  
	Avis de conformité (réservé
à l’Autorité contractante)

	IV.1. 
	Imprimante Laser de bureau monochrome (noir/blanc) de petite capacité
	Fourniture d’imprimante Laser de bureau monochrome de petite capacité
	
	

	IV.1.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.1.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.1.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.1.4. 
	Type
	Laser
	
	

	IV.1.5. 
	Résolution d’impression
	600 x600 ppp au moins
	
	

	IV.1.6. 
	Vitesse d’impression
	14  pages par minute au moins
	
	

	IV.1.7. 
	Capacité papier
	150 feuilles papier A4, 1 bac d’alimentation prioritaire au moins
	
	

	IV.1.8. 
	Interfaces
	USB 2.0 ou USB 3.0
	
	

	IV.1.9. 
	Logiciels et documentation fournis 
	Pilotes et des documentations de l’appareil (en français)
	
	

	IV.1.10. 
	Alimentation électrique
	Alimentation intégrée 220 V à 50 Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO
	
	

	IV.1.11. 
	Accessoires
	Un (1) câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur
	
	

	IV.1.12. 
	
	Une (1) cartouche d’encre livrée et installée (fournir la référence et le prospectus) 
	
	

	IV.1.13. 
	Nombre total de pages moteurs (pages déjà imprimées)
	Au maximum cinq (à la réception)
	
	

	IV.1.14. 
	Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	IV.1.15. 
	Autorisation du fabricant ou du distributeur agréé
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres
	
	

	Fourniture d’accessoires supplémentaires

	IV.1.16. 
	Multiprise parafoudre de bonne qualité
	Une (1) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins (fournir la référence et le prospectus)
	
	

	IV.1.17. 
	Housse de protection contre la poussière
	Une (1) housse de protection contre la poussière
	
	

	IV.1.18. 
	Cartouche d’encre
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	
	
	1  cartouches           ☐
	
	

	
	
	2  cartouches            ☐
	
	

	
	
	3  cartouches            ☐
	
	



NB : L’option réseau est obtenue en cochant l’une des options suivantes :


	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire  
	Avis de conformité (réservé
à l’Autorité contractante)

	IV.1.19. 
	
Interfaces réseaux
	Ethernet 10/100 Base-TX    
      ☐
	
	

	IV.2. 
	
	Ethernet 10/100 Base-TX et WiFi (si on veut une connexion par Wifi)                                  ☐
	
	


[bookmark: _Toc50373136][bookmark: _Toc50375146][bookmark: _Toc118352002]


IV.2. [bookmark: _Toc118683009][bookmark: _Toc118686705][bookmark: _Toc118687350][bookmark: _Toc218874408][bookmark: _Toc219207099][bookmark: _Toc229584491][bookmark: _Toc229769916]Imprimante Laser monochrome noir/blanc de moyenne capacité
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	IV.3. 
	Imprimante Laser de bureau monochrome (noir/blanc) de moyenne capacité
	Fourniture d’imprimante Laser de bureau monochrome de moyenne capacité
	
	

	IV.3.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.3.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.3.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.3.4. 
	Résolution d’impression
	600 x600 ppp au moins
	
	

	IV.3.5. 
	Vitesse d’impression
	30 pages par minute au moins
	
	

	IV.3.6. 
	Impression recto verso automatique
	Impression recto verso automatique
	
	

	IV.3.7. 
	Fréquence de processeur
	 800 MHz au moins
	
	

	IV.3.8. 
	Mémoire (standard)
	256  Mo au moins
	
	

	IV.3.9. 
	Capacité papier
	Bac en standard d’une capacité de 300 feuilles au moins (bac de feuilles papier A4 ou A5 enveloppes au moins)
	
	

	IV.3.10. 
	
	Double bac (1 bac universel et 1 bac d'alimentation de feuilles papier A4)
	
	

	IV.3.11. 
	Type de support
	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier glacé, cartes
	
	

	IV.3.12. 
	Interfaces
	USB 2.0 ou USB 3.0
	
	

	IV.3.13. 
	[bookmark: _Hlk114806973]Compatibilité logicielle
	Microsoft Windows ( 11 ou version ultérieure), Linux, MacOs
	
	

	IV.3.14. 
	Logiciels et documentation fournis 
	Pilotes et documentations de l’appareil
	
	

	IV.3.15. 
	Alimentation électrique
	Alimentation intégrée 220 V à 50 Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO
	
	

	IV.3.16. 
	Accessoires
	Un (1) câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur
	
	

	IV.3.17. 
	
	Une (1) cartouche d’encre livrées et installée (fournir la référence et le prospectus)
	
	

	IV.3.18. 
	Interfaces réseaux
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	IV.3.19. 
	
	Ethernet 10/100 Base-TX (supportant le protocole SNMP)                                        ☐
	
	

	IV.3.20. 
	
	Ethernet 10/100 Base-TX et WiFi (supportant le protocole SNMP) (si on veut une connexion par Wifi)               ☐
	
	

	IV.3.21. 
	Nombre total de pages moteurs (pages déjà imprimées)
	Au maximum cinq (à la réception)
	
	

	IV.3.22. 
	Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	IV.3.23. 
	Autorisation du fabricant
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres
	
	

	Fourniture d’accessoires supplémentaires 

	IV.3.24. 
	Multiprise parafoudre de bonne qualité
	Une (1) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins (fournir la référence et le prospectus)
	
	

	IV.3.25. 
	Housse de protection contre la poussière
	Une (1) housse de protection contre la poussière
	
	

	IV.3.26. 
	Cartouche d’encre d’origine supplémentaire
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	
	
	1 cartouche                              ☐
	
	

	
	
	2 cartouches                              ☐
	
	

	
	
	3 cartouches                              ☐
	
	





IV.3. [bookmark: _Toc50373137][bookmark: _Toc50375147][bookmark: _Toc118352003][bookmark: _Toc118683010][bookmark: _Toc118686706][bookmark: _Toc118687351][bookmark: _Toc218874409][bookmark: _Toc219207100][bookmark: _Toc229584492][bookmark: _Toc229769917][bookmark: _Hlk114809033]Imprimante Laser monochrome noir/blanc de grande capacité
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	IV.3. 
	Imprimante Laser de bureau monochrome (noir/blanc) de grande capacité
	Fourniture d’imprimante Laser de bureau monochrome de grande capacité
	
	

	IV.3.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.3.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.3.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.3.4. 
	Résolution d’impression
	1200 x1200 ppp au moins
	
	

	IV.3.5. 
	Vitesse d’impression
	50 pages par minute au moins
	
	

	IV.3.6. 
	Impression recto verso 
	Automatique en standard
	
	

	IV.3.7. 
	Fréquence de processeur
	1 GHz au moins
	
	

	IV.3.8. 
	Mémoire
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	II.1.1. 
	
	512 Mo au moins       ☐
	
	

	
	
	1 Go au moins            ☐
	
	

	IV.3.9. 
	Capacité papier
	Double bac en standard d’une capacité de 500 feuilles au moins (A4) 
	
	

	IV.3.10. 
	Type de support
	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier glacé, cartes
	
	

	IV.3.11. 
	Interfaces
	USB 2.0 ou USB 3.0, Ethernet 10/100 Base-TX/
	
	

	IV.3.12. 
	Compatibilité logicielle
	Microsoft Windows (11 ou version ultérieure), Linux, MacOs
	
	

	IV.3.13. 
	[bookmark: _Hlk114809232]Logiciels et documentation fournis 
	Pilotes et documentations de l’appareil
	
	

	IV.3.14. 
	Alimentation électrique
	Alimentation intégrée 220 V à 50 Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO
	
	

	IV.3.15. 
	Accessoires
	Un (1) câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur 
	
	

	IV.3.16. 
	
	Une (1) cartouche d’encre livrée et   installée (fournir la référence et le prospectus)
	
	

	IV.3.17. 
	Interfaces réseaux
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	IV.3.18. 
	
	Ethernet 10/100 Base-TX (supportant le protocole SNMP)                                           ☐
	
	

	IV.3.19. 
	
	Ethernet 10/100 Base-TX et WiFi (supportant le protocole SNMP)  (si on veut une connexion par Wifi)                 ☐
	
	

	IV.3.20. 
	Nombre total de pages moteurs (pages déjà imprimées)
	Au maximum cinq (à la réception)
	
	

	IV.3.21. 
	Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	IV.3.22. 
	Autorisation du fabricant
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres
	
	

	Fourniture d’accessoires supplémentaires 

	IV.3.23. 
	Multiprise parafoudre de bonne qualité
	Une (1) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins (fournir la référence et le prospectus)
	
	

	IV.3.24. 
	Housse de protection contre la poussière
	Une (1) housse de protection contre la poussière
	
	

	IV.3.25. 
	Cartouche d’encre d’origine supplémentaire
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	
	
	1  cartouche                      ☐
	
	

	
	
	2  cartouches                      ☐
	
	

	
	
	3  cartouches                      ☐
	
	


IV.4. [bookmark: _Toc50373138][bookmark: _Toc50375148][bookmark: _Toc118352004][bookmark: _Toc118683011][bookmark: _Toc118686707][bookmark: _Toc118687352][bookmark: _Toc218874410][bookmark: _Toc219207101][bookmark: _Toc229584493][bookmark: _Toc229769918]
Imprimante Laser couleur de petite capacité
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	IV.4. 
	Imprimante Laser couleur de petite capacité
	Fourniture d’imprimante Laser couleur de petite capacité
	
	

	IV.4.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.4.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.4.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.4.4. 
	Résolution d’impression
	600 x600 ppp au moins
	
	

	IV.4.5. 
	Vitesse d’impression
	8 pages par minute au moins en couleur, 
12 pages par minute au moins en noir/blanc
	
	

	IV.4.6. 
	Capacité papier
	1 bac d’alimentation en standard d’une capacité de 150 feuilles papier A4 au moins
	
	

	IV.4.7. 
	Type de support
	Enveloppes, transparents, étiquettes papier ordinaire, papier glacé, cartes
	
	

	IV.4.8. 
	Interfaces
	USB 2.0 ou USB 3.0
	
	

	IV.4.9. 
	Compatibilité logicielle
	Microsoft Windows (, 11 ou version ultérieure) linux, MacOs 
	
	

	IV.4.10. 
	Logiciels documentation fournis 
	Pilotes et documentations de l’appareil
	
	

	IV.4.11. 
	Alimentation électrique
	Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO
	
	

	IV.4.12. 
	Accessoires
	Un (1) câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur
	

	

	IV.4.13. 
	
	Un (1) jet complet de quatre (4) cartouches d’encre livré et installé (fournir la référence et le prospectus)
	
	

	IV.4.14. 
	Nombre total de pages moteurs (pages déjà imprimées)
	Au maximum cinq (à la réception)
	
	

	IV.4.15. 
	Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	IV.4.16. 
	Autorisation du fabricant
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offre
	
	

	IV.4.17. 
	Multiprise parafoudre de bonne qualité
	Une (1) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins (fournir la référence et le prospectus)
	
	

	Fourniture d’accessoires supplémentaires

	IV.4.18. 
	Housse de protection contre la poussière
	Une (1) housse de protection contre la poussière
	
	

	IV.4.19. 
	Cartouche d’encre d’origine supplémentaire
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	
	
	1 jets de 4 cartouches                                   ☐
	
	

	
	
	2  jets de 4 cartouches                                  ☐
	
	




IV.5. [bookmark: _Toc50373139][bookmark: _Toc50375149][bookmark: _Toc118352005][bookmark: _Toc118683012][bookmark: _Toc118686708][bookmark: _Toc118687353][bookmark: _Toc218874411][bookmark: _Toc219207102][bookmark: _Toc229584494][bookmark: _Toc229769919]Imprimante Laser couleur de moyenne capacité
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	IV.5. 
	Imprimante Laser couleur de moyenne capacité
	Fourniture d’imprimante Laser Couleur
	
	

	IV.5.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.5.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.5.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.5.4. 
	Résolution d’impression
	600 x 600 ppp au moins
	
	

	IV.5.5. 
	Vitesse d’impression
	20 pages par minute au moins en couleur et en noir/blanc 
	
	

	IV.5.6. 
	Impression recto verso 
	Automatique
	
	

	IV.5.7. 
	Fréquence de processeur
	500 MHz au moins
	
	

	IV.5.8. 
	Mémoire (standard)
	256 Mo au moins
	
	

	IV.5.9. 
	Capacité papier 
	Un bac en standard d’une capacité de 250 feuilles au moins
	
	

	IV.5.10. 
	Type de support
	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier glacé, cartes
	
	

	IV.5.11. 
	Interfaces de connexion
	
USB 2.0 ou USB 3.0

	
	

	IV.5.12. 
	Interface réseau
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	IV.5.13. 
	
	Ethernet 10/100 Base-TX  (supportant le protocole SNMP)                         ☐
	
	

	IV.5.14. 
	
	Ethernet 10/100 Base-TX et WiFi (supportant le protocole SNMP) (si on veut une connexion par Wifi)                                                          ☐
	
	

	IV.5.15. 
	Compatibilité logicielle
	Microsoft Windows (, 11 ou version ultérieure), Linux, MacOs 
	
	

	IV.5.16. 
	Logiciels et documentation fournis
	Pilotes et documentations de l’appareil
	
	

	IV.5.17. 
	Alimentation électrique
	Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO
	
	

	IV.5.18. 
	Accessoires
	Un (1) câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur
	
	

	IV.5.19. 
	
	Un (1) jet complet de quatre (4) cartouches d’encre livré et installé (fournir la référence et le prospectus)
	
	

	IV.5.20. 
	Nombre total de pages moteurs (pages déjà imprimées)
	Au maximum cinq (à la réception)
	
	

	IV.5.21. 
	Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	IV.5.22. 
	Autorisation du fabricant
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres
	
	

	Fourniture d’accessoires supplémentaires

	IV.5.23. 
	Multiprise parafoudre de bonne qualité
	Une (1) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins (fournir la référence et le prospectus)
	
	

	IV.5.24. 
	Housse de protection contre la poussière
	Une (1) housse de protection contre la poussière

	
	

	
IV.5.25. 
	Cartouche d’encre d’origine supplémentaire
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	
	
	1 jets de 4 cartouches                              ☐
	
	

	
	
	2 jets de 4 cartouches                            ☐
	
	





IV.6. [bookmark: _Toc50373140][bookmark: _Toc50375150][bookmark: _Toc118352006][bookmark: _Toc118683013][bookmark: _Toc118686709][bookmark: _Toc118687354][bookmark: _Toc218874412][bookmark: _Toc219207103][bookmark: _Toc229584495][bookmark: _Toc229769920]Imprimante Laser couleur de grande capacité
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	IV.6. 
	Imprimante Laser couleur de grande capacité
	Fourniture d’imprimante 
Laser couleur
	
	

	IV.6.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.6.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.6.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.6.4. 
	Résolution d’impression
	1200 x1200 ppp au moins
	
	

	IV.6.5. 
	Vitesse d’impression
	40 pages par minute au moins en couleur et en noir/blanc
	
	

	IV.6.6. 
	Impression recto verso
	Automatique
	
	

	IV.6.7. 
	Fréquence de processeur
	800 MHz au moins
	
	

	IV.6.8. 
	Mémoire(standard)
	512 Mo au moins
	
	

	IV.6.9. 
	Capacité papier 
	Un bac en standard d’une capacité de 500 feuilles au moins
	
	

	IV.6.10. 
	Type de support
	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier glacé, cartes
	
	

	IV.6.11. 
	Interfaces de connexion
	USB 2.0 ou USB 3.0
	
	

	IV.6.12. 
	[bookmark: _Hlk114811162]Interface réseau
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	IV.6.13. 
	
	Ethernet 10/100 Base-TX  (supportant le protocole SNMP)                                ☐
	
	

	IV.6.14. 
	
	Ethernet 10/100 Base-TX,  WiFi    (supportant le protocole SNMP) ((si on veut une connexion par Wifi)                     ☐
	
	

	IV.6.15. 
	Compatibilité logicielle
	Microsoft Windows ( 11 ou version ultérieure), Linux, MacOs 
	
	

	IV.6.16. 
	Logiciels et documentation fournis 
	Pilotes et documentations de l’appareil
	
	

	IV.6.17. 
	Alimentation électrique

	Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO
	
	

	IV.6.18. 
	Accessoires
	Un (1) câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur
	
	

	IV.6.19. 
	
	Un (1) jet de quatre (4) cartouches d’encre livré et installé (fournir la référence et le prospectus)
	
	

	IV.6.20. 
	Nombre total de pages moteurs (pages déjà imprimées)
	Au maximum cinq (à la réception)
	
	

	IV.6.21. 
	Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	IV.6.22. 
	Autorisation du fabricant
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres
	
	

	Fourniture d’accessoires supplémentaires

	IV.6.23. 
	Multiprise parafoudre de bonne qualité
	Une (1) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins (fournir la référence et le prospectus)
	
	

	IV.6.24. 
	Housse de protection contre la poussière
	Une (1) housse de protection contre la poussière
	
	

	IV.6.25. 
	Cartouche d’encre d’origine supplémentaire
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	
	
	1 jets de 4 cartouches                        ☐
	
	

	
	
	2 jets de 4 cartouches                        ☐
	
	




IV.7. [bookmark: _Toc50373141][bookmark: _Toc50375151][bookmark: _Toc118352007][bookmark: _Toc118683014][bookmark: _Toc118686710][bookmark: _Toc118687355][bookmark: _Toc218874413][bookmark: _Toc219207104][bookmark: _Toc229584496][bookmark: _Toc229769921]Imprimante Jet d’encre
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	IV.7. 
	Imprimante Jet d’encre
	Fourniture d’imprimante jet d’encre
	
	

	IV.7.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.7.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.7.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.7.4. 
	Vitesse d’impression noire (brouillon, A4)
	30 pages par minute au moins
	
	

	IV.7.5. 
	Vitesse d’impression couleur (brouillon, A4)
	30 pages par minute au moins
	
	

	IV.7.6. 
	Qualité d’impression noire (optimale)
	600x600 ppp au moins
	
	

	IV.7.7. 
	Qualité d’impression couleur (optimale)
	600x600 ppp au moins
	
	

	IV.7.8. 
	Gestion du papier standard / en entrée
	Un bac d’alimentation de 250 feuilles au moins
	
	

	IV.7.9. 
	Gestion du papier standard / sortie
	Un réceptacle de 150 feuilles au moins
	
	

	IV.7.10. 
	Impression recto verso 
	Automatique  
	
	

	IV.7.11. 
	Interface de connexion
	USB 2.0 ou USB 3.0
	
	

	IV.7.12. 
	Interface réseaux

	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	IV.7.13. 
	
	Ethernet 10/100 Base-TX
	Oui                           ☐

Non                             ☐
	
	

	IV.7.14. 
	Compatibilité logicielle
	Microsoft Windows ( 11 ou version ultérieure), Linux, MacOs 
	
	

	IV.7.15. 
	Logiciels documentation fournis 
	Pilotes et documentations de l’appareil
	
	

	IV.7.16. 
	Alimentation électrique
	Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO 
	
	

	IV.7.17. 
	Accessoires
	Un (1) câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur
	
	

	IV.7.18. 
	
	Un (1) jet de quatre (4) cartouches d’encre livré et installé (fournir la référence et le prospectus)
	
	

	IV.7.19. 
	Nombre total de pages moteurs (pages déjà imprimées)
	Au maximum cinq (à la réception)
	
	

	IV.7.20. 
	Url du fabricant 
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	IV.7.21. 
	Autorisation du fabricant
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres
	
	

	Fourniture d’accessoires supplémentaires

	
	Multiprise parafoudre de bonne qualité
	Une (1) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins (fournir la référence et le prospectus)
	
	

	IV.7.22. 
	Housse de protection contre la poussière
	Une (1) housse de protection contre la poussière
	
	

	IV.7.23. 
	Cartouche d’encre d’origine supplémentaire
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	
	
	1 jets de 4 cartouches                                    ☐
	
	

	
	
	2 jets de 4 cartouches                                  ☐

	
	




IV.8. [bookmark: _Toc50373142][bookmark: _Toc50375152][bookmark: _Toc118352008][bookmark: _Toc118683015][bookmark: _Toc118686711][bookmark: _Toc118687356][bookmark: _Toc218874414][bookmark: _Toc219207105][bookmark: _Toc229584497][bookmark: _Toc229769922]Imprimante multifonction monochrome
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	IV.8. 
	Imprimante multifonction monochrome
	Fourniture d’imprimante multifonction monochrome
	
	

	IV.8.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.8.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.8.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	
	Fonctionnalités
	Impression, Numérisation, Copie

	
	

	
	
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
Télécopie     OUI   ☐           Non   ☐
	
	

	IV.8.4. 
	Technologie d’impression
	Laser
	
	

	IV.8.5. 
	Vitesse d’impression (brouillon, A4)
	18 pages par minute au moins

	
	

	IV.8.6. 
	Qualité d’impression (optimale)
	600x600 ppp au moins
	
	

	IV.8.7. 
	Gestion du papier standard / en entrée
	Un bac d’alimentation de 250 feuilles au moins
	
	

	IV.8.8. 
	Gestion du papier standard / sortie
	Un réceptacle de 100 feuilles au moins
	
	

	IV.8.9. 
	Interface de connexion
	USB 2.0 ou USB 3.0
	
	

	IV.8.10. 
	Interfaces réseaux
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	IV.8.11. 
	
	Ethernet 10/100 Base-TX                         ☐
	
	

	IV.8.12. 
	
	Ethernet 10/100 Base-TX, WIFI               ☐
	
	

	IV.8.13. 
	Compatibilité logicielle
	Microsoft Windows (11 ou version ultérieure), Linux, MacOs
	
	

	IV.8.14. 
	Logiciels documentation fournis 
	Pilotes et des documentations de l’appareil ;
Numérisation, traitement d’images, OCR, PnP
	
	

	IV.8.15. 
	Alimentation électrique
	Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO
	
	

	IV.8.16. 
	Accessoires
	Un (1) Câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur
	
	

	IV.8.17. 
	
	Une (1) cartouche livrée et installée (fournir la référence et le prospectus)
	
	

	IV.8.18. 
	Nombre total de pages moteurs (pages déjà imprimées)
	Au maximum cinq (à la réception)
	
	

	IV.8.19. 
	Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	IV.8.20. 
	Autorisation du fabricant
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres

	
	

	Fourniture d’accessoires supplémentaires

	IV.8.21. 
	Multiprise parafoudre de bonne qualité
	Une (1) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins (fournir la référence et le prospectus)

	
	

	IV.8.22. 
	Housse de protection contre la poussière
	Une (1) housse de protection contre la poussière

	
	

	IV.8.23. 
	Cartouche d’encre d’origine supplémentaire
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	IV.8.24. 
	
	1  cartouche                       ☐
	
	

	IV.8.25. 
	
	2 cartouches                         ☐
	
	

	IV.8.26. 
	
	3 cartouches                         ☐
	
	





IV.9. [bookmark: _Toc50373143][bookmark: _Toc50375153][bookmark: _Toc118352009][bookmark: _Toc118683016][bookmark: _Toc118686712][bookmark: _Toc118687357][bookmark: _Toc218874415][bookmark: _Toc219207106][bookmark: _Toc229584498][bookmark: _Toc229769923]Imprimante matricielle de petite capacité 
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire  
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	IV.9. 
	Imprimante matricielle de petite capacité
	Fourniture d’imprimante matricielle de petite capacité
	
	

	IV.9.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.9.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.9.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.9.4. 
	Type 
	Matriciel 
	
	

	IV.9.5. 
	Interface
	Interfaces USB 2.0 ou USB 3.0
	
	

	IV.9.6. 
	Alimentation du papier
	En direct et par dessous
	
	

	IV.9.7. 
	Epaisseur papier
	1+5
	
	

	IV.9.8. 
	Nombre d’aiguilles/nombre de colonnes

	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	IV.9.9. 
	
	9/38                    ☐
	
	

	IV.9.10. 
	
	24/80                  ☐
	
	

	IV.9.11. 
	
	24/136                ☐
	
	

	IV.9.12. 
	Vitesse
	300 cps au moins en mode draft
	
	

	IV.9.13. 
	Format papier

	L’autorité contractante fait son choix en cochant 
	
	

	IV.9.14. 
	
	A4 et Listing (largeur 76 à 420 mm)       ☐
	
	

	IV.9.15. 
	
	 A3, A4 et Listing (largeur 76 à 420 mm)       ☐
	
	

	IV.9.16. 
	Compatibilité logicielle
	Microsoft Windows (11 ou version ultérieure), Linux, MacOs 
	
	

	IV.9.17. 
	Alimentation électrique
	Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO
	
	

	IV.9.18. 
	Capacité papier
	Mode listing, Bac à feuille 
	
	

	IV.9.19. 
	Accessoires
	Un (01) câble USB et/ou un câble parallèle pour la liaison avec le micro-ordinateur
	
	

	IV.9.20. 
	
	Un (1) ruban d’encre livré et installé
	
	

	IV.9.21. 
	Logiciels et documentation fournis
	Pilotes et manuel d’utilisation en français
	
	

	IV.9.22. 
	Le nombre total de pages moteurs (pages déjà imprimées)
	Au maximum cinq (à la réception)

	
	

	IV.9.23. 
	Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	IV.9.24. 
	Autorisation du fabricant 
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres
	
	

	Fourniture d’accessoires supplémentaires

	IV.9.25. 
	Multiprise parafoudre de bonne qualité
	Une (1) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins (fournir la référence et le prospectus)
	
	

	IV.9.26. 
	Housse de protection contre la poussière
	Une (1) housse de protection contre la poussière
	
	

	IV.9.27. 
	Ruban d’encre d’origine supplémentaire
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	
	
	1  ruban d’encre          ☐
	
	

	
	
	2 rubans d’encre          ☐
	
	

	
	
	3 rubans d’encre           ☐
	
	

	
	
	
	
	





IV.10. [bookmark: _Toc50373144][bookmark: _Toc50375154][bookmark: _Toc118352010][bookmark: _Toc118683017][bookmark: _Toc118686713][bookmark: _Toc118687358][bookmark: _Toc218874416][bookmark: _Toc219207107][bookmark: _Toc229584499][bookmark: _Toc229769924]Imprimante matricielle de moyenne capacité
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	IV.10. 
	Imprimante matricielle de moyenne capacité
	Fourniture d’imprimante matricielle de moyenne capacité
	
	

	IV.10.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.10.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.10.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.10.4. 
	Type 
	Matriciel 
	
	

	IV.10.5. 
	Interfaces
	Interfaces USB 2.0 ou USB 3.0
	
	

	IV.10.6. 
	Alimentation du papier
	En direct et par dessous
	
	

	IV.10.7. 
	Epaisseur papier
	1+5
	
	

	IV.10.8. 
	Nombre d’aiguilles
	9 au moins
	
	

	IV.10.9. 
	Nombre de colonnes
	136 au moins
	
	

	IV.10.10. 
	Vitesse
	300 cps au moins en mode draft
	
	

	IV.10.11. 
	Format papier
	L’autorité contractante fait son choix en cochant 
	A4 et Listing (largeur 76 à 420 mm)       ☐

	 A3, A4 et Listing (largeur 76 à 420 mm)       ☐



	
	

	IV.10.12. 
	Compatibilité logicielle
	Microsoft Windows (11 ou version ultérieure), Linux, MacOs
	
	

	IV.10.13. 
	Alimentation électrique
	Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO
	
	

	IV.10.14. 
	Capacité papier
	Mode listing, Bac à feuille
	
	

	IV.10.15. 
	Accessoires

	Un (1) câble USB et/ou un câble parallèle pour la liaison avec le micro-ordinateur
	
	

	IV.10.16. 
	
	Un (1) ruban d’encre livré et préinstallé
	
	

	IV.10.17. 
	Logiciels et documentation fournis
	Pilotes et manuel d’utilisation en français à fournir
	
	

	IV.10.18. 
	Nombre total de pages moteurs (pages déjà imprimées)
	Au maximum cinq (à la réception)

	
	

	IV.10.19. 
	Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	IV.10.20. 
	Autorisation du fabricant
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres
	
	

	Fourniture d’accessoires supplémentaires

	IV.10.21. 
	Multiprise parafoudre de bonne qualité
	Une (1) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins (fournir la référence et le prospectus)
	
	

	IV.10.22. 
	Housse de protection contre la poussière
	Une (1) housse de protection contre la poussière

	
	

	IV.10.23. 
	Ruban d’encre d’origine supplémentaire
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	
	
	1  ruban d’encre             ☐
	
	

	
	
	2 rubans d’encre             ☐
	
	

	
	
	3  rubans d’encre             ☐
	
	


[bookmark: _Toc50373145][bookmark: _Toc50375155][bookmark: _Toc118352011]


IV.11. [bookmark: _Toc118683018][bookmark: _Toc118686714][bookmark: _Toc118687359][bookmark: _Toc218874417][bookmark: _Toc219207108][bookmark: _Toc229584500][bookmark: _Toc229769925]Imprimante matricielle de grande capacité 
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	IV.11. 
	Imprimante matricielle de grande capacité
	Fourniture d’imprimante matricielle de grande capacité
	
	

	IV.11.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.11.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.11.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IV.11.4. 
	Type 
	Matriciel 
	
	

	IV.11.5. 
	Interfaces
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	IV.11.6. 
	
	Parallèle bidirectionnelle 
	
	

	IV.11.7. 
	
	Interfaces USB 2.0 ou USB 3.0
	
	

	IV.11.8. 
	
	Port ethernet 
	
	

	IV.11.9. 
	Alimentation du papier
	En mode listing
	
	

	IV.11.10. 
	Epaisseur papier
	1+6
	
	

	IV.11.11. 
	Nombre de colonnes
	136 au moins
	
	

	IV.11.12. 
	Vitesse
	2000 lignes par minute au moins en mode draft
	
	

	IV.11.13. 
	Format papier
	Listing (largeur 76 à 420 mm au moins )
	
	

	IV.11.14. 
	Compatibilité logicielle
	Microsoft Windows (11 ou version ultérieure), Linux, MacOs
	
	

	IV.11.15. 
	Alimentation électrique
	Alimentation intégrée 220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de type Français ou SHUKO
	
	

	IV.11.16. 
	Accessoires

	Un (1) câble USB et/ou un câble parallèle pour la liaison avec le micro-ordinateur
	
	

	IV.11.17. 
	
	Un (1) ruban d’encre livré et préinstallé
	
	

	IV.11.18. 
	Logiciels et documentation
	Pilotes et manuel d’utilisation en français
	
	

	IV.11.19. 
	Nombre total de pages moteurs (pages déjà imprimées)
	Au maximum cinq (à la réception)

	
	

	IV.11.20. 
	Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	IV.11.21. 
	Autorisation du fabricant
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres
	
	

	Fourniture d’accessoires supplémentaires

	IV.11.22. 
	Multiprise parafoudre de bonne qualité
	Une (1) multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 ports au moins (fournir la référence et le prospectus)
	
	

	IV.11.23. 
	Housse de protection contre la poussière
	Une (1) housse de protection contre la poussière
	
	

	IV.11.24. 
	Ruban d’encre d’origine supplémentaire
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	
	
	1 ruban d’encre           ☐
	
	

	
	
	2 rubans d’encre           ☐
	
	

	
	
	3 rubans d’encre           ☐
	
	


[bookmark: _Toc50375156][bookmark: _Toc118352012][bookmark: _Toc118683019]


V [bookmark: _Toc229584501][bookmark: _Toc229769926]ONDULEURS

V.1. [bookmark: _Toc50373147][bookmark: _Toc50375157][bookmark: _Toc118352013][bookmark: _Toc118683020][bookmark: _Toc118686716][bookmark: _Toc118687361][bookmark: _Toc218874419][bookmark: _Toc219207110][bookmark: _Toc229584502][bookmark: _Toc229769927]Onduleur Line interactive
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	 Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	V.1. 
	Onduleur line interactive
	Fourniture d’onduleurs line Interactive
	
	

	V.1.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	V.1.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	V.1.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	V.1.4. 
	Technologie
	Line interactive
	
	

	V.1.5. 
	Capacité
	L’autorité contractante fait son choix en cochant 
	
	

	V.1.6. 
	
	600 VA / 390 W au moins          ☐
	
	

	V.1.7. 
	
	1000 VA/660 W au moins            ☐
	
	

	V.1.8. 
	Protection contre 
	Les surtensions, baisse de tension, tension parasites
	
	

	V.1.9. 
	Boutons 
	Démarrage, test
	
	

	V.1.10. 
	Voyants
	Batterie déchargée, en charge, secteur, surtension
	
	

	V.1.11. 
	Prises d’entrée 
	1 prise IEC 320 EN 60320 C14
	
	

	V.1.12. 
	Prises de sorties 
	Au moins 4 prises IEC 60320 C13
	
	

	V.1.13. 
	Autonomie 
	Au moins 5 min en pleine charge (maximum d’appareils branchés sur l’onduleur)
	
	

	V.1.14. 
	Temps de recharge 
	5 heures au maximum
	
	

	V.1.15. 
	Tension d'entrée 
	CA 220/230/240 V
	
	

	V.1.16. 
	Accessoires 
	Un (01) câble C14 en français (type SHUKO)
Deux (02) câbles adaptateurs C13 vers type SHUKO femelle (pour connexion de l’unité centrale et l’écran)
	
	

	V.1.17. 
	Approbation (une de ces normes au moins)
	C-tick, CE, EN 62040-1, EN 62040-2, EN 50561-1 Classe A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE
	
	




V.2. [bookmark: _Toc50373148][bookmark: _Toc50375158][bookmark: _Toc118352014][bookmark: _Toc118683021][bookmark: _Toc118686717][bookmark: _Toc118687362][bookmark: _Toc218874420][bookmark: _Toc219207111][bookmark: _Toc229584503][bookmark: _Toc229769928]Onduleur monoposte Online 
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	V.2. 

	Onduleur Monoposte Online Double Conversion 1000 et 1500 VA
	Fourniture d’onduleur Monoposte Online Double Conversion 1000 et 1500 VA
	
	

	V.2.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	V.2.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	V.2.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	V.2.4. 
	Tension de Sortie 
	Sinusoïdale
	
	

	V.2.5. 
	Technologie
	Online double conversion
	
	

	V.2.6. 
	Capacité
	L’autorité contractante fait son choix en cochant 
	
	

	V.2.7. 
	
	Au moins 1000 VA / (700 W au moins)       ☐
	
	

	V.2.8. 
	
	Au moins 1500 VA /(900 W au moins)       ☐
	
	

	V.2.9. 
	Format
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	V.2.10. 
	
	Tour      ☐                           Rack          ☐
	
	

	V.2.11. 
	Tolérance aux pannes
	By-pass automatique 
	
	

	V.2.12. 
	Tension d'entrée/sortie
	Mono/Mono
	
	

	V.2.13. 
	Protection 
	Contre les surtensions, baisse de tension, tensions parasites
	
	

	V.2.14. 
	Boutons 
	Démarrage, test
	
	

	V.2.15. 
	Voyants
	Batterie déchargée, charge, secteur, surtension
	
	

	V.2.16. 
	Prises d’entrée 
	1 prise IEC 60320 C14
	
	

	V.2.17. 
	Prises de sorties 
	Au moins 4 prises IEC 60320 C13
	
	

	V.2.18. 
	Autonomie 
	Au moins 5 min en pleine charge (maximum d’appareils branchés sur l’onduleur)
	
	

	V.2.19. 
	Temps de recharge 
	5 heures maximum
	
	

	V.2.20. 
	Ports
	Port série ou port USB
	
	

	V.2.21. 
	Tension d'entrée 
	CA 220/230/240 V
	
	

	V.2.22. 
	Accessoires 
	Un (01) câble C14 en français (type SHUKO)
Deux (02) câbles adaptateurs C13 vers type SHUKO femelle (pour connexion de l’unité centrale et l’écran)
	
	

	V.2.23. 
	Approbation (une de ces normes au moins)
	C-tick, CE, EN 62040-1, EN 62040-2, EN 50561-1 Classe A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE
	
	




V.3. [bookmark: _Toc50373149][bookmark: _Toc50375159][bookmark: _Toc118352015][bookmark: _Toc118683022][bookmark: _Toc118686718][bookmark: _Toc118687363][bookmark: _Toc218874421][bookmark: _Toc219207112][bookmark: _Toc229584504][bookmark: _Toc229769929]Onduleur Online double conversion
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	V.3. 
	Onduleur Online double conversion
	Fourniture d’onduleur Online double conversion
	
	

	V.3.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	V.3.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	V.3.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	V.3.4. 
	Tension de Sortie 
	Sinusoïdale
	
	

	V.3.5. 
	Technologie
	Online double conversion
	
	

	V.3.6. 
	Capacité 
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	V.3.7. 
	
	2000 VA / 1400 W au moins
	Format Tour                   ☐
	
	

	V.3.8. 
	
	
	Format Rack                  ☐
	
	

	V.3.9. 
	
	3000 VA / 2100 W au moins
	Format Tour                  ☐
	
	

	V.3.10. 
	
	
	Format Rack                 ☐
	
	

	V.3.11. 
	
	5000 VA /3500 W au moins
	Format Tour                  ☐
	
	

	V.3.12. 
	
	
	Format Rack                  ☐
	
	

	V.3.13. 
	
	6000 VA /4200 W au moins
	Format Tour                    ☐
	
	

	V.3.14. 
	
	
	Format Rack                   ☐
	
	

	V.3.15. 
	Tolérance aux pannes
	By-pass automatique 
	
	

	V.3.16. 
	Tension d'entrée/sortie
	Mono/Mono
	
	

	V.3.17. 
	Protection  
	Contre les surtensions, baisse de tension, tensions parasites
	
	

	V.3.18. 
	Boutons 
	Démarrage, test
	
	

	V.3.19. 
	Voyants
	Batterie déchargée, charge, secteur, surtension
	
	

	V.3.20. 
	Prises d’entrée 
	1 prise IEC 60320 C14 ou C20
	
	

	V.3.21. 
	Prises de sorties 
	Au moins 4 prises IEC 60320 C13
	
	

	V.3.22. 
	Autonomie 
	Au moins 7 min en pleine charge (maximum d’appareils branchés sur l’onduleur)
	
	

	V.3.23. 
	Temps de recharge 
	5 heures au maximum
	
	

	V.3.24. 
	Port 
	Série ou USB
	
	

	V.3.25. 
	Tension d'entrée 
	CA 220/230/240 V
	
	

	V.3.26. 
	Accessoires 
	Un (01) câble C14 ou C20 en français (type SHUKO)
Deux (02) câbles adaptateurs C13 vers type SHUKO femelle (pour connexion de l’unité centrale et l’écran)
	
	

	V.3.27. 
	Outils de management
	Logiciels de gestion de la charge (Powerchute ou équivalent)
	
	

	V.3.28. 
	Carte de gestion
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	
	
	Oui         ☐                                    Non       ☐
	
	

	V.3.29. 
	Approbation (une de ces normes au moins)
	C-tick, CE, EN 62040-1, EN 62040-2, EN 50561-1 Classe A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE
	
	




V.4. [bookmark: _Toc50373150][bookmark: _Toc50375160][bookmark: _Toc118352016][bookmark: _Toc118683023][bookmark: _Toc118686719][bookmark: _Toc118687364][bookmark: _Toc218874422][bookmark: _Toc219207113][bookmark: _Toc229584505][bookmark: _Toc229769930]Onduleur grande capacité
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire  
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	V.4. 
	Onduleur de grande capacité
	Fourniture d’onduleurs de grande Capacité
	
	

	V.4.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	V.4.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	V.4.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	V.4.4. 
	Tension de sortie
	Sinusoïdale
	
	

	V.4.5. 
	Technologie
	Online double conversion
	
	

	V.4.6. 
	Capacité

	L’autorité contractante fait son choix en cochant

	
	

	V.4.7. 
	
	8000 VA/6400 W au moins
	Format Tour                 ☐
	
	

	V.4.8. 
	
	
	Format Rack                 ☐
	
	

	V.4.9. 
	
	10000 VA/8000 W au moins
	Format Tour                 ☐
	
	

	V.4.10. 
	
	
	Format Rack                 ☐
	
	

	V.4.11. 
	
	Supérieur à 10KVA
	Capacité à préciser     ☐
	
	

	V.4.12. 
	Tension d'entrée /sortie 
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	V.4.13. 
	
	TRI/MONO     ☐

	
	

	V.4.14. 
	
	TRI/TRI            ☐
	
	

	V.4.15. 
	
	Mono/Mono       ☐
	
	

	V.4.16. 
	Tolérance aux pannes
	By-pass automatique 
	
	

	V.4.17. 
	Protection  


	Contre les surtensions, baisse de tension, tensions parasites

	
	

	V.4.18. 
	[bookmark: _Hlk116279098]Interfaces
	RJ-45, USB
	
	

	V.4.19. 
	Outils de management
	Logiciels de gestion de la charge (Powerchute ou équivalent)
	
	

	V.4.20. 
	Carte de gestion
	Web/SNMP
	
	

	V.4.21. 
	Interrupteur d’arrêt d’urgence
	 Intégré
	
	

	V.4.22. 
	Boutons 
	Démarrage, test
	
	

	V.4.23. 
	Voyants
	Batterie déchargée, en charge, secteur, surtension
	
	

	V.4.24. 
	Autonomie 
	Au moins 7 min en pleine charge (maximum d’appareils branchés sur l’onduleur)
	
	

	V.4.25. 
	Temps de recharge
	3 heures au maximum
	
	

	V.4.26. 
	Approbation (une de ces normes au moins)
	C-tick, CE, EN 62040-1, EN 62040-2, EN 50561-1 Classe A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE
	
	





VI. [bookmark: _Toc50375161][bookmark: _Toc118683024][bookmark: _Toc229584506][bookmark: _Toc229769931]VIDEO PROJECTEURS
VI.1. [bookmark: _Toc118352018][bookmark: _Toc118683025][bookmark: _Toc118686721][bookmark: _Toc118687366][bookmark: _Toc218874424][bookmark: _Toc219207115][bookmark: _Toc229584507][bookmark: _Toc229769932][bookmark: _Hlk116279268]Mini vidéo projecteur  
	[bookmark: _Toc50373152][bookmark: _Toc50375162]°N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	VI.1. 
	Mini vidéo projecteur 
	Fourniture de mini vidéo projecteur
	
	

	VI.1.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	VI.1.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	VI.1.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	VI.1.4. 
	Système de projection 
	DLP
	
	

	VI.1.5. 
	
	
	
	

	VI.1.6. 
	Type de Zoom / Focus
	Mise au point manuelle et zoom manuel x1.2 
	
	

	VI.1.7. 
	Taille de l’écran
	30 à 120 pouces
	
	

	VI.1.8. 
	Distance de projection
	De 1 à 3 mètre (s)
	
	

	VI.1.9. 
	Puissance lumineuse
	1400 lm au moins
	
	

	VI.1.10. 
	Taux de contraste
	2000 :1 au moins
	
	

	VI.1.11. 
	Résolution 
	Full HD 1920 X 1080 au moins
	
	

	VI.1.12. 
	Nombre d’heures de la lampe
	Basse luminosité : 3 000 heures au moins
	
	

	VI.1.13. 
	Batterie à l’intérieur
	4200 mAh
	
	

	VI.1.14. 
	Alimentation
	Adaptateur secteur DC 5V 3A




	
	

	VI.1.15. 
	Consommation d’énergie
	8 W - 25 W
	
	

	VI.1.16. 
	Interfaces 
	HDMI, USB, Carte mémoire, Bluetooth, wifi
	
	

	VI.1.17. 
	Nombre d'heures d’usage de la lampe
	Maximum une heure (à vérifier à la réception)
	
	

	VI.1.18. 
	Outil de présentation 
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	
	
	Pointeur laser intégré ;
Modèles :  R400, R700, R800 ou équivalent
Oui         ☐                                      Non ☐
	
	

	VI.1.19. 
	Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	VI.1.20. 
	Autorisation du fabricant 
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres
	
	


VI.2. [bookmark: _Toc50373153][bookmark: _Toc50375163][bookmark: _Toc118352019][bookmark: _Toc118683026][bookmark: _Toc118686722][bookmark: _Toc118687367][bookmark: _Toc218874425][bookmark: _Toc219207116][bookmark: _Toc229584508][bookmark: _Toc229769933][bookmark: _Hlk116279521]Vidéo projecteur moyenne capacité
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	VI.2. 
	Vidéo projecteur de moyenne capacité
	Fourniture de vidéo projecteur moyenne capacité
	
	

	VI.2.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	VI.2.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	VI.2.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	VI.2.4. 
	[bookmark: _Hlk116279568]Système de projection
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	VI.2.5. 
	
	DLP                                                        ☐
	
	

	VI.2.6. 
	
	LCD/LED                                               ☐
	
	

	VI.2.7. 
	
	Laser                                                      ☐
	
	

	VI.2.8. 
	Type de Zoom / Focus
	Mise au point manuelle et zoom manuel au moins x 1.2 
	
	

	VI.2.9. 
	Taille de l'écran
	De 30 à 300 pouces
	
	

	VI.2.10. 
	Puissance lumineuse
	2000 lm au moins
	
	

	VI.2.11. 
	Taux de contraste
	1000 :1 au moins
	
	

	VI.2.12. 
	Résolution 
	Full HD 1920 x 1080 au moins
	
	

	VI.2.13. 
	Nombre d'heures de la lampe
	Basse luminosité : 3 000 heures au moins
	
	

	VI.2.14. 
	Type de lampe 
	Compris entre 200 et 300 W
	
	

	VI.2.15. 
	Interfaces 
	Au moins 1 x HDMI, 1 x RCA, , , , 1 x D-sub 9 broches ou USB
	
	

	VI.2.16. 
	Accessoires obligatoires 
	Télécommande, câble vidéo, câble d’alimentation, câble USB
Housse de transport rembourée de qualité 
	
	

	
	
	Documentation ou prospectus du constructeur attestant les caractéristiques ci-dessus, manuel d'utilisation en français
	
	

	VI.2.17. 
	Nombre d'heures d’usage de la lampe
	Maximum une heure (à vérifier à la réception)
	
	

	VI.2.18. 
	Outil de présentation 
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	
	
	Pointeur laser intégré ;
Modèles :  R400, R700, R800 ou équivalent 
Oui     ☐                                  Non     ☐
	
	

	VI.2.19. 
	Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	VI.2.20. 
	Autorisation du fabricant
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres
	
	





VI.3. [bookmark: _Toc50373154][bookmark: _Toc50375164][bookmark: _Toc118352020][bookmark: _Toc118683027][bookmark: _Toc118686723][bookmark: _Toc118687368][bookmark: _Toc218874426][bookmark: _Toc219207117][bookmark: _Toc229584509][bookmark: _Toc229769934][bookmark: _Hlk116279865]Vidéo projecteur de grande capacité
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	VI.3. 
	Vidéo projecteur de grande capacité
	Fourniture de vidéo projecteur grande Capacité
	
	

	VI.3.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	VI.3.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	VI.3.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	VI.3.4. 
	Système de projection 

	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	VI.3.5. 
	
	DLP                                          ☐
	
	

	VI.3.6. 
	
	LCD/LED                                 ☐
	
	

	VI.3.7. 
	
	Laser                                        ☐
	
	

	VI.3.8. 
	Type de Zoom / Focus
	Mise au point manuelle et zoom manuel au moins x1.6 
	
	

	VI.3.9. 
	Taille de l'écran
	De 60 à 500 pouces
	
	

	VI.3.10. 
	Puissance lumineuse
	10000 lm au moins
	
	

	VI.3.11. 
	Taux de contraste
	2000000 :1 au moins
	
	

	VI.3.12. 
	Résolution 
	Full HD 1920 x 1080 au moins
	
	

	VI.3.13. 
	Nombre d'heures de la lampe
	Basse luminosité : 15 000 heures au moins
	
	

	VI.3.14. 
	[bookmark: _Hlk116280003]Interfaces 
	USB, HDMI
	
	

	VI.3.15. 
	Accessoires obligatoires 
	Télécommande, câble vidéo, câble d’alimentation, câble USB
Housse de transport rembourrée de qualité 
	
	

	
	
	Documentation ou prospectus du constructeur attestant les caractéristiques ci-dessus, manuel d'utilisation en français
	
	

	
	Connectivité sans fil
	Wifi intégré ou via adaptateur professionnel 
L’autorité contractante fait son choix en cochant
Oui         ☐                              Non       ☐
	
	

	VI.3.16. 
	Nombre d'heures d’usage de la lampe
	Maximum une heure (à vérifier à la réception)
	
	

	VI.3.17. 
	Outil de présentation 
	Pointeur laser intégré ;
Modèles :  R400, R700, R800 ou équivalent 
L’autorité contractante fait son choix en cochant
Oui     ☐                             Non           ☐
	
	

	VI.3.18. 
	Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	VI.3.19. 
	Autorisation du fabricant
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres
	
	





VII. [bookmark: _Toc50375165][bookmark: _Toc118683028][bookmark: _Toc229584510][bookmark: _Toc229769935]TABLEAU DE PROJECTION
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	VII. 
	Tableau de Projection
	Fourniture de tableau de projection
	
	

	VII.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	VII.2. 
	Modèle
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	.2.1. 
	
	Avec trépieds de fixation                   ☐
	
	

	.2.2. 
	
	Mural                                                     ☐
	
	

	.2.3. 
	
	Mural motorisé                                    ☐
	 
	

	VII.3. 
	Dimensions
	1,5x1,8 mètres au moins
	
	




VIII. [bookmark: _Toc50375166][bookmark: _Toc118683029][bookmark: _Toc229584511][bookmark: _Toc229769936]SUPPORT DU PROJECTEUR
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire  
	Avis de conformité (réservé 
à l’Administratio)

	VIII. 
	Support de Projection
	Fourniture de support de projection
	
	

	VIII.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire







….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………













	
	

	VIII.2. 
	Charge 

	10 kg au moins

	
	

	VIII.3. 
	Inclinaison
	30° au plus
	
	

	VIII.4. 
	Pivotant
	30°au plus
	
	

	VIII.5. 
	Rotation
	360°
	
	

	VIII.6. 
	Distance au mur
	507mm -747 mm
	
	




IX. [bookmark: _Toc50375167][bookmark: _Toc118683030][bookmark: _Toc229584512][bookmark: _Toc229769937]TABLEAU INTERACTIF
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire  
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	IX. 
	Tableau interactif
	Fourniture d’un Tableau interactif
	
	

	IX.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IX.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IX.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	IX.4. 
	Type 
	Smartboard 
	
	

	IX.5. 
	Technologie 
	DVIT 4 caméras
	
	

	IX.6. 
	Taille d’écran active et Format
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	IX.7. 
	
	77 pouces (4:3)                                                             ☐
	
	

	IX.8. 
	
	87 pouces (16:10)                                                   ☐
	
	

	IX.9. 
	Mode d’interactivité
	Doigt, stylet et effaceur
	
	

	IX.10. 
	Utilisateurs simultanés
	4
	
	

	IX.11. 
	Plumier
	Actif (boutons de couleur, clavier, clic droit et aide)
	
	

	IX.12. 
	Surface
	Résistante, optimisée pour la projection, facile à entretenir
	
	

	IX.13. 
	Accessoires inclus
	Deux stylets ergonomiques
	
	

	IX.13.1. 
	
	Effaceur
	
	

	IX.13.2. 
	
	Support mural
	
	

	IX.14. 
	Montage avec Support de réglage en hauteur
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	IX.15. 
	
	Oui        ☐                                Non           ☐
	
	

	IX.16. 
	Logiciels fournis
	Suite pédagogique SMART Learning Suite avec le logiciel SMART Notebook (4 installations), le créateur d’activité pédagogique SMART et le logiciel SMART amp
	
	

	IX.17. 
	Accessoires optionnels
	2 stylets
1 brosse
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	IX.18. 
	
	
	Oui       ☐                    Non          ☐
	
	





X. [bookmark: _Toc50375168][bookmark: _Toc118683031][bookmark: _Toc229584513][bookmark: _Toc229769938]SCANNERS
X.1. [bookmark: _Toc50373159][bookmark: _Toc50375169][bookmark: _Toc118352025][bookmark: _Toc118683032][bookmark: _Toc118686728][bookmark: _Toc118687373][bookmark: _Toc218874431][bookmark: _Toc219207122][bookmark: _Toc229584514][bookmark: _Toc229769939]Scanner individuel à plat de petite capacité avec chargeur
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire  
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	X.1. 
	Scanner individuel à plat de petite capacité avec chargeur
	Fourniture de scanners individuels à plat de petite capacité avec chargeur
	
	

	X.1.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	X.1.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	X.1.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	X.1.4. 
	Résolution
	600 x 600 dpi au moins à 24 bits 
	
	

	X.1.5. 
	Chargeur de documents  
	Automatique recto-verso de 50 feuilles au moins en standard
	
	

	X.1.6. 
	Taille du support à numériser
	Format A4
	
	

	X.1.7. 
	Vitesse de numérisation
	15 ppm au moins (en mode texte)
	
	

	X.1.8. 
	Connexion au PC
	Via le port USB (câble de connexion USB livré)
	
	

	X.1.9. 
	Compatibilité
	Microsoft Windows ( 11) ou version ultérieure, MacOs ou version ultérieure
	
	

	X.1.10. 
	Logiciels et documentation fournis
	Numérisation, traitement d’image, OCR, PnP ou pilotes, documentation en français
	
	

	X.1.11. 
	Housse de protection contre la poussière
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	X.1.12. 
	
	Oui           ☐                    Non    ☐      
	
	




X.2. [bookmark: _Toc50373160][bookmark: _Toc50375170][bookmark: _Toc118352026][bookmark: _Toc118683033][bookmark: _Toc118686729][bookmark: _Toc118687374][bookmark: _Toc218874432][bookmark: _Toc219207123][bookmark: _Toc229584515][bookmark: _Toc229769940]Scanner individuel à plat de moyenne capacité avec chargeur
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	X.2. 
	Scanner individuel à plat de moyenne capacité avec chargeur
	Fourniture de scanner individuel à plat de moyenne capacité avec chargeur
	
	

	X.1.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	X.1.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	X.1.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	X.1.4. 
	Résolution numérique
	600 x 600  dpi au moins à 24 bits
	
	

	X.1.5. 
	Chargeur de documents  
	Automatique recto-verso de 50 feuilles au moins en standard
	
	

	X.1.6. 
	Taille du support à numériser
	Format A4
	
	

	X.1.7. 
	Vitesse de numérisation
	25 ppm au moins (en mode texte)
	
	

	X.1.8. 
	Interface de connexion au PC
	X. Via le port USB (câble de connexion USB livré)
	
	

	X.1.9. 
	Interfaces réseaux
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	X.1.10. 
	
	Ethernet       ☐                       WIFI               ☐
	
	

	X.1.11. 
	Compatibilité
	Microsoft Windows ( 11) ou version ultérieure, MacOs ou version ultérieure

	
	

	X.1.12. 
	Logiciels et documentation fournis)
	Numérisation, traitement d’image, OCR, PnP ou pilotes à fournir, documentation en français
	
	

	X.1.13. 
	Housse de protection contre la poussière
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	VI.2.1. 
	
	Oui         ☐                                 Non      ☐   
	
	


[bookmark: _Toc50373161][bookmark: _Toc50375171][bookmark: _Toc118352027][bookmark: _Toc118683034][bookmark: _Toc118686730][bookmark: _Toc118687375]



X.3. [bookmark: _Toc218874433][bookmark: _Toc219207124][bookmark: _Toc229584516][bookmark: _Toc229769941]Scanner individuel à plat de grande capacité
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	X.3. 
	Scanner individuel à plat de grande capacité
	Fourniture de scanner individuel à plat de grande capacité
	
	

	X.1.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	X.1.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	X.1.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	X.1.4. 
	Résolution numérique
	600x600 dpi au moins à 24 bits
	
	

	X.1.5. 
	Chargeur de documents  
	Automatique recto-verso de 150 feuilles au moins en standard
	
	

	X.1.6. 
	Taille du support à numériser
	Format A4
	
	

	X.1.7. 
	Vitesse de numérisation
	90 ppm au moins (en mode texte)

	
	

	X.1.8. 
	Interface de connexion au PC
	Via le port USB (câble de connexion USB livré)

	
	

	X.1.9. 
	Interfaces réseaux
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	X.1.10. 
	
	Ethernet         ☐                                 Wifi          ☐
	
	

	X.1.11. 
	Compatibilité
	Microsoft Windows (11) ou version ultérieure, MacOs  ou version ultérieure
	
	

	X.1.12. 
	Logiciels et documentation fournis
	Numérisation, traitement d’image, OCR, PnP ou pilotes à fournir, documentation en français
	
	

	X.1.13. 
	Housse de protection contre la poussière
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	VI.2.2. 
	
	A fournir
	Oui     ☐                            Non     ☐    
	
	






X.4. [bookmark: _Toc50373162][bookmark: _Toc50375172][bookmark: _Toc118352028][bookmark: _Toc118683035][bookmark: _Toc118686731][bookmark: _Toc118687376][bookmark: _Toc218874434][bookmark: _Toc219207125][bookmark: _Toc229584517][bookmark: _Toc229769942]Scanner de production
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé 
à l’Autorité contractante)

	X.4. 
	Scanner de production
	Fourniture de scanner de production
	
	

	X.1.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	X.1.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	X.1.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	X.1.4. 
	Résolution numérique
	600 x 600  dpi au moins à 24 bits
	
	

	X.1.5. 
	Chargeur de documents  
	Automatique recto-verso de 300 feuilles au moins en standard
	
	

	X.1.6. 
	Taille du support à numériser
	Format A4, A3. 
	
	

	X.1.7. 
	Vitesse de numérisation
	100 ppm /200 ipm au moins
	
	

	X.1.8. 
	Interfaces
	Via le port USB (câble de connexion USB livré), Ethernet
	
	

	X.1.9. 
	Compatibilité
	Microsoft Windows ( 11) ou version ultérieure ou MacOs  ou version ultérieure
	
	

	X.1.10. 
	Logiciels et documentation fournis 
	Numérisation, traitement d’image, OCR, PnP ou pilotes à fournir, documentation en français
	
	

	X.1.11. 
	Housse de protection contre la poussière
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	VI.3.1. 
	
	A fournir
	Oui      ☐                  Non       ☐  
	
	


XI. [bookmark: _Toc50375173][bookmark: _Toc118352029][bookmark: _Toc118683036][bookmark: _Toc229584518][bookmark: _Toc229769943]TABLETTES
[bookmark: _Toc50373164][bookmark: _Toc50375174][bookmark: _Toc118352030][bookmark: _Toc118683037][bookmark: _Toc118686733][bookmark: _Toc118687378][bookmark: _Toc218874436][bookmark: _Toc219207127][bookmark: _Toc229584519][bookmark: _Toc229769944]XI.1.	Tablette standard (Android)
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	XI.1. 
	Tablette standard (Android)
	Fourniture de Tablette standard (Android)
	
	

	XI.1.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	XI.1.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	XI.1.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	XI.1.4. 
	Type
	Standard
	
	

	XI.1.5. 
	Capacité stockage
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	XI.1.6. 
	
	64 Go au moins (10 pouces au moins)           ☐

	
	

	XI.1.7. 
	
	128 Go au moins (10 pouces au moins)
           ☐
	
	

	XI.1.8. 
	
	256 Go au moins (10 pouces au moins)
☐
	
	

	XI.1.9. 
	
	512 Go au moins (10 pouces au moins)
☐
	
	

	XI.1.10. 
	Taille de l’écran
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	XI.1.11. 
	
	10 à 10,9 pouces                                                 ☐
	
	

	XI.1.12. 
	
	11 à 11,9 pouces                                        ☐
	
	

	XI.1.13. 
	
	12 à 12,9 pouces                                       ☐
	
	

	XI.1.14. 
	Processeur
	Octo Core 2.0 GHz au moins (10 pouces au moins)
	[bookmark: _Hlk116285132] 
	

	XI.1.15. 
	[bookmark: _Hlk116285175]RAM
	4 Go au moins
	
	

	XI.1.16. 
	Réseaux et connectivité
	Compatible 4G ou version ultérieure 
Wi‑Fi intégré : 802.11/n au moins
Wi‑Fi direct
Bluetooth 5.0
Synchronisation avec PC 
	
	

	XI.1.17. 
	Appareil photo
	Caméra frontale de 5 Mégapixels au moins
Caméra arrière de 8 Mégapixels au moins
	
	

	XI.1.18. 
	[bookmark: _Hlk116285360]Système d’exploitation
	[bookmark: _Hlk116285398]Android 14  ou version ultérieure
	
	

	XI.1.19. 
	Audio et vidéo
	Formats vidéo : 3GP, MP4 ;
Résolution vidéo : Lecteur vidéo Full HD (1080p) ;
Format audio : AAC, AMR, MP3, OGG, WAV, 3GP, 3GA, MP4.
	
	

	XI.1.20. 
	Batterie
	Minimum 5 000 mAh 
	
	

	XI.1.21. 
	Connectique
	Micro USB 
	
	

	XI.1.22. 
	Capteurs
	Gravity acceleration, Accéléromètre, Géomagnétique, Capteur de luminosité
	
	

	XI.1.23. 
	Localisation
	AGPS, GLONASS
	
	

	XI.1.24. 
	Clavier 
	Obligatoire
AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure, la touche Windows (trois caractères maximum par touche) et le pavé numérique
	
	

	XI.1.25. 
	[bookmark: _Toc50369907][bookmark: _Toc51943767][bookmark: _Toc118352306][bookmark: _Toc118683038]Autres accessoires
	· Etui de protection et de transport 
· Câbles
· Adaptateur micro USB/USB
· Chargeur
· Incassable
	
	

	XI.1.26. 
	[bookmark: _Toc118683039]Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	XI.1.27. 
	[bookmark: _Toc118683040]Autorisation du fabricant
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres
	
	




[bookmark: _Toc50373165][bookmark: _Toc50375175][bookmark: _Toc118352031][bookmark: _Toc118683041][bookmark: _Toc118686734][bookmark: _Toc118687379][bookmark: _Toc218874437][bookmark: _Toc219207128][bookmark: _Toc229584520][bookmark: _Toc229769945][bookmark: _Hlk116285812]XI.2.	Tablette professionnelle iOS
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	XI.2.
	Tablette professionnelle iOS
	Fourniture de Tablette professionnelle iOS
	
	

	XI.2.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	XI.2.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	XI.2.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	XI.2.4. 
	Type
	Professionnel
	
	

	XI.2.5. 
	Capacité stockage
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	 
	

	XI.2.6. 
	
	256 Go au moins      ☐
	
	

	XI.2.7. 
	
	512 Go au moins       ☐
	
	

	XI.2.8. 
	Affichage
	Écran Retina
Écran panoramique Multi‑Touch rétroéclairé par LED 
Résolution de 2 420 x 1668 pixels au moins à 264 pixels par pouce (ppp)
Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts
Écran laminé
Revêtement antireflet
Compatible avec l’Apple Pencil (2ᵉ génération)
	
	

	XI.2.9. 
	Taille de l’écran
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	XI.2.10. 
	
	11-11,9 pouces              ☐
	
	

	XI.2.11. 
	
	12-13 pouces              ☐
	
	

	XI.2.12. 
	[bookmark: _Hlk116285980]Processeur
	Puce Apple M4, CPU 9 cœurs avec 3 cœurs de performance et 6 cœurs à haute efficacité énergétique, GPU 10 cœurs, Neural Engine 16 cœurs, bande passante mémoire 120 Go/s AU MOINS
	
	

	XI.2.13. 
	RAM


	8 Go au moins   

	
	

	XI.2.14. 
	Type de carte SIM supporté
	Nano-SIM (compatible avec la carte Apple SIM)
eSIM intégrée
	
	

	XI.2.15. 
	Réseaux et connectivité
	Wi‑Fi (802.11n/ac) au moins Technologie Bluetooth 5.0
Compatible 4G

	
	

	XI.2.16. 
	Appareil photo
	Appareil photo iSight 12 Mpx au moins, Mise au point automatique 
	
	

	XI.2.17. 
	Système d’exploitation
	iPadOS 26 ou version ultérieure
	
	

	XI.2.18. 
	Audio et vidéo
	Enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s (grand-angle)
Détection des visages
Géo référencement des vidéos
	
	

	XI.2.19. 
	Batterie
	Batterie lithium-polymère rechargeable intégrée de 31,29 Wh pour (11 pouces) et 38,99 Wh pour (13 pouces) (au soumissionnaire de faire la preuve)
	
	

	XI.2.20. 
	Autonomie 
	Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet en Wi‑Fi, regarder des vidéos ou écouter de la musique
Jusqu’à 9 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet via un réseau de données cellulaires
Recharge via l’adaptateur secteur ou le port USB d’un ordinateur
	
	

	XI.2.21. 
	Capteurs
	Face ID, Scanner LiDAR
Gyroscope à trois axes
Accéléromètre
Baromètre
Capteur de luminosité ambiante

	
	

	XI.2.22. 
	Localisation
	Boussole numérique
Wi‑Fi
Microlocalisation iBeacon 
GPS/GNSSintégrés
Réseaux céllulaires
	
	

	XI.2.23. 
	Clavier 
	AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure, la touche Windows (trois caractères maximum par touche) 
	
	

	
	
	A fournir
	Oui        ☐            Non        ☐ 
	
	

	XI.2.24. 
	[bookmark: _Toc50369909][bookmark: _Toc51943769][bookmark: _Toc118352308][bookmark: _Toc118683042]Autres accessoires
	Etui de protection et de transport

	
	

	VII.2. 
	
	Câbles

	
	

	VII.2.1. 
	
	Adaptateur secteur USB, incassable
	
	

	VII.2.2. 
	[bookmark: _Toc118352309][bookmark: _Toc118683043]Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	VII.2.3. 
	[bookmark: _Toc118352310][bookmark: _Toc118683044]Autorisation du fabricant
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres
	
	




[bookmark: _Toc50373166][bookmark: _Toc50375176][bookmark: _Toc118352032][bookmark: _Toc118683045][bookmark: _Toc118686735][bookmark: _Toc118687380][bookmark: _Toc218874438][bookmark: _Toc219207129][bookmark: _Toc229584521][bookmark: _Toc229769946]XI.3.	Tablette Windows
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire  
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	XI.3. 
	Tablette Windows
	Fourniture de Tablette Windows
	
	

	XI.1.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	XI.1.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	XI.1.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	XI.1.4. 
	Type
	Professionnel
	
	

	XI.1.5. 
	RAM
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	XI.1.6. 
	
	8 Go                 ☐
	
	

	XI.1.7. 
	
	16 Go               ☐
	
	

	XI.1.8. 
	
	32 Go  (disponible uniquement en version WI-FI, sans Sim)            ☐
	
	

	XI.1.9. 
	Capacité stockage
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	 
	

	XI.1.10. 
	
	128 Go au moins                  ☐
	
	

	XI.1.11. 
	
	256 Go au moins                  ☐
	
	

	XI.1.12. 
	
	512 Go au moins                  ☐
	
	

	XI.1.13. 
	
	1 To au moins  (disponible uniquement en version WI-FI, sans Sim)                     ☐
	
	

	XI.1.14. 
	Technologie d’affichage
	Écran pixelSense 
Résolution 2736 x 1824 (267 ppi)
Format d’image: 3:2
Fonction tactile: multipoint à 10 points
	
	

	XI.1.15. 
	Taille de l’écran
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	XI.1.16. 
	
	12 à 12,9 pouces (diagonale)     ☐
	
	

	XI.1.17. 
	
	13 à 13,9 pouces (diagonale)      ☐
	
	

	XI.1.18. 
	Processeur

	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	XI.1.19. 
	
	Intel Core Ultra 5,   8 cœurs à 2.1  GHz Turbo boosté à 4  GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence)
☐
	
	

	XI.1.20. 
	
	Intel Core Ultra 7, 8 cœurs à 2,2  GHz au moins Turbo Boosté jusqu’à  5 GHz au moins ou équivalent (au soumissionnaire de prouver l’équivalence)
☐
	
	

	XI.1.21. 
	
	Snap Dragon X plus, 8 cœurs à  3 GHz au moins ou équivalent, (au soumissionnaire de prouver l’équivalence)
☐
	



	

	XI.1.22. 
	SIM
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	XI.1.23. [bookmark: _Hlk116287724]
	
	Sans SIM                                                   ☐
	
	

	XI.1.24. 
	
	Nano SIM et eSIM (pour écran 13 pouces)
☐ 
	
	

	XI.1.25. 
	Réseaux et connectivité
	Wi‑Fi (802.11/n/ac) au moins 
Technologie Bluetooth 5.0
Compatible  4G ou version ultérieure
	
	

	XI.1.26. 
	Appareil photo
	Appareil photo 10 Mpx au moins (arrière),
avec mise au point automatique
	
	

	XI.1.27. 
	[bookmark: _Hlk116287977]Système d’exploitation
	Windows 11 professionnel au moins ou version ultérieure
	
	

	XI.1.28. 
	Audio et vidéo

	Enregistrement vidéo HD 1080p
	
	

	XI.1.29. 
	Batterie
	Batterie rechargeable intégrée (au soumissionnaire de faire la preuve)
	
	

	XI.1.30. 
	Autonomie 
	12 heures d’autonomie au moins pour regarder des vidéos 
	
	

	XI.1.31. 
	Capteurs
	Accéléromètre
Capteur de luminosité ambiante

	
	

	XI.1.32. 
	Localisation
	Wi‑Fi
Microlocalisation 
GPS ou GLONASS assistés
	
	

	XI.1.33. 
	[bookmark: _Toc50369911][bookmark: _Toc51943771][bookmark: _Toc118352312][bookmark: _Toc118683046]Accessoires
	Etui de protection et de transport

	
	

	VII.3.1. 
	
	Câbles

	
	

	VII.3.2. 
	
	Stylet et clavier
	
	

	VII.3.3. 
	
	Adaptateur secteur USB
Incassable
	
	

	XI.1.34. 
	[bookmark: _Toc118352313][bookmark: _Toc118683047]Clavier externe AZERTY (surface pro signature cover) 
	AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure, la touche Windows (trois caractères maximums par touche) 

A fournir	Oui        ☐            Non        ☐ 
	
	

	XI.1.35. 
	[bookmark: _Toc118352314][bookmark: _Toc118683048]Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	XI.1.36. 
	[bookmark: _Toc118352315][bookmark: _Toc118683049]Autorisation du fabricant
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres
	
	




[bookmark: _Toc50373167][bookmark: _Toc50375177][bookmark: _Toc118352033][bookmark: _Toc118683050][bookmark: _Toc118686736][bookmark: _Toc118687381][bookmark: _Toc218874439][bookmark: _Toc219207130][bookmark: _Toc229584522][bookmark: _Toc229769947]XI.4.	Tablette iPad Air
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	XI.4. 
	Tablette iPad Air
	Fourniture de Tablette iPad Air
	
	

	XI.4.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	XI.4.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	XI.4.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	XI.4.4. 
	Type
	Professionnel
	
	

	XI.4.5. 
	Capacité stockage
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	XI.4.6. 
	
	128 Go au moins             ☐
	
	

	XI.4.7. 
	
	256 Go au moins           ☐
	
	

	XI.4.8. 
	Affichage
	Écran Retina
Écran Multi‑Touch rétroéclairé par LED 
Résolution de 2360 x 1640 pixels à 264 pixels par pouce (ppp) au moins
Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts
Écran laminé
Revêtement antireflet
	
	

	XI.4.9. 
	[bookmark: _Hlk116288771]Taille de l’écran
	[bookmark: _Hlk116288859]L’autorité contractante fait son choix en cochant 
11 pouces (10,86 pouces en diagonale)       ☐
13 pouces (12,9 pouces en diagonale)          ☐
	
	

	XI.4.10. 
	Processeur
	Puce Apple M3 CPU 8 cœurs, 4 cœurs de performance et 4 cœurs de haute efficacité énergétique, GPU 9 cœurs, Neural Engine Apple 16 cœurs
	
	

	XI.4.11. 
	RAM
	8 Go
	
	

	XI.4.12. 
	Type de carte SIM supporté
	eSIM 
	
	

	XI.4.13. 
	Réseaux et connectivité
	Wi‑Fi (802.11n/ac) Technologie Bluetooth 5.0 au moins
Compatible 4G

	
	

	XI.4.14. 
	Appareil photo
	Appareil photo 12  Mpx au moins  
	
	

	XI.4.15. 
	Système d’exploitation
	IpadOS 26  au moins ou version ultérieure 
	
	

	XI.4.16. 
	Audio et vidéo
	Enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s
Géo référencement des vidéos
	
	

	XI.4.17. 
	Batterie
	Batterie lithium-polymère rechargeable intégrée de 28,93 Wh (Pour 11 pouces) et 36,59 Wh (pour le 13 pouces) (au soumissionnaire de faire la preuve)
	
	

	XI.4.18. 
	Autonomie 
	Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet en Wi‑Fi, regarder des vidéos ou écouter de la musique
Jusqu’à 9 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet via un réseau de données cellulaires
Recharge via l’adaptateur secteur ou le port USB d’un ordinateur
	
	

	XI.4.19. 
	[bookmark: _Hlk116289043][bookmark: _Toc118352034][bookmark: _Toc118352317][bookmark: _Toc118683051]Apple Pencil Pro 

	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	XI.4.20. 
	
	A fournir
	Oui        ☐                  Non        ☐
	
	

	XI.4.21. 
	Capteurs
	Touch ID
Gyroscope à trois axes
Accéléromètre
Baromètre
Capteur de luminosité ambiante

	
	

	XI.4.22. 
	Localisation
	Boussole numérique
Wi‑Fi
Microlocalisation iBeacon 
GPS / GNSS intégré
Réseaux cellulaires
	
	

	XI.4.23. 
	Autres accessoires
	Etui de protection  

	
	

	XI.4.24. 
	
	Housse de transport
	
	

	VII.2.4. 
	
	Câbles

	
	

	VII.2.5. 
	
	Adaptateur secteur USB, incassable
	
	

	XI.4.25. 
	Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	XI.4.26. 
	Autorisation du fabricant
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres
	
	




[bookmark: _Toc50373168][bookmark: _Toc50375178][bookmark: _Toc118352035][bookmark: _Hlk116289211][bookmark: _Toc118683052][bookmark: _Toc118686737][bookmark: _Toc118687382][bookmark: _Toc218874440][bookmark: _Toc219207131][bookmark: _Toc229584523][bookmark: _Toc229769948]XI.5.	Tablette iPad
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	XI.5. 
	Tablette iPad 
	Fourniture de Tablette iPad
	
	

	XI.5.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	XI.5.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	XI.5.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	XI.5.4. 
	Type
	Professionnel
	
	

	XI.5.5. 
	Capacité stockage
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	XI.5.6. [bookmark: _Hlk116289373]
	
	 128  Go au moins                                                           ☐      
	
	

	XI.5.7. 
	
	 256 Go au moins                                                         ☐  
	
	

	XI.5.8. 
	Affichage
	Écran Retina
Écran Multi‑Touch rétroéclairé par LED 
Résolution de 2360 x 1640 pixels à 264 pixels par pouce (ppp)
Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts

	
	

	XI.5.9. 
	Taille de l’écran
	

11 pouces (10,86 pouces en diagonale)
	
	

	XI.5.10. 
	Processeur
	Puce A16 CPU 5 cœurs, GPU 4 cœurs Neural engine 16 cœurs  
	
	

	XI.5.11. 
	[bookmark: _Hlk116289475]Type de carte SIM supporté
	eSIM
	
	

	XI.5.12. 
	Réseaux et connectivité
	Wi‑Fi (802.11 n/ac) Technologie Bluetooth 5.0 Compatible 4G au moins

	
	

	XI.5.13. 
	Appareil photo
	Appareil photo 12 Mpx au moins
	
	

	XI.5.14. 
	Système d’exploitation
	iPadOS 26  ou version ultérieure
	
	

	XI.5.15. 
	Audio et vidéo
	Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 i/s 
Détection des visages
Géo référencement des vidéos
	
	

	XI.5.16. 
	Batterie
	Batterie lithium-polymère rechargeable intégrée (au soumissionnaire de faire la preuve)
	
	

	XI.5.17. 
	Autonomie 
	Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet en Wi‑Fi, regarder des vidéos ou écouter de la musique
Jusqu’à 9 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet via un réseau de données cellulaires
Recharge via l’adaptateur secteur ou le port USB d’un ordinateur
	
	

	XI.5.18. 
	Capteurs
	Touch ID
Gyroscope à trois axes
Accéléromètre
Baromètre
Capteur de luminosité ambiante

	
	

	XI.5.19. 
	Localisation
	Boussole numérique
Wi‑Fi
Microlocalisation iBeacon 
GPS / GNSS intégré
Réseaux cellulaires
	
	

	XI.5.20. 
	Autres accessoires
	Etui de protection  

	
	

	XI.5.21. 
	
	Housse de transport
	
	

	
	
	Câbles

	
	

	
	
	Adaptateur secteur USB, incassable
	
	

	XI.5.22. 
	Clavier 
	L’autorité contractante fait son choix en cochant AZERTY d’origine avec la touche supérieure/inférieure, la touche Windows (trois caractères maximum par touche) 
Oui (avec clavier)         ☐       Non  (sans clavier)      ☐  

	
	

	XI.5.23. 
	Url du fabricant
	Préciser l’url du fabricant permettant de vérifier la conformité de la marque et du modèle du produit sur la base du prospectus ou catalogue proposé
	
	

	XI.5.24. 
	Autorisation du fabricant
	L’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé est requise pour les appels d’offres
	
	


[bookmark: _Toc413854786][bookmark: _Toc413854787][bookmark: _Toc50375179]

XII. [bookmark: _Toc118683053][bookmark: _Toc229584524][bookmark: _Toc229769949]ANTIVIRUS SERVEUR
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	XII. 
	Antivirus serveur
	Fourniture de logiciel antivirus (licence et documentation)
	
	

	XII.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	XII.2. 
	Modèle
	Antivirus avec la fonctionnalité Internet Security dernière version au moins, ou un EDR ( Endpoint Detection and Response) 
	
	

	XII.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	XII.4. 
	Type 
	Serveur 
	
	

	XII.5. 
	Nombre de licence
	A préciser par l’autorité contractante
	
	





XIII. [bookmark: _Toc118683054][bookmark: _Toc229584525][bookmark: _Toc229769950]DISQUE DUR EXTERNE
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	XIII 
	Disque dur externe 
	Fourniture de disque dur externe
	
	

	XIII.1. 
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	XIII.2. 
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	XIII.3. 
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	XIII.4. 
	Type
	Disque dur externe
	
	

	XIII.5. 
	Capacité
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Au moins 1To                 ☐
	
	

	
	
	Au moins 2 To                ☐
	
	

	
	
	Au moins 4 To                ☐
	
	

	
	
	Au moins 8 To                ☐
	
	

	XIII.6. 
	Format 
	SSD                               
	
	

	XIII.7. 
	Protection anti-choc
	L’autorité contractante fait son choix en cochant
	
	

	XIII.8. 
	
	Oui        ☐

Non             ☐
	
	

	XIII.9. 
	Interface
	Au moins USB 3.0 
	
	

	XIII.10. 
	Débit de transfert de l’interface
	Au moins 3.0 Gbps
	
	

	XIII.11. 
	Autres caractéristiques
	Témoin d’alimentation à LED

	
	

	XIII.12. 
	Système d’exploitation requis
	Apple MacOS ou version ultérieure, Microsoft Windows 11 ou version ultérieure  
	
	

	XIII.13. 
	Source d’alimentation
	Bus USB 

	
	

	XIII.14. 
	Accessoires
	câble USB
	
	






XIV. [bookmark: _Toc50375182][bookmark: _Toc118683055][bookmark: _Toc229584526][bookmark: _Toc229769951]BESOINS SPECIFIQUES EN MATERIELS INFORMATIQUES
	N°
	Fourniture
	Spécifications techniques demandées par l’Autorité contractante
	Spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
	Avis de conformité (réservé à l’Autorité contractante)

	XIV. [bookmark: _Toc118352038][bookmark: _Toc118352321][bookmark: _Toc118683056]
	Fourniture ……….
	Fourniture ……………………….
	
	

	XIV.1. [bookmark: _Toc118352039][bookmark: _Toc118352322][bookmark: _Toc118683057]
	Marque
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	XIV.2. [bookmark: _Toc118352040][bookmark: _Toc118352323][bookmark: _Toc118683058]
	Modèle
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	XIV.3. [bookmark: _Toc118352041][bookmark: _Toc118352324][bookmark: _Toc118683059]
	Référence
	A préciser par le soumissionnaire
	
	

	XIV.4. [bookmark: _Toc118352042][bookmark: _Toc118352325][bookmark: _Toc118683060]
	Etc
	
	
	


[bookmark: _Toc415734997]
NB :
Il faut toujours se référer au service en charge du système d’information de l’autorité contractante pour l’élaboration des spécifications techniques des équipements informatiques. 
Le besoin spécifique prend en compte :
· Les équipements informatiques prévus dans le présent document dont les caractéristiques techniques sont différentes ;
· Les équipements informatiques non prévus dans le présent document.
Pour les besoins spécifiques, l’autorité contractante requiert l’autorisation de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF).


XV. [bookmark: _Toc50375183][bookmark: _Toc118683061][bookmark: _Toc229584527][bookmark: _Toc229769952]DISPOSITIONS PARTICULIERES
Les offres techniques sont présentées dans des documents reliés et faciles à exploiter. Les caractéristiques sont présentées conformément à l’ordre du cahier des charges.
Le matériel est livré, testé, équipé des dispositions matérielles correspondant au type de configuration demandée. Il est livré dans des emballages d'origine avec la documentation en français, les médias de configurations (pilotes) et autres éléments de base.
La garantie sur l’ensemble du matériel est d’un (01) an au moins en pièces et main d’œuvre et ce, à partir de la date de réception provisoire.
Lors des réceptions techniques (pré-réceptions), la commission de réception procède systématiquement au contrôle des numéros de série des équipements livrés afin d’en vérifier l’authenticité. La méthode de contrôle est décrite dans le guide de réception technique du matériel informatique et assimilés. La non-concordance, l’absence ou l’impossibilité de vérification des numéros de série entraîne le rejet de l’équipement concerné.
Les spécifications techniques sont modifiées chaque année s’il y a lieu, à compter de la date de signature de l’arrêté, sur proposition des services techniques compétents. Les propositions de modification sont ensuite soumises à l’avis de l’Autorité de régulation de la commande publique qui met en place un comité constitué d’acteurs du secteur privé et d’agents de l’administration publique pour examiner lesdites propositions. Après examen, les propositions sont transmises à l’autorité compétente pour signature.
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