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1. Le matériel à livrer doit être de fabrication à N– 2 (N= année de la date de réception provisoire) au plus à compter de la date de réception provisoire ;

2. La documentation doit être en français ; 

3. Le soumissionnaire doit fournir les documents suivants :

· agrément technique du service après-vente ;
· autorisation du fabricant ou du distributeur agréé à la soumission ; 
· fiche technique ou prospectus d’origine ;
· preuve de tropicalisation par un document (se référer à l’annexe 5 pour des éléments de vérification de la tropicalisation lors de la réception);
· certificat d’origine à la livraison. 
4. Le soumissionnaire doit assurer un service après-vente (SAV) agréé par la direction en charge du parc automobile de l’Etat.
Lorsque le soumissionnaire n’est pas présent au Burkina Faso, il doit être représenté par une structure détenant l’agrément technique pour le SAV et en mesure de répondre aux obligations contractuelles en la matière.
5. La garantie constructeur à fournir : 
· 24 mois ou 50 000 km, le premier terme échu pour les VL et PL thermiques ;
· 24 mois ou 50 000 km, le premier terme échu pour les véhicules électriques et hybrides (VL et PL) ;
· 60 mois ou 150 000 km, le premier terme échu pour les véhicules électriques et hybrides (VL et PL) et portant sur la batterie ;
· proposition d’entretien minimum spécifiant les éléments entrant dans cet entretien et leur périodicité conformément à l’annexe 2 couvrant la période de garantie constructeur.


NB. La garantie constructeur couvre l’intégralité des frais de réparation (pièces et main d’œuvre) liés à des défauts de fabrication.

· Les frais du premier entretien sont à la charge du titulaire.

Les coûts des entretiens périodiques seront pris en compte dans le montant du marché. 
Une garantie de Service Après-Vente (voir l’annexe 3 pour le modèle) est fournie pour couvrir à 100% le montant des entretiens périodiques pendant la période de garantie. Cette garantie fera l’objet de main levée partielle au fur et à mesure de l’exécution satisfaisante des prestations.
Tout manquement au suivi des prestations d’entretien par le titulaire du marché dans les 24 heures, constitue un manquement à ses obligations contractuelles et sanctionné comme tel conformément à la règlementation en vigueur. 

6. Critères proposés pour l’évaluation complexe à titre indicatif 
· Le délai de livraison ;
· Le service après-vente (coût d’entretien au-delà de la période de garantie) ;
· Performance environnementale (émission de CO2) ;
· Tous autres critères additionnels.

L’autorité contractante est tenue de préciser et de détailler dans le dossier d’appel à concurrence les éléments d’évaluation complexe ci-dessus cités.
Les modalités de mise en œuvre de l’évaluation complexe sont définies à l’annexe 4.


II. [bookmark: _Toc238128905][bookmark: _Toc238130302][bookmark: _Toc238157500][bookmark: _Toc238157519]SPECIFICATIONS TECHNIQUES STANDARDS

[bookmark: _Toc238157501][bookmark: _Toc238157520]II.1	VEHICULES THERMIQUES

[bookmark: _Toc238157502][bookmark: _Toc238157521]II.1.1.	VEHICULES THERMIQUES LEGERS

[bookmark: _Toc238157522]II.1.1.1 	Les voitures SUV / STATION WAGON

	INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITÉ CONTRACTANTE
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE


	MARQUE ET MODELE
L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit. 

	
	 

	CARROSSERIE
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix :
· empattement long (châssis long) ;
· empattement court (châssis court).
	
	

	SOURCE D’ENERGIE
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix :
· essence,
· gazole,
· essence ou gazole.
	
	

	CONSOMMATION  
L’autorité contractante a l’information souhaitée.
Le soumissionnaire indique la consommation moyenne du véhicule proposé aux 100 Km.


	
	

	SYSTEME DE TRANSMISSION ET MOTRICITE DES ROUES

L'autorité contractante indique l’une des mentions suivante : 

Les SUV/station wagon proposés doivent permettre de rouler en configuration :
· 4X2 avec possibilité de rouler en 4X4 ;
· 4X4 (AWD) ;
· 4X2 ;
· 4X4 ou 4X2.
L'autorité contractante indique la mention souhaitée par rapport à la boîte de vitesse :
· boîte manuelle ;
· boîte automatique ;
· boîte manuelle ou automatique.
	

	 

	TYPE DE DIRECTION 
L’autorité contractante indique : La direction doit être assistée.
	
	

	COLORIS
L’autorité contractante doit indiquer trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire en dehors des véhicules de gendarmerie, sapeurs pompier, police, ambulance etc....pour lesquels une seule couleur est imposée.
	
	

	SUSPENSION
Dans le cadre de la tropicalisation, la suspension doit être adaptée à l’utilisation sur les mauvaises routes . 
L'autorité contractante doit indiquer l’une des mentions suivantes : 
· suspension renforcée ; 
· suspension renforcée avec pont rigide à l’avant et à l’arrière (uniquement pour la catégorie 4)

	 
	

	MOTORISATION
Cette notion fait appel à la cylindrée du moteur (en cm3 ou en litre) et à la puissance réelle (en Kw). 
L'autorité contractante doit indiquer l’une des catégories suivantes : 

Catégorie 1
Cylindrée
1.3L à 2.0L
1 251 <= CC <= 2000

Puissance : au moins 65 KW

Catégorie 2
Cylindrée
· 2.1L à 2.7L
· 2 149<= CC <= 2749

Puissance : au moins 90 Kw



Catégorie 3
Cylindrée
· 2.8L à 3.2L
· 2 751 <= CC <= 3 199

Puissance : au moins 95 Kw


Catégorie 4 :
Cylindrée
· 2.8L à 4.5L
· 2 751 <= CC <= 4.451
Puissance : au moins 90 KW


Catégorie 5
Cylindrée
· Plus de 3.3L 
· 3251CC et plus

Puissance : au moins 125 Kw.

	
	

	SYSTEME DE REFROIDISSEMENT & TROPICALISATION
Les véhicules conçus pour les régions tempérées sont souvent munis d'un système de refroidissement qui n'est pas adapté aux pays tropicaux. Il est donc nécessaire de tropicaliser les véhicules destinés à l'Afrique. L'autorité contractante doit indiquer la mention : tropicalisée.


	
	

	NOMBRE DE PLACES ASSISES 
L’autorité contractante indique une des mentions suivantes :
· Cinq (05) places minimum pour le châssis court.
· Sept (07) places minimum pour le châssis long .
	
	

	NOMBRE DE PORTIERES 
Les carrosseries existent en trois (03) portières pour le châssis court et en cinq (05) portières pour le châssis long. L'autorité contractante doit indiquer son choix :
· trois (03) portières ;
· cinq (05) portières.
	
	

	EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES  
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :
· climatisation d'origine ;
· ceinture de sécurité pour chaque    place ;
· verrouillage centralisé des ouvertures ; 
· airbags frontaux pour conducteur et passager avant ;
· système de freinage ABS minimum ;
· radio et lecteur multimédia  ou version ultérieure ;
· lots de bord (trousseau à clé, clé de roues, cric, manivelle d’origine) ;
· deux (02) triangles de sol ; 
· un extincteur  d’au moins 1 kg;
· une boîte à pharmacie  de premier secours (gants à usage unique, compresses stérilisées, sparadrap, antiseptique, paire de ciseaux, couverture de survie minimum ) ; 
· un gilet fluorescent ;
· plaque(s) rétro-réfléchissante(s) à l’arrière ;
· une roue de secours d’origine aux dimensions et profil des pneus du véhicule livré.
	
	

	EQUIPEMENTS A OPTION 
L’autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins : 
· lève-vitres électriques ;
· écran multimédia en français/anglais ; 
· commande des ouvertures à distance ;
· Caméra de recul;
· rétroviseurs extérieurs électriques ;
· jantes en alliage d’aluminium ;
· porte-bagages ;
· marches pieds latéraux ;
· autres équipements éventuels (filtre à air snorkel) pour les véhicules à utilisation particulière ;
· autres équipements, adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux.   

Les équipements mentionnés selon les besoins de l’autorité contractante en option deviennent de fait obligatoire.
	
	

	PRESTATIONS DU GENRE
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer : 
· livraison sur site avec carte grise, plaques d’immatriculation fixées sur le véhicule et certificat de visite technique d’une structure de contrôle agréée par l’Etat ;
· formation minimale d’un (01) chauffeur,  de l’utilisateur et d’un technicien s’il y a lieu à l’utilisation et au contrôle journalier en une journée.
	
	




[bookmark: _Toc238157523]II.1.1.2 	Les Camionnettes Pick-Up


	INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITÉ CONTRACTANTE
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE

	MARQUE ET MODELE
L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit. 

	
	 

	CARROSSERIE 
Dans la série des pick-up on rencontre les simples cabines et les doubles cabines. L'autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.
· simple cabine ;
· double cabine.
	
	

	SOURCE D'ENERGIE
L'autorité contractante a l'obligation de donner cette précision technique :
· essence,
· gazole,
· essence ou gazole.
	
	

	CONSOMMATION 
L’autorité contractante a l’information souhaitée.
Le soumissionnaire indique la consommation moyenne du véhicule proposé au 100Km.


	
	

	SYSTEME DE TRANSMISSION ET MOTRICITE DES ROUES
L'autorité contractante indique l’une des mentions suivantes : 
· 4X2 avec la possibilité de rouler en 4X4 ;
· 4X2.
L'autorité contractante indique la mention souhaitée par rapport à la boîte de vitesse:
· boîte manuelle ;
· boîte automatique ;
· boîte manuelle ou automatique.
	
	

	TYPE DE DIRECTION
L’autorité contractante indique : La direction doit être assistée.
	
	

	COLORIS
L’autorité contractante doit indiquer trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire en dehors des véhicules de gendarmerie, sapeurs pompier, police, ambulance etc....pour lesquels une seule couleur est imposée.
	
	

	SUSPENSION
Dans le cadre de la tropicalisation, la suspension doit être adaptée à l’utilisation sur les mauvaises routes. 

L’'autorité contractante doit indiquer l’une des mentions suivantes : 
· suspension renforcée ;
· suspension renforcée avec pont rigide à l’avant et à l’arrière (uniquement pour la catégorie 3)
	
	

	MOTORISATION
Cette notion fait appel à la cylindrée du moteur (cm3 ou en litre) et à la puissance réelle (en Kw). 

L'autorité contractante doit indiquer l’une des catégories souhaitée : 

Catégorie 1
Cylindrée :
· 1.6 L à 2.2L ;
· 1 551 <= CC <= 2 151 ;

Puissance :
· Au moins 60 Kw.


Catégorie 2
Cylindrée :
· 2.3L à 3.0L
· 2 251 <= CC <= 3 049
Puissance :
Au moins 70 Kw.

Catégorie 3
Cylindrée :
· 2.8L à 4.5L
· 2 751 <= CC <= 4 451
Puissance :
Au moins 90 Kw.

	  
	

	SYSTEME DE REFROIDISSEMENT & TROPICALISATION
Les véhicules conçus pour les régions tempérées sont souvent munis d'un système de refroidissement qui n'est pas adapté aux pays tropicaux. Il est donc nécessaire de tropicaliser les véhicules destinés à l'Afrique. L’autorité contractante doit indiquer la mention : tropicalisée.

	  
	

	NOMBRE DE PLACES ASSISES 
L’autorité contractante indique une des mentions suivantes : 
· deux (02) places minimum pour la simple cabine ;
· cinq (05) places minimum pour la double cabine.
	
	

	NOMBRE DE PORTIERES 
L’autorité contractante indique une des mentions suivantes : 
· deux (02) portières pour la simple cabine ;
·  quatre (04) portières pour la double cabine.
	
	

	EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES 
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :
· climatisation d'origine ;
· ceinture de sécurité pour chaque    place ;
· radio et lecteur multimédia ou version ultérieure ;
· airbags frontaux pour conducteur et passager avant ;
· système de freinage ABS minimum ;
· verrouillage centralisé des ouvertures ;
· une roue de secours d’origine aux dimensions et profil des pneus d’origine ;
· lots de bord  (trousseau à clé, clé de roues, cric, manivelle d’origine) ;
· deux (02) triangles de sol ; 
· un extincteur  d’au moins 1 kg ;
· une boîte à pharmacie de premier secours ( gants à usage unique, compresses stérilisées, sparadrap, antiseptique, paire de ciseaux, couverture de survie minimum) ; 
· un gilet fluorescent ;
· plaque(s) rétro-réfléchissante(s) à l’arrière ;
· bandes adhésives rétro-réfléchissantes apposées latéralement, à l’avant et à l’arrière.

	
	

	EQUIPEMENTS A OPTION 
L’autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins : 
· lève-vitres électriques ;
· écran multimédia en français/anglais ; 
· rétroviseurs extérieurs électriques ou manuel au choix de l’autorité contractante ;
· jantes en alliage d’aluminium (uniquement pour les doubles cabines) ;
· marches pieds latéraux (uniquement pour les doubles cabines) ;
· autres équipements (filtre à air snorkel , arceaux et bâche ou bedliner, couvre benne rigide, tonneau cover) éventuels pour les véhicules à utilisation particulière ;
· autres équipements, adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux. 

Les équipements mentionnés selon les besoins de l’autorité contractante en option deviennent de fait obligatoire.
	
	

	LES PRESTATIONS DU GENRE
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer : 
· livraison sur site avec carte grise, plaques d’immatriculation fixées sur le véhicule et certificat de visite technique d’une structure de contrôle agréée par l’Etat ;
· formation minimale d’un (1) chauffeur, de l’utilisateur et d’un (1) technicien  s’il y a lieu à l’utilisation et au contrôle journalier en une journée.
	
	




[bookmark: _Toc238157524]
II.1.1.3	Les camionnettes fourgon

	INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITÉ CONTRACTANTE
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE

	MARQUE ET MODELE
L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit.


	
	 

	CARROSSERIE 
L’autorité contractante indique obligatoirement la mention: Camionnette fourgon.
	
	

	SOURCE D'ENERGIE
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix :
· essence,
· gazole,
· essence ou gazole.
	
	

	CONSOMMATION
L’autorité contractante a l’information souhaitée.
Le soumissionnaire indique la consommation moyenne du véhicule proposé au 100Km. 

	
	

	SYSTEME DE TRANSMISSION
L'autorité contractante indique la mention souhaitée par rapport à la boîte de vitesses :
· boîte manuelle ;
· boîte automatique ;
· boîte manuelle ou automatique.
	
	

	TYPE DE DIRECTION 
L’autorité contractante indique : La direction doit être assistée.
	 
	

	COLORIS
L’autorité contractante doit indiquer trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire en dehors des véhicules de gendarmerie, sapeurs pompier, police, ambulance etc....pour lesquels une seule couleur est imposée.
	
	

	SUSPENSION
Dans le cadre de la tropicalisation, la suspension doit être adaptée à l’utilisation sur les mauvaises routes. 
L'autorité contractante doit indiquer la mention : Suspension renforcée.

	 
	

	MOTORISATION
Cette notion fait appel à la cylindrée du moteur (cm3 ou en litre) et à la puissance réelle (en Kw). 
L'autorité contractante doit indiquer l’une des catégories suivantes :
Catégorie 1 :
Cylindrée
1.5L à 2.1L 
1 451  <= CC <= 2051

Puissance : au moins 50 Kw

Catégorie 2 :
Cylindrée
2.2L et plus
2 151CC et plus

Puissance : au moins 65  KW
	
	

	SYSTEME DE REFROIDISSEMENT & TROPICALISATION

Les véhicules conçus pour les régions tempérées sont souvent munis d'un système de refroidissement qui n'est pas adapté aux pays tropicaux. Il est donc nécessaire de tropicaliser les véhicules destinés à l'Afrique. L'autorité contractante doit indiquer la mention : Tropicalisé.

	
	

	NOMBRE DE PLACES ASSISES 
L’autorité contractante indique la mention suivante : deux (2) places au minimum.
	
	

	NOMBRE DE PORTIERES 
L'autorité contractante doit indiquer la mention suivante : trois (03) portières au minimum.
	
	

	EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES 
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :
· climatisation d'origine ;
· ceintures de sécurité siège conducteur et passagers ;
· airbags frontaux pour conducteur et passager avant 
· système de freinage ABS minimum;
· verrouillage centralisé des ouvertures ;
· radio et lecteur multimédia ou version ultérieure ;
· lot de bord (trousseau à clé, clé de roues, cric, manivelle d’origine) ;
· deux (02) triangles de sol ; 
· une boîte à pharmacie  de premier secours (gants à usage unique, compresses stérilisées, sparadrap, antiseptique, paire de ciseaux, couverture de survie minimum); 
· une roue de secours d’origine aux dimensions et profil des pneus d’origine ;
· un gilet fluorescent ;
· un extincteur d’au moins 1 kg  ;
· plaques rétro-réfléchissantes à l’arrière ;
· bandes adhésives rétro-réfléchissantes apposées latéralement, à l’avant et à l’arrière.
	
	

	EQUIPEMENTS A OPTION 
L’autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins : 
· interface (écran, tableau de bord) en français ;
· porte-bagages 
· autres équipements, adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux.

Les équipements mentionnés selon les besoins de l’autorité contractante en option deviennent de fait obligatoire.
	
	

	LES PRESTATIONS DU GENRE
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer : 
· livraison sur site avec Carte Grise, plaques d’immatriculation fixées sur le véhicule et certificat de visite technique d’une structure de contrôle agréée par l’Etat ;
· formation minimale d’un (01) chauffeur, de l’utilisateur et d’un technicien s’il y a lieu à l’utilisation et au contrôle journalier en une journée.
	
	






[bookmark: _Toc238157525]II.1.1.4	Les voitures de conduite intérieure 

	INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITÉ CONTRACTANTE
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE

	MARQUE ET MODELE
L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et  le modèle de son produit. 

	
	 

	CARROSSERIE 
Les carrosseries les plus répandues sont les berlines, les breaks, les coupés, les cabriolets, les limousines. L'autorité contractante doit indiquer son choix :
· Berlines ;
· Breaks ;
· Limousines.
	
	

	SOURCE D'ENERGIE
L'autorité contractante a l'obligation de donner cette précision technique :
· essence ;
· gazole ;
· essence ou gazole.
	
	

	CONSOMMATION
L’autorité contractante a l’information souhaitée.
Le soumissionnaire indique la consommation moyenne du véhicule proposé au 100Km.

	
	

	SYSTEME DE TRANSMISSION
L'autorité contractante indique la mention souhaitée par rapport à la boîte de vitesses :
- boîte manuelle ;
- boîte automatique ;
- boîte manuelle ou automatique.
	
	

	TYPE DE DIRECTION  
L’autorité contractante indique : La direction doit être assistée.
	 
	

	COLORIS
L’autorité contractante doit indiquer trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire en dehors des véhicules de gendarmerie, sapeurs pompier, police, ambulance etc....pour lesquels une seule couleur est imposée.

	
	

	SUSPENSION
Dans le cadre de la tropicalisation, la suspension doit être adaptée à l’utilisation sur les mauvaises routes.

l'autorité contractante doit indiquer la mention : Suspension renforcée.

	
	

	MOTORISATION
Cette notion fait appel à la cylindrée du moteur (cm3 ou en litre) et à la puissance réelle (en Kw). 
L'autorité contractante doit indiquer l’une des catégories suivantes : 

Catégorie 1 :
Cylindrée
1.2L à 1.5L
1 150 <= CC <= 1 549

Puissance : au moins 45  KW

Catégorie 2 :
Cylindrée
1.6L à 1.8L
1 551 <= CC <= 1 849

Puissance : au moins 55 Kw

Catégorie 3 :
Cylindrée
1.9L à 2.4L
1 851 <= CC <= 2 449

Puissance : au moins 75 Kw

Catégorie 4 :
Cylindrée
2.5L et plus
2 450 CC et plus

Puissance : au moins 100 Kw
	
	

	SYSTEME DE REFROIDISSEMENT & TROPICALISATION
Les véhicules conçus pour les régions tempérées sont souvent munis d'un système de refroidissement qui n'est pas adapté aux pays tropicaux. Il est donc nécessaire de tropicaliser les véhicules destinés à l'Afrique. l'autorité contractante doit indiquer la mention : Tropicalisé.

	
	

	NOMBRE DE PLACES ASSISES 
L’autorité contractante indique la mention suivante : cinq (05) places.
	
	

	NOMBRE DE PORTIERES 
L’autorité contractante indique la mention suivante : quatre (04) portières minimum.
	
	

	EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES 
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :
· climatisation d'origine ;
· ceinture de sécurité pour chaque    place ;
· système de freinage ABS minimum;
· airbags frontaux pour conducteur et passager avant ;
·  radio et lecteur multimédia ou version ultérieure ;
· verrouillage centralisé des portes ;
· lève-vitres électriques ;
· lots de bord ( clé de roues, cric, manivelle d’origine) ;
· deux (02) triangles de sol ; 
· une boîte à pharmacie  de premier secours ( gants à usage unique, compresses stérilisées, sparadrap, antiseptique, paire de ciseaux, couverture de survie minimum);
· une roue de secours d’origine aux dimensions et profil des pneus d’origine ;
· un gilet fluorescent ;
· Plaque(s) rétro-réfléchissante(s) à l’arrière ;
· un extincteur d’au moins 1 kg.
	
	

	EQUIPEMENTS A OPTION
L’autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins : 
· condamnation à distance des ouvertures ;
· écran multimédia en français/anglais ; 
· jantes en alliage d’aluminium ;
· airbags latéraux (uniquement pour les catégories 3 et 4) ;
· système anti-patinage (uniquement pour les catégories 3 et 4) ;
· système anti-dérapage (uniquement pour les catégories 3 et 4) ;
· commande des ouvertures à distance ;
· autres équipements, adaptations ou modifications éventuelles  pour les véhicules spéciaux.

Les équipements mentionnés selon les besoins de l’autorité contractante en option deviennent de fait obligatoire.
	
	

	LES PRESTATIONS DU GENRE :
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer : 
· livraison sur site avec carte grise, plaques d’immatriculation fixées sur le véhicule et certificat de visite technique d’une structure de contrôle agréée par l’Etat ;
· formation minimale d’un (01) chauffeur, de l’utilisateur et d’un technicien s’il y a lieu à l’utilisation et au contrôle journalier en une journée. 
	
	





[bookmark: _Toc238157526]II.1.1.5	Les véhicules de transport en commun de personnes (TCP) Mini Bus

	INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITÉ CONTRACTANTE
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE


	MARQUE ET MODELE
L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit. 

	
	 

	CARROSSERIE 
L’autorité contractante : Mini bus.
	
	

	SOURCE D'ENERGIE
L'autorité contractante a l'obligation de donner cette précision technique : 
· Gazole ;
· Essence ;
· Essence ou Gazole.
	
	

	CONSOMMATION
L’autorité contractante a l’information souhaitée.
Le soumissionnaire indique la consommation moyenne du véhicule proposé au 100Km.


	
	

	SYSTEME DE TRANSMISSION
L'autorité contractante indique obligatoirement l’une des mentions suivantes :
· boîte manuelle ;
· boîte automatique ;
· boîte manuelle ou automatique.
	
	

	TYPE DE DIRECTION 
L’autorité contractante indique : La direction doit être assistée.
	 
	

	COLORIS
L’autorité contractante doit indiquer trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire en dehors des véhicules de gendarmerie, sapeurs pompier, police, ambulance etc....pour lesquels une seule couleur est imposée

	
	

	SUSPENSION 
Dans le cadre de la tropicalisation, la suspension doit être adaptée à l’utilisation sur les mauvaises routes. l'autorité contractante doit indiquer la mention : Suspension renforcée.

	 
	

	MOTORISATION
Cette notion fait appel à la cylindrée du moteur (cm3 ou en litre) et à la puissance réelle (en Kw).  

L'autorité contractante doit indiquer l’une des catégories suivantes :

Catégorie 1 :
Cylindrée
1.2L à 2.1L 
1 151  <= CC <= 2 149
 
Puissance : au moins 55 KW

Catégorie 2 :
Cylindrée
2.2L à 3.0L 
2 151  <= CC <= 3 049

Puissance : au moins 65 KW


Catégorie 3 :
Cylindrée
3.1L à 4.5L 
3 051 <= CC <= 4 549

Puissance : au moins 70 KW

	
	

	SYSTEME DE REFROIDISSEMENT & TROPICALISATION

Les véhicules conçus pour les régions tempérées sont souvent munis d'un système de refroidissement qui n'est pas adapté aux pays tropicaux. Il est donc nécessaire de tropicaliser les véhicules destinés à l'Afrique. L'autorité contractante doit indiquer la mention : tropicalisé.


	
	

	NOMBRE DE PLACES ASSISES 
L’autorité contractante indique une des mentions suivantes :
· Catégorie 1 : 7 à 14 places sans strapontin
· Catégorie 2 : 10 à 18 places sans strapontin ;
· Catégorie 3 : 19 à 34 places sans strapontin.
	
	

	NOMBRE DE PORTIERES
L'autorité contractante doit indiquer la mention suivante : deux (2) portières au minimum.
	
	

	EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES 
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :
· climatisation d'origine ;
· ceinture de sécurité pour le siège conducteur et les sièges passagers ;
· système de freinage ABS ;
· radio et lecteur multimédia ou version ultérieure ;
· lots de bord (clé de roues, cric, manivelle d’origine ;
· deux (02) triangles de sol ; 
· une boîte à pharmacie  de premier secours (gants à usage unique, compresses stérilisées, sparadrap, antiseptique, une paire de ciseaux, couverture de survie minimum) ;
· un gilet fluorescent ;
· un extincteur de 1 kg ;
· une roue de secours d’origine aux dimensions et profil des pneus d’origine ;
· plaque(s) rétro-réfléchissante(s) à l’arrière ;
· bandes adhésives rétro-réfléchissantes apposées latéralement, à l’avant et à l’arrière.
	
	

	EQUIPEMENTS A OPTION
L’autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins :

· autres équipements (filtre à air snorkel) éventuels pour les véhicules à utilisation particulière ;
· écran multimédia en français/anglais ; 
· autres adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux.

Les équipements mentionnés selon les besoins de l’autorité contractante en option deviennent de fait obligatoire.
	
	

	LES PRESTATIONS DU GENRE :
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer : 
· livraison sur site avec carte grise, plaques d’immatriculation fixées sur le véhicule et certificat de visite technique d’une structure de contrôle  agréée par l’Etat ;
· formation minimale d’un (01) chauffeur et d’un technicien s’il y a lieu à l’utilisation et au contrôle journalier en une journée. 
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	INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITÉ CONTRACTANTE
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE


	MARQUE ET MODELE
L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit. 

	
	 

	CARROSSERIE 
L’autorité contractante indique obligatoirement la mention suivante : auto Car.
	
	

	SOURCE D'ENERGIE
L'autorité contractante a l'obligation de donner cette précision technique : gazole.
	
	

	CONSOMMATION
L’autorité contractante a l’information souhaitée.
Le soumissionnaire indique la consommation moyenne du véhicule proposé au 100Km.

	
	

	SYSTEME DE TRANSMISSION 
L'autorité contractante indique obligatoirement l’une des mentions suivantes :
· boîte manuelle ;
· boîte automatique ;
· boîte manuelle ou automatique.
	
	

	TYPE DE DIRECTION
L’autorité contractante indique : La direction doit être assistée.
	 
	

	COLORIS
L’autorité contractante doit indiquer trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire en dehors des véhicules de gendarmerie, sapeurs pompier, police, ambulance etc....pour lesquels une seule couleur est imposée

	
	

	SUSPENSION
Dans le cadre de la tropicalisation, la suspension doit être adaptée à l’utilisation sur les mauvaises routes. 

L'autorité contractante doit indiquer la mention : Suspension renforcée.

	 
	

	MOTORISATION
Cette notion fait appel à la cylindrée du moteur (cm3 ou en litre) et à la puissance réelle (en Kw). 
L'autorité contractante doit indiquer l’une des catégories suivantes  :
Catégorie 1
Cylindrée 
7 L à 8.9L
6 951 <= CC <= 8 949

Puissance : au moins 150  KW

Catégorie 2
Cylindrée 
9.0L et plus
8 951 CC et plus

Puissance : au moins 200  KW

	
	

	SYSTEME DE REFROIDISSEMENT & TROPICALISATION

Les véhicules conçus pour les régions tempérées sont souvent munis d'un système de refroidissement qui n'est pas adapté aux pays tropicaux. Il est donc nécessaire de tropicaliser les véhicules destinés à l'Afrique. L'autorité contractante doit indiquer la mention : tropicalisé.

	
	

	NOMBRE DE PLACES ASSISES 
L’autorité contractante indique une des mentions suivantes :
· Catégorie 1 : 35 à 50 places sans strapontin ;
· Catégorie 2 : 51 à 70 places sans strapontin.
	
	

	NOMBRE DE PORTIERES 
L'autorité contractante doit indiquer la mention suivante : trois (3) portières au minimum.
	
	

	EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES 
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :
· climatisation d'origine ;
· ceintures de sécurité pour le siège conducteur et les sièges passagers ;
· ralentisseur sur chaine cinématique ;
· système de freinage ABS minimum;
· radio et lecteur multimédia ou version ultérieure ;
· lots de bord  (trousseau à clé, clé de roues, cric, manivelle d’origine) ;
· deux (02) triangles de sol ; 
· grande boîte de pharmacie  de premier secours (gants à usage unique, compresses stérilisées, sparadrap, antiseptique, paire de ciseaux ; couverture de survie minimum) ; 
· un gilet fluorescent ;
· deux (2) extincteurs de 6 kg chacun ;
· une roue de secours d’origine aux dimensions et profil des pneus d’origine ;
· Soute à bagages ;
· plaque(s) rétro-réfléchissante(s) à l’arrière ;
· bandes adhésives rétro-réfléchissantes apposées latéralement, à l’avant et à l’arrière 
	
	

	EQUIPEMENTS A OPTION
L’autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins : 
· deux écrans télévisions ;  
· écran multimédia en français/anglais ; 
· roue de secours supplémentaire fixée ;
· autres adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux. 

Les équipements mentionnés selon les besoins de l’autorité contractante en option deviennent de fait obligatoire.
	
	

	LES PRESTATIONS DU GENRE :
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer : 
· livraison sur site avec carte grise, plaques d’immatriculation fixées sur le véhicule et certificat de visite technique d’une structure de contrôle  agréée par l’Etat ;
· formation minimale d’au moins un (01) chauffeur et d’un technicien s’il y a lieu à l’utilisation et au contrôle journalier en une journée.
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	INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITÉ CONTRACTANTE
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE


	MARQUE ET MODELE
L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit. 

	
	 

	CARROSSERIE 
L’autorité contractante indique obligatoirement la mention suivante : auto Bus.
	
	

	SOURCE D'ENERGIE
L'autorité contractante a l'obligation de donner cette précision technique : gazole.
	
	

	CONSOMMATION
L’autorité contractante a l’information souhaitée.
Le soumissionnaire indique la consommation moyenne du véhicule proposé au 100Km.


	
	

	SYSTEME DE TRANSMISSION 
L'autorité contractante indique obligatoirement l’une des mentions suivantes :
· boîte manuelle ;
· boîte automatique ;
· boîte manuelle ou automatique.
	
	

	TYPE DE DIRECTION
L’autorité contractante indique : La direction doit être assistée.
	 
	

	COLORIS
L’autorité contractante doit indiquer trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire en dehors des  véhicules de gendarmerie, sapeurs pompier, police, ambulance etc....pour lesquels une seule couleur est imposée  
	
	

	SUSPENSION
Dans le cadre de la tropicalisation, la suspension doit être adaptée à l’utilisation sur les mauvaises routes. 
l'autorité contractante doit indiquer la mention : Suspension renforcée.

	 
	

	MOTORISATION
Cette notion fait appel à la cylindrée du moteur (cm3 ou en litre) et à la puissance réelle (en Kw). 
L'autorité contractante doit indiquer l’une des catégories suivantes :
Catégorie 1
Cylindrée 
7 L à 8.9L
6 951 <= CC <= 8 949

Puissance : au moins 150  KW

Catégorie 2
Cylindrée 
9.0L et plus
8 951 CC et plus

Puissance : au moins 200  KW

	
	

	SYSTEME DE REFROIDISSEMENT & TROPICALISATION
Les véhicules conçus pour les régions tempérées sont souvent munis d'un système de refroidissement qui n'est pas adapté aux pays tropicaux. Il est donc nécessaire de tropicaliser les véhicules destinés à l'Afrique. L'autorité contractante doit indiquer la mention : tropicalisé.


	
	

	NOMBRE DE PLACES ASSISES 
L’autorité contractante indique une des mentions suivantes :
· Catégorie 1 : 28 à 30 places assises, 42 à 50 debout ;
· Catégorie 2 : 36 à 40 places assises et plus de 45 debout.
	
	

	NOMBRE DE PORTIERES 
L'autorité contractante doit indiquer la mention suivante : trois (03) portières au minimum.
	
	

	EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES 
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :
· climatisation d'origine ;
· ceinture de sécurité pour le siège conducteur ;
· ralentisseur sur chaine cinématique ;
· système de freinage ABS minimum ;
· radio et lecteur multimédia, ou version ultérieure ; 
· lots de bord (clé de roues, cric, manivelle d’origine) ;
· deux (02) triangles de sol ; 
· grande boîte à pharmacie  de premier secours (gants à usage unique, compresses stérilisées, sparadrap, antiseptique, paire de ciseaux, couverture de survie minimum) ;
· un gilet fluorescent ;
· Deux (2) extincteurs de 6 kg;
· une roue de secours d’origine aux dimensions et profil des pneus d’origine ;
· plaque(s) rétro-réfléchissante(s) à l’arrière .
	
	

	EQUIPEMENTS A OPTION
L’autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins : 

· deux écrans télévisions ;
· écran multimédia en français/anglais ; 
· verrouillage centralisé des ouvertures avec commande à distance ; 
· bandes adhésives rétro-réfléchissantes apposées latéralement à l’avant et à l’arrière ;
· autres adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux. 

Les équipements mentionnés selon les besoins de l’autorité contractante en option deviennent de fait obligatoire.
	
	

	LES PRESTATIONS DU GENRE :
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer : 
· livraison sur site avec carte grise, plaques d’immatriculation fixées sur le véhicule et certificat de visite technique d’une structure de contrôle agréée par l’Etat ;
· formation minimale d’un (01) chauffeur et d’un technicien s’il y a lieu à l’utilisation et au contrôle journalier en une journée.
	
	






[bookmark: _Toc238157530]II.1.2.3 	Les camions porteurs

	INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITÉ CONTRACTANTE
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE


	MARQUE ET MODELE
L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et  le modèle de son produit. 

	
	 

	TYPE DE PROPULSION 
L’autorité contractante indique obligatoirement l’une des mentions suivantes en fonction du Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) souhaité :
· 4x2 (pour PTAC maximum de 18 T),
· 4x4 (pour PTAC maximum de 18 T),
· 6x2 (pour PTAC maximum de 26 T);
· 6x4 (pour PTAC maximum de 26 T);
· 6x6 (pour PTAC maximum de 26 T);
· 8x4 (pour PTAC maximum de 31 T);
· 8x6 (pour PTAC maximum de 31 T);
· 8x8 (pour PTAC maximum de 31 T).
	
	

	CARROSSERIE
L’autorité contractante indique obligatoirement l’une des mentions suivantes :
· Benne basculante,
· Plateau,
· Fourgon,
· Plateau à ridelles, 
· Citernes,
· Carrosseries spéciales.

L’autorité contractante doit bien décrire la carrosserie souhaitée ainsi que les dimensions et capacités.
	
	

	SOURCE D'ENERGIE
L'autorité contractante a l'obligation de donner cette précision technique : gazole.
	
	

	CONSOMMATION
L’autorité contractante a l’information souhaitée.

Le soumissionnaire indique la consommation moyenne du véhicule proposé au 100Km.

	
	

	SYSTEME DE TRANSMISSION
L'autorité contractante indique obligatoirement l’une des mentions suivantes :
· boîte manuelle ;
· boîte automatique ;
· boîte manuelle ou automatique.
	
	

	TYPE DE DIRECTION 
L’autorité contractante indique : la direction doit être assistée.
	 
	

	COLORIS
L’autorité contractante doit indiquer trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire en dehors des véhicules de gendarmerie, sapeurs pompier, police, ambulance etc....pour lesquels une seule couleur est imposée. 
	
	

	SUSPENSION
Dans le cadre de la tropicalisation, la suspension doit être adaptée à l’utilisation sur les mauvaises routes. 
L'autorité contractante doit indiquer la mention : Suspension renforcée pour les mauvaises routes.

	 
	

	MOTORISATION
Cette notion fait appel à l’émission standard. 

L’autorité contractante indique la mention suivante : Euro 2 ou 3 ou équivalent ou version ultérieure.
	
	

	POIDS TOTAL AUTORISE EN CHARGE (PTAC) 
L'autorité contractante doit choisir l’une des catégories suivantes :
Catégorie 1
PTAC supérieur à 3.5 T

Catégorie 2
PTAC supérieur à 8 T

Catégorie 3
PTAC supérieur à 13 T 

Catégorie 4
PTAC supérieur à 18 T

Catégorie 5
PTAC supérieur à 26 T
	
	

	SYSTEME DE REFROIDISSEMENT & TROPICALISATION

Les véhicules conçus pour les régions tempérées sont souvent munis d'un système de refroidissement qui n'est pas adapté aux pays tropicaux. Il est donc nécessaire de tropicaliser les véhicules destinés à l'Afrique. L'autorité contractante doit indiquer la mention : tropicalisé.


	
	

	FREINAGE 
L'autorité contractante doit indiquer la mention : ABS minimum.
	
	

	CHARGE UTILE 
L’autorité contractante indique la mention suivante : A préciser selon le règlement communautaire UEMOA.
	
	

	NOMBRE DE PLACES ASSISES 
L’autorité contractante indique la mention suivante : Minimum deux (02) places.
	
	

	NOMBRE DE PORTIERES
L’autorité contractante indique la mention suivante : Minimum deux (02).
	
	

	EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :
· climatisation d'origine ;
· ceinture de sécurité pour le siège conducteur et le siège passager ;
· rétroviseurs grand angle ;
· radio et lecteur multimédia ou version ultérieure ; 
· lots de bord (trousseau de clé, clé de roues, cric, manivelle d’origine) ;
· deux (02) triangles de sol ; 
· une boîte à pharmacie  de premier secours (gants à usage unique, compresses stérilisées, sparadrap, paire de ciseaux, antiseptique, couverture de survie minimum);
· un gilet fluorescent ;
· un extincteur de 6 kg ;
· une roue de secours d’origine aux dimensions et profil des pneus d’origine ;
· plaque(s) rétro-réfléchissante(s) à l’arrière ;
· bandes adhésives rétro-réfléchissantes apposées latéralement à l’avant et à l’arrière.
	
	

	EQUIPEMENTS A OPTION
L’autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins :
· écran multimédia en français/anglais ; 
· ralentisseur sur échappement ou chaîne cinématique (uniquement pour les camions de catégories 3, 4 et 5) ;
· équipement Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR) d’origine (Uniquement pour les véhicules de transport de produits dangereux) ;
· autres adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux.

Les équipements mentionnés selon les besoins de l’autorité contractante en option deviennent de fait obligatoire.
	
	

	LES PRESTATIONS DU GENRE : 
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer : 
· livraison sur site avec carte grise, plaques d’immatriculation fixées sur le véhicule et certificat de visite technique d’une structure de contrôle agréée par l’Etat ;
· formation minimale d’un (01) chauffeur et d’un technicien s’il y a lieu à l’utilisation et au contrôle journalier en une journée.
	
	





[bookmark: _Toc238157531]II.1.2.4 	Les véhicules tracteurs routiers


	INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITÉ CONTRACTANTE
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE


	MARQUE ET MODELE
L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit. 

	
	 

	TYPE DE PROPULSION 
L’autorité contractante indique obligatoirement l’une des mentions suivantes en fonction du Poids Total Roulant Autorisé (PTRA) souhaité :
· 4x2 (pour PTRA minimum de 35 T),
· 6x2 (pour PTRA minimum de 44 T),
· 6x4 (pour PTRA minimum de 44 T).
Le PTRA est calculé sur la base d’une semi-remorque à trois (3) essieux et sur la base du règlement communautaire UEMOA.
	
	

	SOURCE D'ENERGIE
L'autorité contractante a l'obligation de donner cette précision technique : gazole.
	
	

	CONSOMMATION
L’autorité contractante a l’information souhaitée.
Le soumissionnaire indique la consommation moyenne du véhicule proposé au 100Km.

	
	

	SYSTEME DE TRANSMISSION 
L'autorité contractante indique l’une des mentions suivantes : 
· boîte manuelle ;
· boîte automatique ;
· boîte manuelle ou automatique.
	
	

	TYPE DE DIRECTION 
L’autorité contractante indique : La direction doit être assistée.
	 
	

	COLORIS
L’autorité contractante doit indiquer trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire en dehors des  véhicules de gendarmerie, sapeurs pompier, police, ambulance etc....pour lesquels une seule couleur est imposée.
	
	

	SUSPENSION
Dans le cadre de la tropicalisation, la suspension doit être adaptée à l’utilisation sur les mauvaises routes. L'autorité contractante doit indiquer la mention : Suspension renforcée pour les mauvaises routes.

	 
	

	MOTORISATION
Cette notion fait appel à l’émission standard. L’autorité contractante indique la mention suivante : Euro 2 ou 3 ou équivalent ou version ultérieure.
	
	

	POIDS TOTAL ROULANT AUTORISE (PTRA)
L'autorité contractante doit choisir l’une des catégories suivantes : 
Catégorie 1
PTRA compris entre 38 et 45 T

Catégorie 2
PTRA compris entre 46 et 51 T


	
	

	SYSTEME DE REFROIDISSEMENT & TROPICALISATION

Les véhicules conçus pour les régions tempérées sont souvent munis d'un système de refroidissement qui n'est pas adapté aux pays tropicaux. Il est donc nécessaire de tropicaliser les véhicules destinés à l'Afrique. L'autorité contractante doit indiquer la mention : tropicalisé.


	
	

	FREINAGE 
L'autorité contractante doit indiquer la mention : ABS minimum.
	
	

	NOMBRE DE PLACES ASSISES
L’autorité contractante indique la mention suivante : minimum deux (02) places.
	
	

	NOMBRE DE PORTIERES 
L’autorité contractante indique la mention suivante : minimum deux (02).
	
	

	EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :
· climatisation d'origine ;
· ceinture de sécurité pour le siège conducteur et le siège passager ;
· Rétroviseurs grand angle ;
· Sellette ;
· Radio et lecteur multimédia ou version ultérieure ;
· Lots de bord (trousseau à clé, clé de roues, cric, manivelle d’origine) ;
· deux (02) triangles de sol ; 
· une boîte à pharmacie  de premier secours (gants à usage unique, compresses stérilisées, sparadrap, antiseptique, paire de ciseaux, couverture de survie minimum); 
· un extincteur  de 6 kg ;

· une roue de secours d’origine aux dimensions et profil des pneus d’origine ;
· plaque(s) rétro-réfléchissante(s) à l’arrière ;
· bandes adhésives rétro-réfléchissantes apposées latéralement), à l’avant  et à l’arrière. 
	
	

	EQUIPEMENTS A OPTION 
L’autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins :
· écran multimédia en français/anglais ; 
· ralentisseur sur échappement ou chaine cinématique ;
· équipement ADR d’origine (Uniquement pour les véhicules de transport de produits dangereux) ;
· autres adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux.

Les équipements mentionnés selon les besoins de l’autorité contractante en option deviennent de fait obligatoire.
	
	

	LES PRESTATIONS DU GENRE
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer : 
· livraison sur site avec carte grise, plaques d’immatriculation fixées sur le véhicule et certificat de visite technique d’une structure de contrôle agréée par l’Etat ;
· formation minimale d’au moins un (01) chauffeur et d’un technicien s’il y a lieu à l’utilisation et au contrôle journalier en une journée.
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	MARQUE ET MODELE
L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit. 

	
	 

	GENRE
L’autorité contractante indique l’une des mentions suivantes :
· remorque ;
· semi-remorque.
	
	

	CARROSSERIE 
L’autorité contractante indique l’une des mentions suivantes :
· Benne basculante,
· Plateau,
· Porte-char , 
· Plateau à ridelles,
· Citerne,
· Fourgon frigorifique,
· Carrosserie spéciale.
L’autorité contractante doit bien décrire la carrosserie souhaitée ainsi que les dimensions et capacités.
	
	

	COLORIS
L’autorité contractante doit indiquer trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire en dehors des véhicules de gendarmerie, sapeurs pompier, police, ambulance etc....pour lesquels une seule couleur est imposée.

	
	

	SUSPENSION
Dans le cadre de la tropicalisation, la suspension doit être adaptée à l’utilisation sur les mauvaises routes.

L'autorité contractante doit indiquer la mention : Suspension renforcée pour les mauvaises routes.
 
	 
	

	ESSIEU
L'autorité contractante doit indiquer l’une des mentions  suivantes :
· deux (2) essieux simples (pour les remorques) ;
· trois (3) essieux simples (pour les remorques) ;
· quatre (4) essieux simples (pour les remorques) ;
· essieux tridem (pour les semi-remorques).
	
	

	FREINAGE
L'autorité contractante doit indiquer la mention : ABS minimum.
	
	

	CHARGE UTILE 
L’autorité contractante indique la mention suivante : A préciser selon le règlement communautaire UEMOA. 
	
	

	EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES 
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :
· plaque(s) rétro-réfléchissante(s) à l’arrière ;
· bandes adhésives rétro-réfléchissantes apposées latéralement, à l’avant et à l’arrière.
	
	

	EQUIPEMENTS A OPTION 
L’autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins : 
· écran multimédia en français/anglais ; 
· système de freinage ADR d’origine (Uniquement pour les véhicules de transport de produits dangereux) ;
· autres adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux.

Les équipements mentionnés selon les besoins de l’autorité contractante en option deviennent de fait obligatoire.
	
	

	LES PRESTATIONS DU GENRE
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :
· livraison sur site avec carte grise, plaques d’immatriculation fixées sur le véhicule et certificat de visite technique d’une structure de contrôle  agréée par l’Etat ;
· formation minimale d’au moins (01) chauffeur et d’un technicien s’il y a lieu à l’utilisation et au contrôle journalier en une journée.
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	INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITÉ CONTRACTANTE
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE

	MARQUE ET MODELE
L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit.

	
	

	CARROSSERIE
L'autorité contractante doit préciser l’une des  mentions suivantes :
· empattement long (châssis long) ;
· empattement court (châssis court).
	
	

	SOURCE D'ENERGIE
L'autorité contractante a l'obligation de donner cette précision technique : 
· Électricité (100% Électrique à batterie / BEV) ;
· Électrique à prolongateur d’autonomie (EREV) ;
· Hybride rechargeable (PHEV) ;
· Hybride auto rechargeable (HEV) .
· 
	
	

	BATTERIE DE TRACTION (SELON LA MOTORISATION)
Exigences technologiques et de performance de la batterie de puissance :

1. Pour l'option 100% Électrique (BEV) :
· Technologie : (LFP) Lithium Fer Phosphate ou NMC (Nickel Manganèse Cobalt) ou version ultérieure d'une capacité minimale de 45 kWh.
· Autonomie minimale : 400 km minimum (WLTP).
1. Pour l'option électrique à prolongateur d’autonomie (EREV) 
· Technologie : une batterie Lithium-Fer-Phosphate (LFP) ultra durable, rechargeable sur prise ou borne de recharge, d'une capacité minimale de 35 kWh avec une plage d'utilisation optimale jusqu'à 100 % de charge, alimentant un moteur électrique principal (seul garant de la traction des roues), couplée à un moteur thermique secondaire faisant office de génératrice pour recharger la batterie en roulant
· Autonomie minimale : 80 km minimum en mode 100 % électrique (étendue à plus de 600 km minimum grâce au prolongateur thermique)

3. Pour l'option Hybride Rechargeable (PHEV) :
· Technologie de batterie adaptée offrant une autonomie minimale de 80 km en mode 100% électrique pur.
4. Pour l'option Hybride auto Rechargeable (HEV) :
· Technologie : une batterie Lithium-ion ou Nickel ultra rechargeable d'une capacité minimale de 0,5 kWh avec une plage d'utilisation optimale : 20% à 80% de charge alimentée par un moteur électrique
· Autonomie minimale : 3 km.

	
	

	SYSTÈME DE RECHARGE 
· Pour l’option BEV & PHEV
Concerne exclusivement les technologies raccordables au réseau électrique (100% électrique, EREV, hybride rechargeable et auto rechargeable) :

· recharge AC (Courant Alternatif) : Connecteur standard Type 2 ou GB/T avec chargeur embarqué d'au moins 7 Kw ;

· recharge DC (Courant Continu / Rapide) : Connecteur standard CCS (Combo 2) ou GB/T supportant la charge rapide pour atteindre 20% à 80% en moins de 60 minutes.

Le soumissionnaire indique le temps de charge de 20% à 80% en DC.

Le soumissionnaire doit fournir les câbles d'origine correspondants (Mode 3 (statique) et Mode 2 (portable)).

· Pour l’option HEV
Recharge par le moteur thermique, freinage régénératif et décélération

	
	

	CONSOMMATION
L’autorité contractante souhaite obtenir cette information.

Le soumissionnaire est tenu d'indiquer la consommation moyenne du véhicule proposé aux 100 km (exprimée en kWh/100 km pour l'électrique pur, ou en L/100 km et kWh/100 km combinés pour les motorisations hybrides).

	
	

	SYSTEME DE TRANSMISSION ET MOTRICITE DES ROUES
L'autorité contractante doit préciser la motricité et la transmission souhaitée :
· Motricité : 
· 4X2,
· 4X4,
· 4X2 ou 4X4.

· Transmission : boîte automatique

	
	

	TYPE DE DIRECTION
L’autorité contractante indique : 
La direction doit être assistée (électrique).
	
	

	COLORIS
L’autorité contractante doit indiquer trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire en dehors des véhicules de gendarmerie, sapeurs pompier, police, ambulance etc....pour lesquels une seule couleur est imposée.
	
	

	SUSPENSION
Dans le cadre de la tropicalisation et pour compenser la charge des systèmes de batteries embarqués, la suspension doit être spécifiquement adaptée à l’utilisation intensive sur les mauvaises routes. 

L'autorité contractante doit indiquer la mention :  Suspension renforcée 
	
	

	MOTORISATION (PUISSANCE)
Cette notion fait appel à la puissance cumulée ou réelle (en kW).

L'autorité contractante doit exiger les seuils minimaux suivants :
· Puissance totale cumulée (pour le moteur électrique): Au moins 90 kW
· Puissance totale cumulée (pour le système hybride): Au moins 70 kW


	
	

	SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT & TROPICALISATION
Les véhicules configurés pour les régions tempérées ne sont pas adaptés aux conditions climatiques d'Afrique subsaharienne.

L’autorité contractante doit obligatoirement exiger la mention : 

Véhicule tropicalisé d'origine constructeur, équipé d'un système de refroidissement renforcé (liquide actif avec gestion thermique intelligente BMS pour les packs de batteries).

	
	

	NOMBRE DE PLACES ASSISES
L’autorité contractante doit indiquer son choix :
· cinq (05) places minimum,
· sept (07) places minimum.
	
	

	NOMBRE DE PORTIERES
L'autorité contractante doit indiquer son choix : 
· trois (03) portières
· cinq (05) portières au minimum.
	
	

	EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :
· climatisation d'origine  
· ceinture de sécurité pour chaque place ;
· radio et lecteur multimédia ou version ultérieure   ;
· airbags frontaux pour conducteur et passager avant ;
· système de freinage ABS minimum ;
· caméra de recul,
· câble de recharge AC/DC (Pour les électriques et  hybrides rechargeables),
· condamnation à distance des ouvertures ;
· verrouillage centralisé des portes ;
· lève-vitres électriques ;
· une roue de secours d’origine aux dimensions et profil des pneus d’origine ;
· lots de bord (Trousseau à clé, clé de roues, cric, manivelle d’origine, kit de réparation de pneu) ;
· deux (02) triangles de sol ;
· un extincteur d’au moins 1 kg (poudre ABC) ;
· une boîte à pharmacie de premier secours (gants à usage unique, compresses stérilisées, sparadrap, antiseptique, paire de ciseaux, couverture de survie minimum) ;
· un gilet fluorescent ;
· plaque(s) rétro-réfléchissante(s) à l’arrière ;
· câble de recharge d'origine Mode 3 (Type 2) pour bornes publiques (Pour les électriques et hybrides rechargeables);
· câble de recharge d'urgence Mode 2 pour prise domestique renforcée (Pour les électriques et hybrides rechargeables).
	
	

	EQUIPEMENTS A OPTION
L’autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins :
· jantes en alliage d’aluminium ;
· airbags latéraux  ;
· système anti-patinage ;
· système anti-dérapage  
· conduite semi-autonome ;
· charge bidirectionnelle;
· installation d'une borne de recharge murale (Wallbox AC) de 07 kW sur le site de livraison (Pour les électriques et hybrides rechargeables) (dans ce cas, l’autorité contractante doit fournir les informations nécessaires) 
· autres équipements, adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux.
Les équipements mentionnés selon les besoins de l’autorité contractante en option deviennent de fait obligatoire.
	
	

	LES PRESTATIONS DU GENRE
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :
· livraison sur site avec carte grise, plaques d’immatriculation fixées sur le véhicule et certificat de visite technique d’une structure de contrôle agréée par l’Etat ;

· formation minimale d’un (1) chauffeur,  de l’utilisateur et d’un technicien s’il y a lieu à l'éco-conduite électrique et aux procédures de recharge sécurisées au contrôle journalier et consignes de sécurité haute tension.
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	MARQUE ET MODELE
L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit.

	
	

	CARROSSERIE
Dans la série des pick-up, on rencontre les simples cabines et les doubles cabines. L'autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix :

· Simple cabine ;
· Double cabine.
	
	

	SOURCE D'ENERGIE
L'autorité contractante a l'obligation de donner cette précision technique : 
· Électricité (100% Électrique à batterie / BEV) ;
· Électrique à prolongateur d’autonomie (EREV) ;
· Hybride rechargeable (PHEV).

	
	

	BATTERIE DE TRACTION (SELON LA MOTORISATION)
Exigences technologiques et de performance de la batterie de puissance :

1. Pour l'option 100% Électrique (BEV) :
· Technologie : (LFP) Lithium Fer Phosphate ou NMC (Nickel Manganèse Cobalt) ou version ultérieure d'une capacité minimale de 60 kWh.
· Autonomie minimale : 400 km minimum (WLTP).

2. Pour l'option électrique à prolongateur d’autonomie (EREV)
· Technologie : une batterie Lithium-Fer-Phosphate (LFP) ultra durable, rechargeable sur prise ou borne de recharge, d'une capacité minimale de 40 kWh avec une plage d'utilisation optimale jusqu'à 100 % de charge, alimentant un moteur électrique principal (seul garant de la traction des roues), couplée à un moteur thermique secondaire faisant office de génératrice pour recharger la batterie en roulant
· Autonomie minimale : 80 km minimum en mode 100 % électrique (étendue à plus de 600 km minimum grâce au prolongateur thermique)
· 
2. Pour l'option Hybride Rechargeable (PHEV) :
· Technologie de batterie adaptée offrant une autonomie minimale de 80 km en mode 100% électrique pur.

	
	

	SYSTÈME DE RECHARGE (POUR BEV & PHEV)
Concerne exclusivement les technologies raccordables au réseau électrique (100% électrique et hybride rechargeable) :
· Recharge AC (Courant Alternatif) : Connecteur standard Type 2 ou GB/T, avec chargeur embarqué d'au moins 7 kW.
· Recharge DC (Courant Continu / Rapide) : Connecteur standard CCS (Combo 2) ou GB/T supportant la charge rapide pour atteindre 20% à 80% en moins de 60 minutes.

Le soumissionnaire indique le temps de charge de 20% à 80% en DC.

Le soumissionnaire doit fournir les câbles d'origine correspondants (Mode 3 (statique) et Mode 2 (portable)).
	
	

	CONSOMMATION
L’autorité contractante souhaite obtenir cette information.

Le soumissionnaire est tenu d'indiquer la consommation moyenne du véhicule proposé aux 100 km (exprimée en kWh/100 km pour l'électrique pur, ou en L/100 km et kWh/100 km combinés pour les motorisations hybrides).

	
	

	SYSTEME DE TRANSMISSION ET MOTRICITE DES ROUES
L'autorité contractante doit préciser la motricité et la transmission souhaitée :

· Motricité : 
· 4X2,
· 4X4,
· 4X2 ou 4X4.

· Transmission : boîte automatique

	
	

	TYPE DE DIRECTION
L’autorité contractante indique : 
La direction doit être assistée (électrique).
	
	

	COLORIS
L’autorité contractante doit indiquer trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire en dehors des véhicules de gendarmerie, sapeurs pompier, police, ambulance etc....pour lesquels une seule couleur est imposée.
	
	

	SUSPENSION
Dans le cadre de la tropicalisation et pour compenser la charge des systèmes de batteries embarqués, la suspension doit être spécifiquement adaptée à l’utilisation intensive sur les mauvaises routes. 

L'autorité contractante doit indiquer la mention : Suspension renforcée.
	
	

	MOTORISATION (PUISSANCE)
Cette notion fait appel à la puissance cumulée ou réelle (en kW).

L'autorité contractante doit exiger les seuils minimaux suivants :
Puissance totale cumulée (pour le moteur électrique) : au moins 120 kW.


	
	

	SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT & TROPICALISATION
Les véhicules configurés pour les régions tempérées ne sont pas adaptés aux conditions climatiques d'Afrique subsaharienne.

L’autorité contractante doit obligatoirement exiger la mention : 

Véhicule Tropicalisé d'origine constructeur, équipé d'un système de refroidissement renforcé (liquide actif avec gestion thermique intelligente BMS pour les packs de batteries).


	
	

	NOMBRE DE PLACES ASSISES
L’autorité contractante indique une des mentions suivantes :

· deux (02) places minimum pour la simple cabine ;
· cinq (05) places minimum pour la double cabine.
	
	

	NOMBRE DE PORTIERES
L’autorité contractante indique une des mentions suivantes :

- Deux (02) portières pour la simple cabine ;
- Quatre (04) portières pour la double cabine.

	
	

	EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :
· Climatisation d'origine ;
· Ceinture de sécurité pour chaque place ;
· Radio et lecteur multimédia ou version ultérieure  ;
· Airbags frontaux pour conducteur et passager avant ;
· Système de freinage ABS minimum ;
· Système de freinage ESP;
· Protection sous caisse
· Caméra de recul
· lève-vitres électriques ;
· verrouillage centralisée des ouvertures ;
· rétroviseurs extérieurs électriques ;
· une roue de secours d’origine aux dimensions et profil des pneus d’origine ;
· lots de bord (Trousseau à clé, clé de roues, cric, manivelle d’origine, kit de réparation de pneu) ;
· deux (02) triangles de sol ;
· Un extincteur d’au moins 1 kg (adapté aux risques électriques/poudre ABC) ;
· une boîte à pharmacie de premier secours (gants à usage unique, compresses stérilisées, sparadrap, antiseptique, paire de ciseaux, couverture de survie minimum ;
· Un gilet fluorescent ;
· Plaque(s) rétro-réfléchissante(s) à l’arrière ;
· Bandes adhésives rétro-réfléchissantes apposées latéralement à l’avant et à l’arrière ;
· Câble de recharge d'origine Mode 3 (Type 2) pour bornes publiques ;
· Câble de recharge d'urgence Mode 2 pour prise domestique renforcée.
	
	

	EQUIPEMENTS A OPTION
L’autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins :

· Jantes en alliage d’aluminium ou en acier ;
· Marches pieds latéraux (uniquement pour les doubles cabines) ;
· Arceaux et bâche ou couvre-benne rigide ou tonneau cover ;
· Charge bidirectionnelle (servant à alimenter des appareils externes : V2L ou V2G ou V2H) , 
· installation d'une borne de recharge murale (Wallbox AC) de 7 kW sur le site de livraison ;
· Autres équipements, adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux.
Les équipements mentionnés selon les besoins de l’autorité contractante en option deviennent de fait obligatoire.
	
	

	LES PRESTATIONS DU GENRE
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :

· Livraison sur site avec carte grise, plaques d’immatriculation fixées sur le véhicule et certificat de visite technique d’une structure de contrôle agréée par l’Etat ;

· formation minimale d’un (1) chauffeur, de l’utilisateur et d’un technicien s’il y a lieu à l'éco-conduite électrique et aux procédures de recharge sécurisées au contrôle journalier et consignes de sécurité haute tension.
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	MARQUE ET MODELE
L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit.

	
	

	CARROSSERIE
L’autorité contractante indique obligatoirement la mention : Camionnette fourgon.

	
	

	SOURCE D'ENERGIE
L'autorité contractante a l'obligation de donner cette précision technique : 
· Électricité (100% Électrique à batterie / BEV) ;
· Hybride rechargeable (PHEV).

	
	

	BATTERIE DE TRACTION (SELON LA MOTORISATION)
Exigences technologiques et de performance de la batterie de puissance :

1. Pour l'option 100% Électrique (BEV) :
· Technologie : (LFP) Lithium Fer Phosphate ou NMC (Nickel Manganèse Cobalt) ou version ultérieure d'une capacité minimale de 45 kWh.
· Autonomie minimale : 300 km minimum (WLTP).

2. Pour l'option Hybride Rechargeable (PHEV) :
· Technologie de batterie adaptée offrant une autonomie minimale de 80 km en mode 100% électrique pur.


	
	

	SYSTÈME DE RECHARGE (POUR BEV & PHEV)
Concerne exclusivement les technologies raccordables au réseau électrique (100% électrique et hybride rechargeable) :
· Recharge AC (Courant Alternatif) : Connecteur standard Type 2 ou GB/T, avec chargeur embarqué d'au moins 07 kW.
· Recharge DC (Courant Continu / Rapide) : Connecteur standard CCS (Combo 2) ou GB/T supportant la charge rapide pour atteindre 20% à 80% en moins de 60 minutes.

Le soumissionnaire indique le temps de charge de 20% à 80% en DC.

Le soumissionnaire doit fournir les câbles d'origine correspondants (Mode 3 (statique) et Mode 2 (portable).
	
	

	CONSOMMATION
L’autorité contractante souhaite obtenir cette information.

Le soumissionnaire est tenu d'indiquer la consommation moyenne du véhicule proposé aux 100 km (exprimée en kWh/100 km pour l'électrique pur, ou en L/100 km et kWh/100 km combinés pour les motorisations hybrides).

	
	

	SYSTEME DE TRANSMISSION 
L'autorité contractante doit préciser la configuration recherchée :
Transmission : Boîte automatique 
	
	

	TYPE DE DIRECTION
L’autorité contractante indique : 
la direction doit être assistée (électrique).
	
	

	COLORIS
L’autorité contractante doit indiquer trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire en dehors des véhicules de gendarmerie, sapeurs pompier, police, ambulance etc....pour lesquels une seule couleur est imposée.

	
	

	SUSPENSION
Dans le cadre de la tropicalisation et pour compenser la charge des systèmes de batteries embarqués, la suspension doit être spécifiquement adaptée à l’utilisation intensive sur les mauvaises routes. 

L'autorité contractante doit indiquer la mention : Suspension renforcée.

	
	

	MOTORISATION (PUISSANCE)
Cette notion fait appel à la puissance cumulée ou réelle (en kW).

L'autorité contractante doit exiger les seuils minimaux suivants :

Puissance totale cumulée (pour le moteur électrique) : Au moins 90 kW ou au moins 160 kW.


	
	

	SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT & TROPICALISATION
Les véhicules configurés pour les régions tempérées ne sont pas adaptés aux conditions climatiques d'Afrique subsaharienne.

L’autorité contractante doit obligatoirement exiger la mention : 

Véhicule Tropicalisé d'origine constructeur, équipé d'un système de refroidissement renforcé (liquide actif avec gestion thermique intelligente BMS pour les packs de batteries).


	
	

	NOMBRE DE PLACES ASSISES
L’autorité contractante indique la mention suivante : deux (02) places minimums

	
	

	NOMBRE DE PORTIERES
L'autorité contractante doit indiquer la mention suivante : trois (03) portières au minimum.
	
	

	EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :
· Climatisation d'origine ;
· Ceintures de sécurité siège conducteur et passagers  ;
·  Radio et lecteur multimédia ou version ultérieure ;
· Airbags frontaux pour conducteur et passager avant ;
· Système de freinage ABS au minimum ;
· Lève-vitres électriques ;
· Verrouillage centralisé des ouvertures avec commande à distance ;
· Rétroviseurs extérieurs électriques ;
· Une roue de secours d’origine aux dimensions et profil des pneus d’origine ;
· Lots de bord (trousseau à clé, clé de roues, cric, manivelle d’origine, kit de réparation de pneu) ;
· Deux (02) triangles de sol ;
· Un extincteur d’au moins 1 kg (poudre ABC) ;
· une boîte à pharmacie de premier secours (gants à usage unique, compresses stérilisées, sparadrap, antiseptique, paire de ciseaux, couverture de survie minimum ;
· Un gilet fluorescent ;
· Plaque(s) rétro-réfléchissante(s) à l’arrière ;
· Bandes adhésives rétro-réfléchissantes apposées latéralement à l’avant et à l’arrière ;
· Câble de recharge d'origine Mode 3 (Type 2) pour bornes publiques ;
· Câble de recharge d'urgence Mode 2 pour prise domestique renforcée.
	
	

	EQUIPEMENTS A OPTION
L’autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins :

· Jantes en alliage d’aluminium ou en acier ;
· Charge bidirectionnelle, 
· installation d'une borne de recharge murale (Wallbox AC) de 7 kW sur le site de livraison (dans ce cas, l’autorité contractante doit fournir les informations nécessaires);
· Autres équipements, adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux.

Les équipements mentionnés selon les besoins de l’autorité contractante en option deviennent de fait obligatoire.
	
	

	LES PRESTATIONS DU GENRE
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :

· Livraison sur site avec carte grise, plaques d’immatriculation fixées sur le véhicule et certificat de visite technique d’une structure de contrôle agréée par l’Etat. ;

· Formation minimale d’un (1) chauffeur, de l’utilisateur et d’un technicien s’il y a lieu à l'éco-conduite électrique et aux procédures de recharge sécurisées au contrôle journalier et consignes de sécurité haute tension.
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	INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITÉ CONTRACTANTE
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE

	MARQUE ET MODELE
L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit.


	
	

	CARROSSERIE
Les carrosseries les plus répandues sont les berlines, les breaks, les coupés, les cabriolets, les limousines. L'autorité contractante doit indiquer son choix :
· Berlines ;
· Breaks ;
· Limousines.
	
	

	SOURCE D'ENERGIE
L'autorité contractante a l'obligation de donner cette précision technique : 
· Électricité (100% Électrique à batterie / BEV) ;
· Hybride rechargeable (PHEV) ;

	
	

	BATTERIE DE TRACTION (SELON LA MOTORISATION)
Exigences technologiques et de performance de la batterie de puissance :

1. Pour l'option 100% Électrique (BEV) :
· Technologie : (LFP) Lithium Fer Phosphate ou NMC (Nickel Manganèse Cobalt) ou version ultérieure d'une capacité minimale de 47 kWh.
· Autonomie minimale : 400 km minimum (WLTP).

2. Pour l'option Hybride Rechargeable (PHEV) :
· Technologie de batterie adaptée offrant une autonomie minimale de 80 km en mode 100% électrique pur.
	
	

	SYSTÈME DE RECHARGE (POUR BEV & PHEV)
Concerne exclusivement les technologies raccordables au réseau électrique (100% électrique et hybride rechargeable) :
· Recharge AC (Courant Alternatif) : Connecteur standard Type 2 ou GB/T, avec chargeur embarqué d'au moins 
· 07 kW.
· Recharge DC (Courant Continu / Rapide) : Connecteur standard CCS (Combo 2) ou GB/T supportant la charge rapide pour atteindre 20% à 80% en moins de 60 minutes.

Le soumissionnaire indique le temps de charge de 20% à 80% en DC.

Le soumissionnaire doit fournir les câbles d'origine correspondants (Mode 3 (statique) et Mode 2 (portable).
	
	

	CONSOMMATION
L’autorité contractante souhaite obtenir cette information.

Le soumissionnaire est tenu d'indiquer la consommation moyenne du véhicule proposé aux 100 km (exprimée en kWh/100 km pour l'électrique pur, ou en L/100 km et kWh/100 km combinés pour les motorisations hybrides).
	
	

	SYSTEME DE TRANSMISSION 
L'autorité contractante doit préciser la configuration recherchée :
Transmission : Boîte automatique 
	
	

	TYPE DE DIRECTION
L’autorité contractante indique : 
La direction doit être assistée (électrique).
	
	

	COLORIS
L’autorité contractante doit indiquer trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire en dehors des véhicules de gendarmerie, sapeurs pompier, police, ambulance etc....pour lesquels une seule couleur est imposée.

	
	

	SUSPENSION
Dans le cadre de la tropicalisation et pour compenser la charge des systèmes de batteries embarqués, la suspension doit être spécifiquement adaptée à l’utilisation intensive sur les mauvaises routes. 

L'autorité contractante doit indiquer la mention : Suspension renforcée.
	
	

	MOTORISATION (PUISSANCE)
Cette notion fait appel à la puissance cumulée ou réelle (en kW).

L'autorité contractante doit exiger le seuil minimum suivant :
Puissance totale cumulée (pour le moteur électrique) : au moins 80 kW


	
	

	SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT & TROPICALISATION
Les véhicules configurés pour les régions tempérées ne sont pas adaptés aux conditions climatiques d'Afrique subsaharienne.

L’autorité contractante doit obligatoirement exiger la mention : 

Véhicule Tropicalisé d'origine constructeur, équipé d'un système de refroidissement renforcé (liquide actif avec gestion thermique intelligente BMS pour les packs de batteries).

	
	

	NOMBRE DE PLACES ASSISES
L’autorité contractante indique la mention suivante : Cinq (05) places minimums

	
	

	NOMBRE DE PORTIERES
L'autorité contractante doit indiquer la mention suivante : quatre (04) portières au minimum.
	
	

	EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :
· Climatisation d'origine ;
· Ceinture de sécurité pour chaque place ;
·  Radio et lecteur multimédia ou version ultérieure ;
· Airbags frontaux pour conducteur et passager avant ;
· Système de freinage ABS au minimum ;
· verrouillage centralisé des portes ;
· lève-vitres électriques ;
· condamnation à distance des ouvertures ;
· une roue de secours d’origine aux dimensions et profil des pneus d’origine ;
· lots de bord (trousseau à clé, clé de roues, cric, manivelle d’origine, kit de réparation de pneu) ;
· Deux (02) triangles de sol ;
· Un extincteur d’au moins 1 kg (poudre ABC) ;
· une boîte à pharmacie  de premier secours (gants à usage unique, compresses stérilisées, sparadrap, antiseptique, paire de ciseaux, couverture de survie minimum ;
· un gilet fluorescent ;
· Plaque(s) rétro-réfléchissante(s) à l’arrière ;
· Câble de recharge d'origine Mode 3 (Type 2) pour bornes publiques ;
· Câble de recharge d'urgence Mode 2 pour prise domestique renforcée.
	
	

	EQUIPEMENTS A OPTION
L’autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins :

· Jantes en alliage d’aluminium ;
· airbags latéraux  ;
· Caméra 360°;
· Charge bidirectionnelle, 
· installation d'une borne de recharge murale (Wallbox AC) de 7 kW sur le site de livraison (dans ce cas, l’autorité contractante doit fournir les informations nécessaires) ;

· Autres équipements, adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux.

Les équipements mentionnés selon les besoins de l’autorité contractante en option deviennent de fait obligatoire.
	
	

	LES PRESTATIONS DU GENRE
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :

· Livraison sur site avec carte grise, plaques d’immatriculation fixées sur le véhicule et certificat de visite technique d’une structure de contrôle agréée par l’Etat ;

· Formation minimale d’un (1) chauffeur, de l’utilisateur et d’un technicien s’il y a lieu à l'éco-conduite électrique et aux procédures de recharge sécurisées au contrôle journalier et consignes de sécurité haute tension.
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	MARQUE ET MODELE
L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit.


	
	

	CARROSSERIE
L'autorité contractante indique obligatoirement la mention suivante : Mini bus
	
	

	SOURCE D'ENERGIE
L'autorité contractante a l'obligation de donner cette précision technique : 
· Électricité (100% Électrique à batterie / BEV) ;
· Hybride rechargeable (PHEV).


	
	

	BATTERIE DE TRACTION (SELON MOTORISATION)
Exigences technologiques et de performance de la batterie de puissance :

1. Pour l'option 100% Électrique (BEV) :
· Technologie : (LFP) Lithium Fer Phosphate ou NMC (Nickel Manganèse Cobalt) ou version ultérieure d'une capacité minimale de 50 kWh.
· Autonomie minimale : 250 km minimum (WLTP).

2. Pour l'option Hybride Rechargeable (PHEV) :
· Technologie de batterie adaptée offrant une autonomie minimale de 80 km en mode 100% électrique pur.

	
	

	SYSTÈME DE RECHARGE (POUR BEV & PHEV)
Concerne exclusivement les technologies raccordables au réseau électrique (100% électrique et hybride rechargeable) :
· Recharge AC (Courant Alternatif) : Connecteur standard Type 2 ou GB/T, avec chargeur embarqué d'au moins 07 kW.
· Recharge DC (Courant Continu / Rapide) : Connecteur standard CCS (Combo 2) ou GB/T, supportant la charge rapide pour atteindre 20% à 80% en moins de 60 minutes.

Le soumissionnaire indique le temps de charge de 20% à 80% en DC.

Le soumissionnaire doit fournir les câbles d'origine correspondants (Mode 3 (statique) et Mode 2 (portable).
	
	

	CONSOMMATION
L’autorité contractante souhaite obtenir cette information.

Le soumissionnaire est tenu d'indiquer la consommation moyenne du véhicule proposé aux 100 km (exprimée en kWh/100 km pour l'électrique pur, ou en L/100 km et kWh/100 km combinés pour les motorisations hybrides).
	
	

	SYSTEME DE TRANSMISSION 
L'autorité contractante doit préciser la configuration recherchée :
Transmission : Boîte automatique 
	
	

	TYPE DE DIRECTION
L’autorité contractante indique : 
La direction doit être assistée (électrique).
	
	

	COLORIS
L’autorité contractante doit indiquer trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire en dehors des véhicules de gendarmerie, sapeurs pompier, police, ambulance etc....pour lesquels une seule couleur est imposée.
	
	

	SUSPENSION
Dans le cadre de la tropicalisation et pour compenser la charge des systèmes de batteries embarqués, la suspension doit être spécifiquement adaptée à l’utilisation intensive sur les mauvaises routes.

L'autorité contractante doit indiquer la mention : Suspension renforcée.
	
	

	MOTORISATION (PUISSANCE)
Cette notion fait appel à la puissance cumulée ou réelle (en kW).

L'autorité contractante doit exiger le seuil minimum suivant :
Puissance totale cumulée (pour le moteur électrique): Au moins 120 à 200 kW


	
	

	SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT & TROPICALISATION
Les véhicules configurés pour les régions tempérées ne sont pas adaptés aux conditions climatiques d'Afrique subsaharienne.

L’autorité contractante doit obligatoirement exiger la mention : 

Véhicule Tropicalisé d'origine constructeur, équipé d'un système de refroidissement renforcé (liquide actif avec gestion thermique intelligente BMS pour les packs de batteries).


	
	

	NOMBRE DE PLACES ASSISES
L’autorité contractante indique une des mentions suivantes :
· Catégorie 1 : 7 à 14 places sans strapontin ;
· Catégorie 2 : 10 à 18 places sans strapontin ;
· Catégorie 3 : 19 à 34 places sans strapontin.
	
	

	NOMBRE DE PORTIERES
L'autorité contractante doit indiquer la mention suivante : deux (02) portières au minimum.
	
	

	EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :
· Climatisation d'origine ;
· Ceinture de sécurité pour chaque place ;
· Radio et lecteur multimédia ou version ultérieure  ;
· Airbags frontaux pour conducteur et passager avant ;
· Système de freinage ABS au minimum ;
· Lève-vitres électriques ;
· Verrouillage centralisé des ouvertures avec commande à distance ;
· Rétroviseurs extérieurs électriques ;
· Une roue de secours d’origine aux dimensions et profil des pneus d’origine ;
· Lots de bord (trousseau à clé, clé de roues, cric, manivelle d’origine, kit de réparation de pneu) ;
· Deux (02) triangles de sol ;
· un extincteur d’au moins 01 kg (poudre ABC) ;
· une boîte à pharmacie  de premier secours (gants à usage unique, compresses stérilisées, sparadrap, antiseptique, paire de ciseaux, couverture de survie minimum ;
· Un gilet fluorescent ;
· Plaque(s) rétro-réfléchissante(s) à l’arrière ;
· Bandes adhésives rétro-réfléchissantes apposées latéralement à l’avant et à l’arrière ;
· Câble de recharge d'origine Mode 3 (Type 2) pour bornes publiques ;
· Câble de recharge d'urgence Mode 2 pour prise domestique renforcée
	
	

	EQUIPEMENTS A OPTION
L’autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins :

· Jantes en alliage d’aluminium ou en acier ;
· Wi-Fi embarqué ;
· Charge bidirectionnelle, 
· installation d'une borne de recharge murale (Wallbox AC) de 7 kW sur le site de livraison (dans ce cas, l’autorité contractante doit fournir les informations nécessaires);
· Autres équipements, adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux.
Les équipements mentionnés selon les besoins de l’autorité contractante en option deviennent de fait obligatoire.
	
	

	LES PRESTATIONS DU GENRE
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :

· Livraison sur site avec carte grise, plaques d’immatriculation fixées sur le véhicule et certificat de visite technique d’une structure de contrôle agréée par l’Etat ;
· Formation minimale d’un (1) chauffeur et d’un technicien s’il y a lieu à l'éco-conduite électrique et aux procédures de recharge sécurisées au contrôle journalier et consignes de sécurité haute tension.
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	INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITÉ CONTRACTANTE
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE

	MARQUE ET MODELE
L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit.

	
	

	CARROSSERIE
L'autorité contractante doit mettre la mention : auto Car
	
	

	SOURCE D'ENERGIE
L'autorité contractante a l'obligation de donner cette précision technique : 
· Électricité (100% Électrique à batterie / BEV) ;
· Hybride rechargeable (PHEV).

	
	

	BATTERIE DE TRACTION (SELON LA MOTORISATION)
Exigences technologiques et de performance de la batterie de puissance :

1. Pour l'option 100% Électrique (BEV) :
· Technologie : (LFP) Lithium Fer Phosphate ou NMC (Nickel Manganèse Cobalt) ou version ultérieure d'une capacité minimale de 350 kWh.
· Autonomie minimale : 300 km minimum (WLTP).

2. Pour l'option Hybride Rechargeable (PHEV) :
· Technologie de batterie adaptée offrant une autonomie minimale de 80 km en mode 100% électrique pur.
	
	

	SYSTÈME DE RECHARGE (POUR BEV & PHEV)
Concerne exclusivement les technologies raccordables au réseau électrique (100% électrique et hybride rechargeable) :
Recharge par câble DC (Courant Continu / Rapide) : Connecteur standard CCS (Combo 2) ou GB/T supportant la charge rapide pour atteindre 20% à 80% en moins de 60 minutes.

Le système doit supporter une puissance de charge très élevée (150 Kw à 450 Kw) pour des sessions de charge rapide de 5 à 15 minutes aux arrêts  

Le soumissionnaire indique le temps de charge de 20% à 80% en DC.

Le soumissionnaire doit fournir les câbles d'origine correspondants (Mode 3 (statique) et Mode 2 (portable).
	
	

	CONSOMMATION
L’autorité contractante souhaite obtenir cette information.

Le soumissionnaire est tenu d'indiquer la consommation moyenne du véhicule proposé aux 100 km (exprimée en kWh/100 km pour l'électrique pur, ou en L/100 km et kWh/100 km combinés pour les motorisations hybrides).
	
	

	SYSTEME DE TRANSMISSION 
L'autorité contractante doit préciser la configuration recherchée :
Transmission : Boîte automatique 
	
	

	TYPE DE DIRECTION
L’autorité contractante indique : 
La direction assistée (électrique).
	
	

	COLORIS
L’autorité contractante doit indiquer trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire en dehors des véhicules de gendarmerie, sapeurs pompier, police, ambulance etc....pour lesquels une seule couleur est imposée

	
	

	SUSPENSION
Dans le cadre de la tropicalisation et pour compenser la charge des systèmes de batteries embarqués, la suspension doit être spécifiquement adaptée à l’utilisation intensive sur les routes. 

L'autorité contractante doit indiquer la mention : Suspension renforcée 
	
	

	MOTORISATION (PUISSANCE)
Cette notion fait appel à la puissance cumulée ou réelle (en kW).

L'autorité contractante doit exiger le seuil minimum suivant :

Puissance totale cumulée (pour le moteur électrique) : Au moins 300 kW


	
	

	SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT & TROPICALISATION
Les véhicules configurés pour les régions tempérées ne sont pas adaptés aux conditions climatiques d'Afrique subsaharienne.

L’autorité contractante doit obligatoirement exiger la mention : 

Véhicule Tropicalisé d'origine constructeur, équipé d'un système de refroidissement renforcé (liquide actif avec gestion thermique intelligente BMS pour les packs de batteries).

	
	

	NOMBRE DE PLACES ASSISES
L’autorité contractante indique une des mentions suivantes :
· Catégorie 1 : 35 à 50 places assises sans strapontin ;
· Catégorie 2 :  51 à 70 places assises sans strapontin.
	
	

	NOMBRE DE PORTIERES
L'autorité contractante doit indiquer la mention suivante : Trois (03) portières au minimum.
	
	

	EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :
· Climatisation d'origine;
· Ceinture de sécurité pour chaque place ;
· Radio et lecteur multimédia ou version ultérieure ;
· Airbags frontaux pour conducteur et passager avant ;
· Système de freinage ABS minimum ;
· Système de freinage ESP ; 
· Accessibilité PMR
· Système anti-incendie batterie
· Ralentisseur électrique
· Lève-vitres électriques ;
· Verrouillage centralisé des ouvertures avec commande à distance ;
· Rétroviseurs extérieurs électriques ;
· Une roue de secours d’origine aux dimensions et profil des pneus d’origine ;
· Lots de bord (trousseau à clé, Clé de roues, cric, manivelle d’origine, kit de réparation de pneu );
· Deux (02) triangles de sol ;
· deux (2) extincteurs de 6 kg chacun (poudre ABC) ;
· grande boîte à pharmacie  de premier secours (gants à usage unique, compresses stérilisées, sparadrap, antiseptique, paire de ciseaux, couverture de survie minimum) ;
· soute à bagage ;
· Un gilet fluorescent ;
· Plaque(s) rétro-réfléchissante(s) à l’arrière ;
· Bandes adhésives rétro-réfléchissantes apposées latéralement à l’avant  et à l’arrière.
	
	

	EQUIPEMENTS A OPTION
L’autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins :

· roue de secours supplémentaire ;
· installation d'une borne de recharge DC sur le site de livraison (dans ce cas, l’autorité contractante doit fournir les informations nécessaires) ;
· limitateur de vitesse 

· Autres équipements, adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux.
Les équipements mentionnés selon les besoins de l’autorité contractante en option deviennent de fait obligatoire.
	
	

	LES PRESTATIONS DU GENRE
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :

· Livraison sur site avec carte grise, plaques d’immatriculation fixées sur le véhicule et certificat de visite technique d’une structure de contrôle agréée par l’Etat ;
· Formation minimale d’un (1) chauffeur et d’un technicien s’il y a lieu à l'éco-conduite électrique et aux procédures de recharge sécurisées, et d’un technicien au contrôle journalier et consignes de sécurité haute tension.
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	MARQUE ET MODELE
L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit.

	
	

	CARROSSERIE
L'autorité contractante indique obligatoirement la mention suivante : auto Bus
	
	

	SOURCE D'ENERGIE
L'autorité contractante a l'obligation de donner cette précision technique : 
· Électricité (100% Électrique à batterie / BEV) ;
· Hybride rechargeable (PHEV).

	
	

	BATTERIE DE TRACTION (SELON LA MOTORISATION)
Exigences technologiques et de performance de la batterie de puissance :

1. Pour l'option 100% Électrique (BEV) :
· Technologie : (LFP) Lithium Fer Phosphate ou NMC (Nickel Manganèse Cobalt) ou version ultérieure d'une capacité minimale de 350 kWh.
· Autonomie minimale : 300 km minimum (WLTP).

2. Pour l'option Hybride Rechargeable (PHEV) :
· Technologie de batterie adaptée offrant une autonomie minimale de 80 km en mode 100% électrique pur.

	
	

	SYSTÈME DE RECHARGE (POUR BEV & PHEV)
Concerne exclusivement les technologies raccordables au réseau électrique (100% électrique et hybride rechargeable) :
L’autorité contractante doit préciser le type de recharge : 
Recharge par câble DC (Courant Continu / Rapide) : Connecteur standard CCS (Combo 2) ou GB/T supportant la charge rapide pour atteindre 20% à 80% en moins de 60 minutes.


Le système doit supporter une puissance de charge très élevée (150 Kw à 450 Kw) pour des sessions de charge rapide de 5 à 15 minutes aux arrêts  

Le soumissionnaire indique le temps de charge de 20% à 80% en DC.

	
	

	CONSOMMATION
L’autorité contractante souhaite obtenir cette information.

Le soumissionnaire est tenu d'indiquer la consommation moyenne du véhicule proposé aux 100 km (exprimée en kWh/100 km pour l'électrique pur, ou en L/100 km et kWh/100 km combinés pour les motorisations hybrides).
	
	

	SYSTEME DE TRANSMISSION 
L’autorité contractante indique : Transmission : Boîte automatique 
	
	

	TYPE DE DIRECTION
L’autorité contractante indique : 
La direction assistée (électrique).
	
	

	COLORIS
L’autorité contractante doit indiquer trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire en dehors des véhicules de gendarmerie, sapeurs pompier, police, ambulance etc....pour lesquels une seule couleur est imposée
	
	

	SUSPENSION
Dans le cadre de la tropicalisation et pour compenser la charge des systèmes de batteries embarqués, la suspension doit être spécifiquement adaptée à l’utilisation intensive sur les mauvaises routes. 

L'autorité contractante doit indiquer la mention : Suspension renforcée 
	
	

	MOTORISATION (PUISSANCE )
Cette notion fait appel à la puissance cumulée ou réelle (en kW).

L'autorité contractante doit exiger le seuil minimum suivant :
Puissance totale cumulée pour le moteur électrique): Au moins 300 kW


	
	

	SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT & TROPICALISATION
Les véhicules configurés pour les régions tempérées ne sont pas adaptés aux conditions climatiques d'Afrique subsaharienne.

L’autorité contractante doit obligatoirement exiger la mention : 

Véhicule Tropicalisé d'origine constructeur, équipé d'un système de refroidissement renforcé (liquide actif avec gestion thermique intelligente BMS pour les packs de batteries).

	
	

	NOMBRE DE PLACES ASSISES
L’autorité contractante indique une des mentions suivantes :
· Catégorie 1 : 28 à 30 places assises, 42 à 50 debout;
· Catégorie 2 :  36 à 40 places assises et plus de 45 places debout.
	
	

	NOMBRE DE PORTIERES
L'autorité contractante doit indiquer la mention suivante : Trois (03) portières au minimum.
	
	

	EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :
· Climatisation d'origine ;
· Ceinture de sécurité pour le siège conducteur ;
· Radio et lecteur multimédia ou version ultérieure et deux écrans télévisions;
· Airbags frontaux pour conducteur et passager avant ;
· Système de freinage ABS minimum ;
· Accessibilité PMR
· Système anti-incendie batterie
· Ralentisseur électrique
· ABS/ESP
· Lève-vitres électriques ;
· Verrouillage centralisé des ouvertures avec commande à distance ;
· Rétroviseurs extérieurs électriques ;
· Une roue de secours d’origine aux dimensions et profil des pneus d’origine ;
· limitateur de vitesse ;
· Lots de bord (trousseau à clé, clé de roues, cric, manivelle d’origine, kit de réparation de pneu) ;
· Deux (02) triangles de sol ;
· deux (2) extincteurs de 6 kg (poudre ABC) ;
· grande boîte à pharmacie  de premier secours (gants à usage unique, compresses stérilisées, sparadrap, antiseptique, paire de ciseaux, couverture de survie minimum)
· Un gilet fluorescent ;
· Plaque(s) rétro-réfléchissante(s) à l’arrière ;
· Bandes adhésives rétro-réfléchissantes apposées latéralement, à l’avant  et à l’arrière. 
	
	

	EQUIPEMENTS A OPTION
L’autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins :
· deux écrans télévisions ;
· interface (écran, tableau de bord)  en français ; 
· roue de secours supplémentaire fixée ;
· installation d'une borne de recharge DC sur le site de livraison (dans ce cas, l’autorité contractante doit fournir les informations nécessaires)  ;
· Autres équipements, adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux.
Les équipements mentionnés selon les besoins de l’autorité contractante en option deviennent de fait obligatoire.
	
	

	LES PRESTATIONS DU GENRE
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :

· Livraison sur site avec carte grise, plaques d’immatriculation fixées sur le véhicule et certificat de visite technique d’une structure de contrôle agréée par l’Etat ;
· Formation minimale d’un (1) chauffeur et d’un technicien à l'éco-conduite électrique et aux procédures de recharge sécurisées au contrôle journalier et consignes de sécurité haute tension.
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[bookmark: _Toc238157508][bookmark: _Toc238157544]I	PRESCRIPTIONS D’ORDRE GENERAL

1. Le matériel à livrer doit être de fabrication à N-4 (N=année de la date de réception provisoire) au plus à compter de la date de réception provisoire ;

2. La documentation doit être en français. 

3. Le soumissionnaire doit fournir les documents suivants :
a. Agrément technique de service après-vente (SAV) ; 
b. autorisation du fabricant ou du distributeur agréé  à la soumission;
c. fiche technique ou prospectus d’origine;
d. certificat d’origine à la livraison.

4. Le soumissionnaire doit assurer un service après-vente (SAV) agréé par la direction en charge du parc automobile de l’Etat. 
Lorsque le soumissionnaire n’est pas présent au Burkina Faso, il doit être représenté par une structure détenant l’agrément technique pour le SAV et en mesure de répondre aux obligations contractuelles en la matière. 

5. La garantie constructeur à fournir sont : 

· 12 mois ou 6 000 km, le premier des 2 termes échu pour les cycles, vélomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles thermiques et électriques ; 
· 12 mois, le premier des 2 termes échu pour les vélomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles électriques et portant sur la batterie ; 
· service après-vente d’entretien selon les prescriptions ci-dessous couvrant la période de la garantie et leur périodicité à la charge du soumissionnaire (vidange et révision générale).

	SAV d’entretien
	Périodicité

	Première révision 
	500km

	Révision périodique 
	chaque 1000 km




· Les frais du premier entretien sont à la charge du titulaire du marché. Les coûts des entretiens périodiques seront pris en compte dans le montant du marché. 
Une garantie de Service Après-Vente (voir l’annexe 3 pour le modèle) est fournie pour couvrir à 100% le montant des entretiens périodiques pendant la période de garantie. Cette garantie fera l’objet de main levée partielle au fur et à mesure de l’exécution satisfaisante des prestations.
Tout manquement au suivi des prestations d’entretien par le titulaire du marché dans les 24 heures, constitue un manquement à ses obligations contractuelles et sanctionné comme tel conformément à la règlementation en vigueur. 


6. En cas d’évaluation complexe, l’autorité contractante peut utiliser les critères suivants :
· le service après-vente (coût d’entretien au-delà de la période de garantie) ;
· le délai de livraison ;
· la performance environnementale (émission de Co2 );
· tout autre critère additionnel .
L’autorité contractante est tenue de préciser et de détailler dans le dossier d’appel à concurrence les éléments d’évaluation complexe ci-dessus cités. 





[bookmark: _Toc238157509][bookmark: _Toc238157545]II	SPECIFICATIONS TECHNIQUES STANDARDS

[bookmark: _Toc238157510][bookmark: _Toc238157546]II.1	CYCLES, VELOMOTEURS, MOTOCYCLETTES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES THERMIQUES

[bookmark: _Toc238157547]II.1.1	Les Bicyclettes

Une bicyclette est un véhicule à deux roues dont la roue arrière est actionnée par des mouvements de pédales transmis au moyen d’une chaîne.

	INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITÉ CONTRACTANTE
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE


	1- MARQUE ET MODELE
Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit. Cependant, l’autorité contractante ne doit préciser aucune marque. 
	
	 

	2- CADRE
Il existe généralement deux catégories de cadre : 
· type Dame,
· type Homme.
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.
	
	

	3- GENRE 
En termes de genre, il existe :
· les bicyclettes ordinaires,
· les bicyclettes de compétition,
· les vélos tout terrain (VTT).
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix 
	
	

	4- NOMBRE DE VITESSES

Dans la mesure où il existe des bicyclettes à plusieurs vitesses, l'autorité contractante a l’obligation de donner cette précision technique minimum : 
· mono vitesse,
· six vitesses,
· douze vitesses,
· vingt-quatre vitesses, 
· trente-six vitesses, etc.
Il faut noter que les bicyclettes comportant des vitesses sont classées dans la catégorie des vélos tout terrain (VTT) ou des vélos de compétition. Les bicyclettes ordinaires ont une seule vitesse.
	

	

	5- GARDES-BOUE

En dehors de certains VTT et bicyclettes de compétition, les bicyclettes ordinaires possèdent un garde-boue à l’avant et à l’arrière. 

L’autorité contractante indique l’une des mentions suivantes :
· avant et arrière,
· sans garde-boue 
	
	

	6- MOYEUX

Il est important également d’informer le soumissionnaire si la bicyclette comporte des rayons ou non car il existe des moyeux, jantes et rayons constituant une seule pièce. 

L’autorité contractante doit préciser l’une des mentions suivantes : 
· moyeu à rayons,
· moyeu sans rayons.
	
	

	7- COLORIS

L’autorité contractante doit indiquer trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire 

	
	

	8- EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES

trousse de réparation, sonnerie, pompe, catadioptre, béquille centrale et/ou latérale, phare et feu arrière alimentés par dynamo, antivol.
	
	

	9- EQUIPEMENTS A OPTION

Porte-bagages avant (panier) et/ou arrière 
Toutes autres adaptations ou modifications éventuelles doivent être expressément sollicités par l’autorité contractante.
	
	




II.1.2	Les vélomoteurs thermiques

Un vélomoteur thermique est tout cycle à deux roues pourvu d’un moteur thermique dont la cylindrée est comprise entre 100 et 125 CC.

	INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITÉ CONTRACTANTE
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE


	1- MARQUE ET MODELE

Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit. Cependant, l’autorité contractante ne doit préciser aucune marque. 

	
	 

	2- CARROSSERIE

Il existe deux catégories de vélomoteurs :
· type Dame (cadre ouvert, scooter),
· type Homme (cadre fermé) .

L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.   
	
	 

	3- MOTORISATION

Les vélomoteurs sont équipés d’un moteur à quatre temps. On retiendra la catégorie suivante :

cylindrée de 100 à 125 CC.

	
	 

	4. CONSOMMATION

Le soumissionnaire précise la consommation moyenne de son produit.
	
	

	
5 – SYSTEME DE TRANSMISSION ET MOTRICITE DES ROUES

Il existe au moins deux (02) systèmes de transmission :
· par courroie ;
· par chaîne.
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.
	
	

	6- COLORIS

L’autorité contractante doit indiquer trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire en dehors des vélomoteurs de fonction pour lesquels une seule couleur est imposée.

	
	

	7- SYSTEME DE DEMARRAGE

Un vélomoteur peut avoir les systèmes de démarrage suivants :
· par kick, 
· par système électrique,
· par kick et par système électrique à la fois. 
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer son choix.
	
	

	
8- SYSTEME D’EMBRAYAGE

Un vélomoteur peut avoir les systèmes de d’embrayage suivants :
· automatique, 
· semi-automatique
· manuel.
l’autorité contractante doit obligatoirement indiquer son choix. 
	
	

	9- EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES

Sonnerie, catadioptre, béquille centrale, béquille latérale, phare et feu arrière, antivol intégré, trousse de réparation, rétroviseurs, feux clignotants, un (01) casque de protection conforme à la norme ECE 22.06 ou DOT
	
	

	10- EQUIPEMENTS A OPTION

antivol, un casque supplémentaire (conforme à la  norme ECE 22.06 ou DOT) ou autres adaptations ou modifications éventuelles

Les équipements mentionnés selon les besoins de l’autorité contractante en option deviennent de fait obligatoire.

	
	

	11- PRESTATIONS DU GENRE
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :

livraison sur site avec carte grise, certificat de visite technique d’une structure de contrôle agréée par l’Etat et plaque d’immatriculation. 
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Une motocyclette thermique désigne tout véhicule à deux (02) roues pourvu d’un moteur thermique d’une cylindrée excédant 125 CC.

	INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITÉ CONTRACTANTE
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE


	1- MARQUE ET MODELE

Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit. 
Cependant, l’autorité contractante ne doit préciser aucune marque. 

	
	 

	2- CARROSSERIE 

Il existe deux (02) catégories de motocyclettes :
· type Dame (cadre ouvert scooters) ;
· type Homme (cadre fermé).
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix. 
	
	 

	3- MOTORISATION

On retiendra les catégories suivantes :
· Catégorie 1 : 
cylindrées de 126 à 250 CC,
· Catégorie 2 : 
cylindrées de 251 à 500 CC,
· Catégorie 3 :
cylindrées de 501 à 750 CC,
· Catégorie 4 :
cylindrées de plus de 750 CC.
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.
	
	 

	4 - CONSOMMATION

Le soumissionnaire précise la consommation moyenne de son produit.

	
	

	5 – SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

Il existe deux systèmes de refroidissement :
· par air ;
· par liquide de refroidissement.
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.
	
	

	6 – SYSTEME DE TRANSMISSION

Il existe au moins trois (03) systèmes de transmission :
· par courroie ;
· par chaîne ;
· par arbre de transmission (uniquement lorsque la cylindrée est supérieure à 500 CC) .
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.
	
	

	7- COLORIS
L’autorité contractante doit indiquer trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire en dehors des motocyclettes de fonction pour lesquels une seule couleur est imposée.

	
	

	8- SYSTEME DE DEMARRAGE
Une motocyclette peut avoir les systèmes de démarrage suivants :
· par kick, 
· par système électrique,
· par kick et par système électrique à la fois.
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer son choix.
	
	

	9- SYSTEME D’EMBRAYAGE
Un vélomoteur peut avoir les systèmes de d’embrayage suivants :
· automatique, 
· semi-automatique
· manuel.
l’autorité contractante doit obligatoirement indiquer son choix.
	
	

	10- EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES

Sonnerie, catadioptre, béquille centrale, béquille latérale, phare et feu arrière, antivol intégré, trousse de réparation, rétroviseurs, feux clignotants, un (01) casque de protection conforme à la  norme ECE 22.06 ou DOT.

	
	

	11- EQUIPEMENTS A OPTION 

Antivol, un casque supplémentaire (conforme à la  norme ECE 22.06 ou DOT) ou autres adaptations ou modifications éventuelles.

Les équipements mentionnés selon les besoins de l’autorité contractante en option deviennent de fait obligatoires.

	
	

	12- PRESTATIONS DU GENRE
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquée :

livraison sur site avec carte grise, certificat de visite technique d’une structure de contrôle agréée par l’Etat et plaque d’immatriculation. 
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Un tricycle non motorisé est un cycle à trois (03) roues dépourvues d’un moteur et actionné par la force humaine.

	INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITÉ CONTRACTANTE
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE


	1- MARQUE ET MODELE

Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit.
Cependant, l’autorité contractante ne doit préciser aucune marque.

	
	 

	2- GENRE

En termes de genre, il existe :
· les tricycles ordinaires ;
· les tricycles de compétition.
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix
	
	

	3- NOMBRE DE VITESSES

Dans la mesure où il existe des tricycles à  plusieurs vitesses, l'autorité contractante a l’obligation de donner cette précision technique minimum :
· mono vitesse,
· six vitesses,
· douze vitesses,
· vingt-quatre vitesses,
· trente-six vitesses, etc.

	
	

	4- GARDES-BOUE

Les tricycles ordinaires possèdent un garde-boue à l’avant et à l’arrière. L’autorité contractante indique l’une des mentions suivantes :
· avant et arrière,
· sans garde-boue.

	
	

	5. SYSTEME DE FREINAGE

Il existe au moins deux types de systèmes de freinage :
· par patin avec prise sur jante ;
· par patin avec prise sur pneu.
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.
	
	

	6- MOYEUX

Il est important également d’informer le soumissionnaire si le tricycle comporte des rayons ou non car il existe des moyeux, jantes et rayons constituant une seule pièce.

L’autorité contractante doit préciser l’une des   mentions suivantes :
· moyeu à rayons
· moyeu sans rayons.
	
	

	7- COLORIS

L’autorité contractante doit indiquer trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire.

	
	

	8- EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES

sonnerie, pompe, catadioptre, phare et feu arrière alimentés par dynamo, antivol.
	
	

	9- EQUIPEMENTS A OPTION
Porte-bagages arrière ou autres adaptations ou modifications éventuelles.

Les équipements mentionnés selon les besoins de l’autorité contractante en option deviennent de fait obligatoire.
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Un tricycle à moteur thermique désigne tout véhicule à trois (03) roues pourvu d’un moteur thermique.

	INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITÉ CONTRACTANTE
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE


	1- MARQUE ET MODELE

Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit. 
Cependant, l’autorité contractante ne doit préciser aucune marque.

	
	 

	2- CARROSSERIE 

Il existe au moins quatre (4) grandes catégories de tricycle :

· les tricycles à benne fixe ;
· les tricycles à benne basculante ;
· les tricycles pour personnes à motricité réduite ;
· les tricycles à usage particulier (ambulance, fourgonnette, atelier, frigorifique, etc.).
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix. 
	
	 





	3- MOTORISATION 

Il existe les cylindrées suivantes qui concernent uniquement les tricycles à moteurs thermiques :


· Catégorie 1 :
les cylindrées de 100 à 125 CC ;
· Catégorie 2 :
les cylindrées de 126 à 250 CC ;
· Catégorie 3 :
les cylindrées de plus de 250 CC.

L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.
	
	 

	4 - CONSOMMATION
Le soumissionnaire précise la consommation moyenne de son produit.

	
	

	5 - SYSTEME DE REFROIDISSEMENT
Il existe deux systèmes de refroidissement :
· par air ;
· par liquide de refroidissement.
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.
	
	

	6 – SYSTEME DE TRANSMISSION
Il existe au moins trois (03) systèmes de transmission :
· par chaîne,
· par arbre de transmission,
· par courroie de transmission.
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.
	
	

	7- COLORIS

L’autorité contractante doit indiquer trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire.
	
	

	8- SYSTEME DE DEMARRAGE

Un tricycle peut avoir les systèmes de démarrage suivant :
· par kick, 
· par système électrique,
· par kick et par système électrique à la fois. 
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer son choix.

	
	

	9 - CAPACITE DE CHARGE

Il existe au moins deux (2) catégories de   tricycles liées au Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) :

· PTAC compris entre 500 kg et 650 kg ;
· PTAC compris entre 651 kg et 2 200 kg.

L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer son choix.

Cette catégorisation liée au PTAC ne concerne pas les tricycles aménagés pour les personnes à motricité réduite.

Ainsi, l’autorité contractante doit porter la mention « sans objet ».

	
	

	10- SYSTEME D’EMBRAYAGE


Un tricycle peut avoir les systèmes  d’embrayage suivants :

· automatique, 
· semi-automatique,
· manuel.
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer son choix.
	
	

	11- NOMBRE DE VITESSES
Il existe les vitesses suivantes sans compter la marche arrière :

· sans objet (si le système d’embrayage est automatique) ;
· trois (03) vitesses ;
· quatre (04) vitesses et plus.
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer son choix.
	
	

	12 - DIRECTION
Il y a au moins deux (02) types de direction :
· à volant ;
· à guidon.
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer son choix.
	
	

	13- EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES 

Sonnerie, catadioptre, phare et feu arrière, antivol intégré, trousse de réparation, rétroviseurs, feux clignotants, le cric, la clé de roue, la roue de secours et un casque de protection (conforme à la  norme ECE 22.06 ou DOT).

	
	

	14- EQUIPEMENTS A OPTION 

antivol, porte-bagages arrière pour tricycles aménagés pour personnes à motricité réduite ou autres adaptations ou modifications éventuelles.

Les équipements mentionnés selon les besoins de l’autorité contractante en option deviennent de fait obligatoire.

	
	

	15- PRESTATIONS DU GENRE
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :

· livraison sur site,
· carte grise,
·  certificat de visite technique d’une structure de contrôle agréée par l’Etat,
· plaque d’immatriculation.

	
	






[bookmark: _Toc238157551]II.1.6	Les quadricycles thermiques

Un quadricycle thermique désigne tout véhicule à quatre (04) roues pourvu d’un moteur thermique.

	INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITÉ CONTRACTANTE
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE


	1- MARQUE ET MODELE

Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit.

Cependant, l’autorité contractante ne doit préciser aucune marque. 

	
	 

	2- CARROSSERIE 

Il existe deux (02) catégories de quadricycle :
· les quadricycles ordinaires ;
· les quadricycles de compétition ;
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix. 
	
	 

	3- MOTORISATION

Il existe plusieurs catégories de cylindrée suivantes :
· Catégorie 1 :
les cylindrées de 250 à 500 CC
· Catégorie 2 :
les cylindrées de 501 à 750 CC
· Catégorie 3 :
les cylindrées de plus de 750 CC.

L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.
	
	 

	4- CONSOMMATION
Le soumissionnaire précise la consommation moyenne de son produit.

	
	

	5- SYSTEME DE REFROIDISSEMENT
L’autorité contractante précise le système de refroidissement : par liquide de refroidissement.

	
	

	6- SYSTEME DE TRANSMISSION ET MOTRICITE DES ROUES
Il existe au moins deux (02) systèmes de transmission :
· 4X2 avec la possibilité de rouler en 4X4
· 4X2 
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.

L'autorité contractante indique la mention souhaitée par rapport à la boîte de vitesse:
· boîte manuelle ;
· boîte automatique ;
· boîte manuelle ou automatique.
	
	

	7- COLORIS
L’autorité contractante doit indiquer trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire.

	
	

	8- SYSTEME D’EMBRAYAGE
Un quadricycle peut avoir les systèmes d’embrayage suivants :
· automatique, 
· semi-automatique,
· manuel.
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer son choix.
	
	

	9- NOMBRE DE VITESSES
Il existe les vitesses suivantes sans compter la marche arrière :
· sans objet (si le système d’embrayage est automatique) ;
· trois (03) à six (06) vitesses.

L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer son choix.
	
	

	10- EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES 

Sonnerie, bande adhésive rétrofléchissante apposée de façon visible, phare et feu arrière, antivol intégré, trousse de réparation, rétroviseurs, feux clignotants, cric, clé de roue , casque de protection (conforme à la  norme ECE 22.06 ou DOT).

	
	

	11- EQUIPEMENTS A OPTION 

Roue de secours ou autres adaptations ou modifications éventuelles.

Les équipements mentionnés selon les besoins de l’autorité contractante en option deviennent de fait obligatoire.

	
	

	12- PRESTATIONS DU GENRE
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer les mentions suivantes :

· livraison sur site,
· carte grise, 
· certificat de visite technique d’une structure de contrôle agréée par l’Etat,
· plaque d’immatriculation.
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[bookmark: _Toc238157553]II.2.1 	Les vélomoteurs électriques

Un vélomoteur électrique est tout cycle à deux roues pourvu d’un moteur électrique dont la puissance est comprise entre 1 et 10 kw.

	INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITÉ CONTRACTANTE
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE


	1- MARQUE ET MODELE

Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit. 
Cependant, l’autorité contractante ne doit préciser aucune marque. 

	
	 

	2- CARROSSERIE

Il existe deux catégories de vélomoteurs :
· type Dame (cadre ouvert scooter),
· type Homme (cadre fermé).
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.   
	
	 

	3- MOTORISATION

Les vélomoteurs doivent être équipés d’un moteur électrique avec les caractéristiques suivantes :
Catégorie 1 :
· puissance moteur : 1 à 2,99 kw,
· capacité batterie : au moins 1,5 kwh,
· autonomie : au moins 50 km,
· type de batterie : lithium-ion/LFP.
Catégorie 2 :
· puissance moteur : 3 à 6,99 kw,
· capacité batterie : au moins 3 kwh,
· autonomie : au moins 80 km,
· type de batterie : lithium-ion/LFP.
Catégorie 3 :
· puissance moteur : 7 à 10 kw,
· capacité batterie : au moins 6 kwh,
· autonomie : au moins 100 km,
· type de batterie : lithium-ion/LFP.
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.
	
	 

	4. CONSOMMATION

Le soumissionnaire précise la consommation moyenne de son produit.
	
	

	5- COLORIS

L’autorité contractante doit indiquer trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire en dehors des vélomoteurs de fonction pour lesquels une seule couleur est imposée.

	
	

	6- SYSTEME DE DEMARRAGE

L’autorité contractante indiquer le système de démarrage :  Électrique

	
	

	7- EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES

Chargeur AC, sonnerie, catadioptre, béquille centrale, béquille latérale, phare et feu arrière, antivol intégré, trousse de réparation, rétroviseurs, feux clignotants, un (01) casque de protection (conforme à la  norme ECE 22.06 ou DOT) .
	
	

	8- EQUIPEMENTS A OPTION

Chargeur AC supplémentaire, un casque supplémentaire (conforme à la  norme ECE 22.06 ou DOT), antivol ou autres adaptations ou modifications éventuelles.

Les équipements mentionnés selon les besoins de l’autorité contractante en option deviennent de fait obligatoire.
	
	

	9- PRESTATIONS DU GENRE
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :

Livraison sur site avec carte grise, certificat de visite technique d’une structure de contrôle agréée par l’Etat et plaque d’immatriculation.

Formation minimale de l’utilisateur à l’utilisation et au contrôle journalier.
	
	



[bookmark: _Toc238157554]II.2.2 	Les motocyclettes électriques

Une motocyclette électrique est tout cycle à deux roues pourvu d’un moteur électrique dont la puissance est comprise entre 10,1 et 30 kw.

	INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITÉ CONTRACTANTE
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE


	1- MARQUE ET MODELE

Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit. 
Cependant, l’autorité contractante ne doit préciser aucune marque. 

	
	 

	2- CARROSSERIE

Il existe deux catégories de vélomoteurs :
· type Dame (cadre ouvert scooter),
· type Homme (cadre fermé).
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.   
	
	 

	3- MOTORISATION

Les motocyclettes doivent être équipées d’un moteur électrique avec les caractéristiques suivantes :
· puissance moteur :10,1 à 30 kw,
· capacité batterie : au moins 8 kwh,
· autonomie : au moins 120 km,
· type de batterie : lithium-ion/LFP.
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.
	
	 

	4. CONSOMMATION

Le soumissionnaire précise la consommation moyenne de son produit.
	
	

	5- COLORIS

L’autorité contractante doit indiquer trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire en dehors des motocyclettes de fonction pour lesquels une seule couleur est imposée.

	
	

	6- SYSTEME DE DEMARRAGE

L’autorité contractante indique le système de démarrage :  électrique
	
	

	7- EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES

Chargeur AC, sonnerie, catadioptre, béquille centrale, béquille latérale, phare et feu arrière, antivol intégré, trousse de réparation, rétroviseurs, feux clignotants, un (01) casque de protection (conforme à la  norme ECE 22.06 ou DOT).

	
	

	8- EQUIPEMENTS A OPTION 

Antivol, Chargeur AC supplémentaire, un (01) casque de protection supplémentaire (conforme à la  norme ECE 22.06 ou DOT) ou autres adaptations ou modifications éventuelles.

Les équipements mentionnés selon les besoins de l’autorité contractante en option deviennent de fait obligatoire.

	
	

	9- PRESTATIONS DU GENRE

L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer les mentions suivantes :

· livraison sur site,
· carte grise, 
· certificat de visite technique d’une structure de contrôle agréée par l’Etat,
· plaque d’immatriculation.
Formation minimale de l’utilisateur à l’utilisation et au contrôle journalier.

	
	





[bookmark: _Toc238157555]II.2.3 	Les tricycles électriques

Un tricycle électrique désigne tout véhicule à trois (03) roues pourvu d’un moteur électrique dont la puissance est comprise entre 0,5 et 50 kW.

	INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITÉ CONTRACTANTE
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE


	1- MARQUE ET MODELE

Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit. 

Cependant, l’autorité contractante ne doit préciser aucune marque.

	
	 

	2- CARROSSERIE 

Il existe au moins quatre (4) grandes catégories de tricycle :

· les tricycles à benne fixe ;
· les tricycles à benne basculante ;
· les tricycles pour personnes à motricité réduite;
· les tricycles à usage particulier (ambulance, fourgonnette, atelier, frigorifique, etc.).
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix. 
	
	 





	3- MOTORISATION

Les tricycles doivent être équipés d’un moteur électrique avec les caractéristiques suivantes :
Catégorie 1 :
· puissance moteur :0,5 à 1,99 kw,
· capacité batterie : au moins 2 kwh,
· autonomie : au moins 40 km,
· type de batterie : lithium-ion/LFP.
Catégorie 2 :
· puissance moteur :2 à 4,99 kw,
· capacité batterie : au moins 4 kwh,
· autonomie : au moins 60 km,
· type de batterie : lithium-ion/LFP.
Catégorie 3 :
· puissance moteur : 5 à 9,99 kw,
· capacité batterie : au moins 6 kwh,
· autonomie : au moins 80 km,
· type de batterie : lithium-ion/Lithium-fer-phosphate (LFP).
Catégorie 4 :
· puissance moteur : 10 à 19,99 kw,
· capacité batterie : au moins 10  kwh,
· autonomie : au moins 120 km,
· type de batterie : lithium-ion/Lithium-fer-phosphate (LFP) à haute densité.
Catégorie 5 :
· puissance moteur : 20 à 50 kw,
· capacité batterie : au moins 15 kwh,
· autonomie : au moins 150 km,
· type de batterie : lithium-ion (NMC) semi solide.
N.B : les tricycles pour personnes vivant avec un handicap sont de la catégorie 1.

L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.
	
	 

	4 - CONSOMMATION
Le soumissionnaire précise la consommation moyenne de son produit.

	
	

	5 - SYSTEME DE REFROIDISSEMENT
Il existe deux systèmes de refroidissement :
· par air ;
· par liquide de refroidissement.
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.
	
	

	6 – SYSTEME DE TRANSMISSION
Il existe au moins trois (03) systèmes de transmission :
· par chaîne,
· par arbre de transmission,
· par courroie de transmission.
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.
	
	

	7- COLORIS

L’autorité contractante doit indiquer trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire 
	
	

	8- SYSTEME DE DEMARRAGE

Un tricycle doit avoir un système de démarrage électrique. 
	
	

	9 - CAPACITE DE CHARGE

Il existe au moins cinq (5) catégories de   tricycles liées au Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) :


Catégorie 1 :
· PTAC compris entre 250 kg et 450 kg ;
Catégorie 2 : 
· PTAC compris entre 500 kg et 900 kg.
Catégorie 3 : 
· PTAC compris entre 950 kg et 1300 kg.
Catégorie 4 : 
· PTAC compris entre 600 kg et 1000 kg.
Catégorie 5 : 
· PTAC compris entre 900 kg et 1500 kg.
N.B : les tricycles pour personnes à motricité réduite sont de la catégorie 1.

L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer son choix.
	
	

	10 - DIRECTION
Il y a au moins deux (02) types de direction :
· à volant ;
· à guidon.
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer son choix.
	
	

	11- EQUIPEMENTS OBLIGATOIRE 

Chargeur AC, sonnerie, catadioptre, phare et feu arrière, antivol intégré, trousse de réparation, rétroviseurs, feux clignotants, casque de protection (conforme à la  norme ECE 22.06 ou DOT).

Pour les puissances excédant 5kw, le cric, la clé de roue et la roue de secours doivent être fournis.

	
	

	12- EQUIPEMENTS A OPTION 

antivol, Chargeur AC supplémentaire, un (01) casque de protection supplémentare (conforme à la norme ECE 22.06 ou DOT) porte-bagages arrière pour tricycles aménagés pour personnes à motricité réduite ou autres adaptations ou modifications éventuelles.

Les équipements mentionnés selon les besoins de l’autorité contractante en option deviennent de fait obligatoire.

	
	

	13- PRESTATIONS DU GENRE
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer :

livraison sur site avec carte grise, certificat de visite technique d’une structure de contrôle agréée par l’Etat et plaque d’immatriculation.

Formation minimale de l’utilisateur à l’utilisation et au contrôle journalier.

	
	




[bookmark: _Toc238157556]II.2.4 	Les quadricycles électriques (QUAD)

Un quadricycle électrique à moteur désigne tout véhicule à quatre (04) roues pourvu d’un moteur électrique dont la puissance est comprise entre 0,5 et 50 kw.

	INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITÉ CONTRACTANTE
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE


	1- MARQUE ET MODELE

Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit. 

Cependant, l’autorité contractante ne doit préciser aucune marque. 

	
	 

	2- CARROSSERIE 

Il existe deux (02) catégories de quadricycle :
· les quadricycles ordinaires ;
· les quadricycles de compétition ;
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix. 
	
	 

	3- MOTORISATION

Les quadricycles électriques doivent être équipés d’un moteur électrique avec les caractéristiques suivantes :
Catégorie 1 :
· puissance moteur :0,5 à 2,99 kw,
· capacité batterie : au moins 1 kwh,
· autonomie : au moins 20 km,
· type de batterie : lithium-ion/LFP.
Catégorie 2 :
· puissance moteur : 3 à 9,99 kw,
· capacité batterie : au moins 4 kwh,
· autonomie : au moins 50 km,
· type de batterie : lithium-ion/LFP.
Catégorie 3 :
· puissance moteur : 10 à 19,99 kw,
· capacité batterie : au moins 8 kwh,
· autonomie : au moins 80 km,
· type de batterie : lithium-ion/LFP.
Catégorie 4 :
· puissance moteur : 20 kw,
· capacité batterie : au moins 10 kwh,
· autonomie : au moins 100 km,
· type de batterie : lithium-ion/LFP.
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.

	
	 

	4- CONSOMMATION
Le soumissionnaire précise la consommation moyenne de son produit.

	
	

	5- SYSTEME DE REFROIDISSEMENT
Il existe deux (2) systèmes de refroidissement :
· par air ;
· par liquide de refroidissement.
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.
	
	

	6- SYSTEME DE TRANSMISSION ET MOTRICITE DES ROUES
Il existe au moins deux (02) systèmes de transmission :
· 4X2 avec la possibilité de rouler en 4X4,
· 4X2 .
L’autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.

L'autorité contractante indique la mention: boîte automatique 

	
	

	7- COLORIS
L’autorité contractante doit indiquer trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire.
	
	

	8- SYSTEME DE DEMARRAGE

Un quadricycle électrique doit avoir un système de démarrage électrique.

	
	

	9- EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES 

Chargeur AC, sonnerie, bande adhésive rétrofléchissante apposée de façon visible, phare et feu arrière, antivol intégré, trousse de réparation, rétroviseurs, feux clignotants, cric, clé de roue et casque de protection (conforme à la  norme ECE 22.06 ou DOT).

	
	

	10- EQUIPEMENTS A OPTION 

Chargeur AC supplémentaire, roue de secours ou autres adaptations ou modifications éventuelles.

Les équipements mentionnés selon les besoins de l’autorité contractante en option deviennent de fait obligatoire.

	
	

	11- PRESTATIONS DU GENRE
L’autorité contractante doit obligatoirement indiquer les mentions suivantes :

· livraison sur site,
· carte grise, 
· certificat de visite technique d’une structure de contrôle agréée par l’Etat,
· plaque d’immatriculation.
Formation minimale de l’utilisateur à l’utilisation et au contrôle journalier.
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[bookmark: _Toc238157558]1	Chronogramme d'entretien des voitures SUV / Station wagon 4X4

Ce chronogramme d’entretien ne concerne pas les cas d’accident, de batteries mortes et des pneumatiques usés ou abimés
	KM
	Opérations

	5 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du joint bouchon vidange

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	10 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (pont(s), boîtes de vitesse et de transfert)

	
	Changement des filtres à Gazole/préfiltre/décanteur

	
	changement du filtre à pollen 

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du joint bouchon vidange

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	15 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du joint bouchon vidange

	
	Changement du filtre à air

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	20 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (pont(s), boîtes de vitesse et de transfert)

	
	Changement des filtres à Gazole/préfiltre/décanteur

	
	changement du filtre à pollen 

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du joint bouchon vidange

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	25 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du joint bouchon vidange

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	30 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (pont(s), boîtes de vitesse et de transfert) 

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du filtre à Gazole/préfiltre/décanteur

	
	Changement du filtre à air

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	changement du filtre à pollen

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours




	KM
	Opérations

	35 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du joint bouchon vidange

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours




	KM
	Opérations

	40 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (pont(s), boîtes de vitesse et de transfert) 

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des filtres à Gazole/préfiltre/décanteur

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	changement du filtre à pollen

	
	Changement des courroies d’accessoires 

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbre de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours




	KM
	Opérations

	45 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du joint bouchon vidange

	
	Changement du filtre à air

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours




	KM
	Opérations

	50 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (pont(s), boîtes de vitesse et de transfert)

	 
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des filtres à Gazole/préfiltre/décanteur

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	changement du filtre à pollen

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbre de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Changement des balais essuie-glaces

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours



N.B : il est recommandé de changer le liquide de refroidissement selon les prescriptions du constructeur.

[bookmark: _Toc238157559]2	Chronogramme d'entretien des voitures SUV/station wagon 4X2

Ce chronogramme d’entretien ne concerne pas les cas d’accident, de batteries mortes et des pneumatiques usés ou abimés

	KM
	Opérations

	5 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du joint bouchon vidange

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	10 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (boîtes de vitesses)

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des filtres à Gazole/préfiltre/décanteur

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	changement du filtre à pollen

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours








	KM
	Opérations

	15 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile

	
	Changement du joint bouchon vidange

	
	Changement du filtre à air

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	20 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (boîtes de vitesses)

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des filtres à Gazole/préfiltre/décanteur

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	changement du filtre à pollen

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours
















	KM
	Opérations

	25 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	Changement des balais essuie-glaces

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	30 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (boîtes de vitesses)

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des filtres à Gazole/préfiltre/décanteur

	
	Changement du filtre à air

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	changement du filtre à pollen

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours















	KM
	Opérations

	35 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	40 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (boîtes de vitesses)

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des filtres à Gazole/préfiltre/décanteur

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	changement du filtre à pollen

	
	Changement des courroies d’accessoires

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours
















	KM
	Opérations

	45 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du filtre à air

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	50 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (boîtes de vitesses)

	 
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du filtre à Gazole/préfiltre/décanteur

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	changement du filtre à pollen

	
	Changement des balais essuie-glaces

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours



NB : il est recommandé de changer le liquide de refroidissement selon les prescriptions du constructeur.



[bookmark: _Toc238157560]3	Chronogramme d'entretien des camionnettes Pick-up 4X4

Ce chronogramme d’entretien ne concerne pas les cas d’accident, 
de batteries mortes et des pneumatiques usés ou abimés

	KM
	Opérations

	5 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du joint bouchon vidange

	
	Vérification du circuit de climatisation

	
	Vérification de l’état des courroies d’accessoires/remplacer en cas d'usure

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours




	KM
	Opérations

	10 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (ponts, boîtes de vitesse et de transfert)

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des filtres à Gazole/préfiltre/décanteur

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	changement du filtre à pollen

	
	Vérification du circuit de climatisation

	
	Vérification de l’état des courroies d’accessoires/remplacer en cas d'usure

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours




	KM
	Opérations

	15 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile

	
	Changement du joint bouchon vidange

	
	Changement du filtre à air

	
	Vérification du circuit de climatisation

	
	Vérification de l’état des courroies d’accessoires/remplacer en cas d'usure

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	20 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (ponts, boîtes de vitesse et de transfert) 

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des filtres à Gazole/préfiltre/décanteur

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	changement filtre à pollen

	
	Vérification du circuit de climatisation

	
	Vérification de l’état des courroies d’accessoires/remplacer en cas d'usure

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours









	KM
	Opérations

	25 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Graissage croisillons /cardans/ arbre de transmission

	
	Changement des balais essuie-glaces

	
	Vérification du circuit de climatisation

	
	Vérification de l’état des courroies d’accessoires/remplacer en cas d'usure

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	30 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (ponts, boîtes de vitesse et de transfert)

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des filtres à Gazole/préfiltre/décanteur

	
	Changement du filtre à air

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	changement du filtre à pollen

	
	Vérification du circuit de climatisation

	
	Vérification de l’état des courroies d’accessoires/remplacer en cas d'usure

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	35 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification du circuit de climatisation

	
	Vérification de l’état des courroies d’accessoires/remplacer en cas d'usure

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	40 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (boîtes de vitesse et de transfert, pont(s))

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des filtres à Gazole/préfiltre/décanteur

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	changement du filtre à pollen

	
	Changement des courroies d’accessoires 

	
	Vérification du circuit de climatisation

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours












	KM
	Opérations

	45 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du filtre à air

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	Vérification du circuit de climatisation

	
	Vérification de l’état des courroies d’accessoires/remplacer en cas d'usure

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	50 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (ponts, boîtes de vitesse et de transfert)

	 
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du filtre à Gazole/préfiltre/décanteur

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	changement du filtre à pollen

	
	Changement des balais essuie-glaces

	
	Vérification du circuit de climatisation

	
	Vérification de l’état des courroies d’accessoires/remplacer en cas d'usure

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours



NB : il est recommandé de changer le liquide de refroidissement selon les prescriptions du constructeur.




[bookmark: _Toc238157561]4	Chronogramme d'entretien des camionnettes Pick-up 4X2

Ce chronogramme d’entretien ne concerne pas les cas d’accident, de batteries mortes et des pneumatiques usés ou abimés

	KM
	Opérations

	5 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du joint bouchon vidange

	
	Vérification du circuit de climatisation

	
	Vérification de l’état des courroies d’accessoires/remplacer en cas d'usure

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	10 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (pont, boîte de vitesse)

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des filtres à Gazole/préfiltre/décanteur

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	changement du filtre à pollen

	
	Vérification du circuit de climatisation

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours






	KM
	Opérations

	15 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du  filtre à huile

	
	Changement du joint bouchon vidange

	
	Changement du filtre à air

	
	Vérification du circuit de climatisation

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	20 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (pont, boîte de vitesse)

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des filtres à Gazole/préfiltre/décanteur

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	changement du filtre à pollen

	
	Vérification du circuit de climatisation

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours













	KM
	Opérations

	25 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	Changement des balais essuie-glaces

	
	Vérification du circuit de climatisation

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	30 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (boîte de vitesse, pont)

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des filtres à Gazole/préfiltre/décanteur

	
	Changement du filtre à air

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	changement du filtre à pollen

	
	Vérification du circuit de climatisation

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours













	KM
	Opérations

	35 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	Vérification du circuit de climatisation

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	40 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (pont, boîte de vitesse)

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des filtres à Gazole/préfiltre/décanteur

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	changement du filtre à pollen

	
	Changement des courroies d’accessoires 

	
	Vérification du circuit de climatisation

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours














	KM
	Opérations

	45 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du filtre à air

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	Vérification du circuit de climatisation

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	50 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (pont boîte de vitesse)

	 
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des filtres à Gazole/préfiltre/décanteur

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	changement du filtre à pollen

	
	Changement des balais essuie-glaces

	
	Vérification du circuit de climatisation

	
	Vérification de l’état des courroies d’accessoires/remplacer en cas d'usure

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours



NB : il est recommandé de changer le liquide de refroidissement selon les prescriptions du constructeur.


[bookmark: _Toc238157562]5	Chronogramme d'entretien des camionnettes fourgon ou fourgonnette

Ce chronogramme d’entretien ne concerne pas les cas d’accident, de batteries mortes et des pneumatiques usés ou abimés


	KM
	Opérations

	5 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du joint bouchon vidange

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	10 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (boîtes de vitesses)

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des filtres à Gazole/préfiltre/décanteur

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	changement du filtre à pollen

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours










	KM
	Opérations

	15 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile

	
	Changement du joint bouchon vidange

	
	Changement du filtre à air

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	20 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (boîtes de vitesses)

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des filtres à Gazole/préfiltre/décanteur

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	changement du filtre à pollen

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours















	KM
	Opérations

	25 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	Changement des balais essuie-glaces

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	30 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (boîtes de vitesses)

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des filtres à Gazole/préfiltre/décanteur

	
	Changement du filtre à air

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	changement du filtre à pollen

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours















	KM
	Opérations

	35 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	40 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (boîtes de vitesses)

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des filtres à Gazole/préfiltre/décanteur

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	changement du filtre à pollen

	
	Changement des courroies d’accessoires

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours
















	KM
	Opérations

	45 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du filtre à air

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	50 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (boîtes de vitesses)

	 
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des filtres à Gazole/préfiltre/décanteur

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	changement du filtre à pollen

	
	Changement des balais essuie-glaces

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours



N.B : il est recommandé de changer le liquide de refroidissement selon les prescriptions du constructeur.










[bookmark: _Toc238157563]6	Chronogramme d'entretien des voitures de conduite intérieure 

Ce chronogramme d’entretien ne concerne pas les cas d’accident, de batteries mortes et des pneumatiques usés ou abimés.

	KM
	Opérations

	5 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du joint bouchon vidange

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	10 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (boîtes de vitesses)

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du filtre à Gazole ou essence

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	changement du filtre à pollen

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours











	KM
	Opérations

	15 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du joint bouchon vidange

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	20 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (boîtes de vitesses)

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du filtre à Gazole ou essence

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	changement du filtre à pollen

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours




















	KM
	Opérations

	25 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du joint bouchon vidange

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	30 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (boîtes de vitesses)

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du filtre à Gazole ou essence

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	changement du filtre à pollen

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours















	KM
	Opérations

	35 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du joint bouchon vidange

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours





	KM
	Opérations

	40 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (boîtes de vitesses)

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du filtre à Gazole ou essence

	
	Changement des joints de bouchons de vidange

	
	changement du filtre pollen

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours



















	KM
	Opérations

	45 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du joint bouchon vidange

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours






	KM
	Opérations

	50 000
	Vidange huile moteur

	
	Vidange huile de transmission (boîtes de vitesses)

	 
	Changement du filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement des filtres à Gazole ou essence /préfiltre/décanteur

	
	Changement joints de bouchons de vidange

	
	changement du filtre à pollen

	
	Changement des balais essuie-glaces

	
	Graissage des croisillons /cardans/ arbres de transmission

	
	Graissage des portières / hayon

	
	Vérification et complément du niveau de liquide d'embrayage

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de frein

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de refroidissement

	
	Vérification et complément du niveau de l’eau distillée de la batterie

	
	Vérification de la fixation de la batterie et la propreté des cosses

	
	Vérification et complément du niveau de liquide de direction

	
	Vérification des freins avant et arrière et remplacement en cas d’usure

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours



N.B : il est recommandé de changer le liquide de refroidissement selon les prescriptions du constructeur.









[bookmark: _Toc238157564]7	Chronogramme d'entretien des minibus, des autocars des autobus, 
[bookmark: _Toc238157565]des camions porteurs et des tracteurs routiers

Ce chronogramme d’entretien ne concerne pas les cas d’accident, de batteries mortes et des pneumatiques usés ou abimés.

	KM
	Opérations

	10 000
	

	
	Vidange huile moteur

	
	Changement des filtres à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du filtre à gazole

	
	Vérification de l'étanchéité du circuit d'admission d'air

	
	Changement du préfiltre à gazole + joints

	
	Vérification  du système d'embrayage

	
	Vérification du serrage des trains roulants

	
	Graissage des liaisons au sol

	
	Graissage du talon de lames arrière (AR) (4x2)

	
	Vérification des amortisseurs AV et AR

	
	Vérification des tampons de lames AR (bolster sur 6x4)

	
	Vérification des bagues d’articulation des trains roulants (bolster sur 6x4)

	
	Graissage de la chaîne cinématique

	
	Graissage du crochet d'attelage

	
	Graissage du levier de cames

	
	Vérification du système de freinage AV et AR

	
	Vérification des batteries

	
	Graissage de la sellette (selon équipement)

	
	Vérification des amortisseuses de la cabine AV et AR

	
	Vérification du bon fonctionnement de la mise à l'air libre du réservoir

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et la roue de secours




















	KM
	Opérations

	20 000
	

	
	Vidange huile moteur

	
	Changement filtres à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du filtre à gazole

	
	Vérification de l'étanchéité du circuit d'admission d'air

	
	Changement du préfiltre à gazole + joints

	
	Changement du filtre à air primaire

	
	Vérification  du système d'embrayage

	
	Vérification du serrage des trains roulants

	
	Changement du filtre à pollen  si véhicule équipé

	
	Graissage des liaisons au sol

	
	Graissage talon de lames AR (4x2)

	
	Vérification des amortisseurs AV et AR

	
	Vérification des tampons de lames AR (bolster sur 6x4)

	
	Vérification des bagues d’articulation des trains roulants (bolster sur 6x4)

	
	Graissage de la chaîne cinématique

	
	Graissage du crochet d'attelage

	
	Changement de la cartouche dessiccateur

	
	Graissage du levier de cames

	
	Vérification  du système de freinage AV et AR

	
	Vérification des batteries

	
	Graissage de la sellette (selon équipement)

	
	Vérification des amortisseurs de la cabine AV et AR

	
	Vérification du bon fonctionnement de la mise à l'air libre du réservoir

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et roue de secours

























	KM
	Opérations

	30 000
	

	
	Vidange huile moteur

	
	Changement des filtres à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du filtre à gazole

	
	Vérification de l'étanchéité du circuit d'admission d'air

	
	Changement préfiltre à gazole + joints

	
	Vérification  du système d'embrayage

	
	Vérification du serrage des trains roulants

	
	Graissage des liaisons au sol

	
	Graissage du talon de lames AR (4x2)

	
	Vérification des amortisseurs AV et AR

	
	Vérification des tampons de lames AR (bolster sur 6x4)

	
	Vérification des bagues d’articulation des trains roulants (bolster sur 6x4)

	
	Graissage de la chaîne cinématique

	
	Graissage du crochet d'attelage

	
	Graissage du levier de cames

	
	Vérification  du système de freinage AV et AR

	
	Vérification des batteries

	
	Graissage de la sellette (selon équipement)

	
	Vérification des amortisseurs de la cabine AV et AR

	
	Vérification du bon fonctionnement de la mise à l'air libre du réservoir

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et roue de secours




























	KM
	Opérations

	40 000
	

	
	Vidange huile moteur

	
	Changement des filtres à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du filtre à gazole

	
	Vérification de l'étanchéité du circuit d'admission d'air

	
	Changement préfiltre à gazole + joints

	
	Changement du filtre à air primaire

	
	Changement du filtre à air secondaire

	
	Changement du filtre à pollen  si véhicule équipé

	
	Vérification  du système d'embrayage

	
	Vérification du serrage des trains roulants

	
	Graissage des liaisons au sol

	
	Graissage du talon de lames AR (4x2)

	
	Vérification des amortisseurs AV et AR

	
	Vérification des tampons de lames AR (bolster sur 6x4)

	
	Vérification des bagues d’articulation des trains roulants (bolster sur 6x4)

	
	Graissage de la chaîne cinématique

	
	Graissage du crochet d'attelage

	
	Changement de la cartouche dessiccateur

	
	Graissage du levier de cames

	
	Vérification  du système de freinage AV et AR/Remplacer si usé

	
	Vérification des batteries

	
	Graissage de la sellette (selon équipement)

	
	Vérification amortisseurs cabine AV et AR

	
	Vérification du bon fonctionnement de la mise à l'air libre du réservoir

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et roue de secours
























	KM
	Opérations

	50 000
	

	
	Vidange huile moteur

	
	Changement des filtres à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du filtre à gazole

	
	Vérification de l'étanchéité du circuit d'admission d'air

	
	Changement du préfiltre à gazole + joints

	
	Vidange huile boite de vitesses y compris filtre

	
	Vérification  du système d'embrayage

	
	Vidange huile pont intermédiaire et pont arrière y compris filtre

	
	Vérification du serrage des trains roulants

	
	Graissage des liaisons au sol

	
	Graissage du talon de lames AR (4x2)

	
	Vérification des amortisseurs AV et AR

	
	Vérification des tampons de lames AR (bolster sur 6x4)

	
	Vérification des bagues d’articulation des trains roulants (bolster sur 6x4)

	
	Changement du filtre à huile de direction

	
	Graissage de la chaîne cinématique

	
	Graissage du crochet d'attelage

	
	Graissage du levier de cames

	
	Vérification  du système de freinage AV et AR/Remplacer si usé

	
	Vérification des batteries

	
	Changement des courroies

	
	Graissage de la sellette (selon équipement)

	
	Vérification des amortisseurs de la cabine AV et AR

	
	Vérification du bon fonctionnement de la mise à l'air libre du réservoir

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et roue de secours



N.B : il est recommandé de changer le liquide de refroidissement selon les prescriptions du constructeur.







[bookmark: _Toc238157566]8	Chronogramme d'entretien des remorques et semi - remorques

Pour information : 
L’entretien des remorques et semi - remorques se réalise tous les quatre (4) mois.

	Temps
	OPERATIONS

	4 Mois/8 Mois/12 Mois/16 Mois/20 Mois/24 Mois
	

	
	Vérification du serrage des trains roulants

	
	Graissage des articulations

	
	Graissage du talon de lames arrière (AR)

	
	Vérification des tampons de lames avant (AV) et arrière (AR)

	
	Vérification des bagues d’articulation des trains roulants

	
	Graissage des organes de freinage AV et AR

	
	Vérification  du système de freinage AV et AR

	
	Contrôle de l'étanchéité du circuit pneumatique

	
	Graissage de la sellette (selon équipement)

	
	Vérification de la pression des roues du véhicule et roue de secours






[bookmark: _Toc238157567]9	Chronogramme d'entretien pour les cycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles 

Ce chronogramme d’entretien ne concerne pas les cas d’accident, de batteries mortes ou des pneumatiques usés ou abimés

	KM
	Opérations

	1 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Nettoyage du filtre à air

	
	Vérification de la tension de la chaine

	
	Graissage de la transmission

	
	Vérification du système de freinage

	
	Vérification de la batterie

	
	Vérification de la pression des roues

	
	Vérification du système d’éclairage 

	
	Vérification du serrage général 




	KM
	Opérations

	2 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Nettoyage du filtre à air

	
	Vérification de la tension de la chaine

	
	Graissage de la transmission

	
	Vérification du système de freinage

	
	Vérification de la batterie

	
	Vérification de la pression des roues

	
	Vérification du système d’éclairage 

	
	Vérification du serrage général 

	
	Vérification du système de suspension

	
	Vérification de la direction






	KM
	Opérations

	3 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement du filtre à air

	
	Changement de la transmission 

	
	Vérification du système de freinage

	
	Vérification de la batterie

	
	Vérification de la pression des roues

	
	Vérification du système d’éclairage 

	
	Vérification de la bougie (ou du système d’injection)





	KM
	Opérations

	4 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Nettoyage du filtre à air

	
	Vérification de la tension de la chaine

	
	Graissage de la transmission

	
	Vérification du système de freinage

	
	Vérification de la batterie

	
	Vérification de la pression des roues

	
	Vérification du système d’éclairage 

	
	Vérification et graissage des roulements









	KM
	Opérations

	5 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Nettoyage du filtre à air

	
	Vérification de la tension de la chaine

	
	Graissage de la transmission

	
	Vérification du système de freinage

	
	Vérification de la direction

	
	Vérification de la pression des roues

	
	Vérification du système d’éclairage 

	
	Vérification du système de suspension

	
	Vérification du serrage général 




	KM
	Opérations

	6 000
	Vidange huile moteur

	
	Changement filtre à huile (ou cartouche à huile)

	
	Changement filtre à air

	
	Changement de la transmission (chaine et pignons)

	
	Changement de la bougie

	
	Changement de la courroie de transmission

	
	Changement de la petite courroie du moteur

	
	Vérification du système de freinage

	
	Vérification de la direction

	
	Vérification de la pression des roues

	
	Vérification du système d’éclairage 

	
	Vérification du système de suspension

	
	Vérification du serrage général 




NB : Les entretiens périodiques doivent être réalisés tous les 1000 km
Le non-respect de ce chronogramme peut entrainer la perte de la garantie













[bookmark: _Toc238157513][bookmark: _Toc238157568]ANNEXE 3 : MODELE DE GARANTIE DE SERVICE APRES-VENTE



Modèle de garantie AUTONOME de service après-vente (garantie bancaire ou d’un établissement financier)

Date : 	___________________________
Référence de la procédure no : 	_____________


_____________________________ [nom de l’institution financière et son adresse]
Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse de l’Autorité contractante]
Date : _______________
Garantie autonome no. : ________________
Nous avons été informés que ____________________ [nom du fournisseur ou du prestataire] (ci-après dénommé « le fournisseur » ou « le prestataire de service ») a conclu avec vous le Marché no. ________________ en date du ______________ pour l’exécution _____________________ [nom du marché et description des fournitures et équipements] (ci-après dénommé « le Marché »).
De plus, nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une garantie au montant de ___________ [Insérer la somme en lettres] _____________[Insérer la somme en chiffres] est versée contre une garantie de restitution d’avance.
A la demande du fournisseur (ou « le prestataire de service »), nous _________________ [nom de la banque] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de _____________ [Insérer la somme en lettres] _____________[Insérer la somme en chiffres][footnoteRef:1].  Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le fournisseur (ou « le prestataire de service ») ne se conforme pas aux conditions du Marché parce qu’il a utilisé les frais relatifs au service après-vente à d’autres fins que la livraison des fournitures. [1: 	Le Garant doit insérer un montant représentant l’avance sous forme de pourcentage du montant du Marché mentionné au Marché.] 

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle à la réception par le fournisseur (ou « le prestataire de service ») du montant du véhicule plus les frais de service après-vente mentionnée plus haut dans son compte portant le numéro ______________ à __________________ [nom et adresse de l’institution financière].
La présente garantie demeurera valable jusqu’au remboursement intégral de l’avance consentie. 
La présente garantie est établie en conformité avec l’Acte Uniforme révisé OHADA portant organisation des sûretés du 15 décembre 2010 (JO OHADA n° 22 du 15février 2011) dont les articles 40 et 41 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie et à ses mentions obligatoires
_____________________

Signature


Nom et prénom
Signature et cachet 

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation















[bookmark: _Toc238157514][bookmark: _Toc238157569]ANNEXE 4 : GUIDE D’UTILISATION DE L’EVALUATION COMPLEXE


Guide d’utilisation de l’évaluation complexe pour l’acquisition de matériel roulant 

1. Variation par rapport au calendrier de livraison : 

Les fournitures faisant l’objet du présent appel d’offres doivent être livrées au cours d’une période de temps acceptable (c’est à dire entre une date initiale et une date finale) spécifiée à la Section IV, Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, et Cahier des Clauses techniques. Aucun bonus ne sera alloué pour livraison anticipée ; les offres proposant une livraison au-delà de cette période seront considérées comme non conformes.

A l’intérieur de cette période de temps acceptable, un ajustement de 0,5% de l’offre financière par semaine de délai supérieur au délai minimum, sera ajouté aux prix des offres prévoyant une livraison à une date comprise dans la période spécifiée au Calendrier de livraison. Cet ajustement sera effectué seulement à des fins d’évaluation.

2. Coût des pièces de rechange, des pièces détachées obligatoires, et du service après-vente[footnoteRef:2] ou Coût de la Maintenance Préventive Contractuelle : [2:  Voir : Bordereau des Prix Unitaires des Pièces de Maintenance] 


· Objectif de qualité : Obliger le concessionnaire à garantir le prix des pièces d'usure et éliminer les intermédiaires qui vendent le matériel roulant moins cher mais multiplient par trois le prix des filtres ensuite.

· Formule de monétisation : Le soumissionnaire renseigne le bordereau des prix unitaires des pièces pour les révisions des 150 000 premiers kilomètres (filtres à air, à huile, à carburant, plaquettes de frein, courroies, amortisseurs).

La somme réelle de ces pièces, valorisée selon le carnet d'entretien constructeur, est ajoutée au prix évalué du matériel roulant de la manière suivante :

i)	La liste et les quantités des principaux ensembles et pièces de rechange sont fournies par l’Autorité contractante dans la liste des fournitures. Leur coût total résultant de l’application des prix unitaires indiqués par le soumissionnaire dans son offre, sera ajouté au prix de l’offre aux fins d’évaluation.
ou
ii)	L’Autorité contractante dressera une liste des composants et pièces de rechange d’emploi fréquent lors de l’évaluation de chaque offre, en même temps qu’une estimation des quantités nécessaires pour la période initiale de fonctionnement. Le coût correspondant sera déterminé à partir des prix unitaires indiqués par le Soumissionnaire, et sera ajouté au prix de l’offre aux fins d’évaluation.


3. Disponibilité des pièces de rechange et des services après-vente au Burkina Faso, pour les équipements offerts dans l’offre/ Coût d'Immobilisation Logistique :

Le coût pour l’Autorité contractante de la mise en place d’installations minimum pour le service après-vente et pour le stockage des pièces de rechange, sera ajouté au prix de l’offre, aux fins d’évaluation.

· Objectif de qualité : sanctionner financièrement les concessionnaires "fantômes" qui n'ont pas d'ateliers aux normes à Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso.

· Formule de monétisation : Lors de l'évaluation, une inspection de l'atelier du concessionnaire est réalisée. Un délai théorique d'approvisionnement des pièces" (DTAP) est établi :
· Si le stock est disponible localement (DTAP = 1 jour) : 0 F CFA.
· Si les pièces doivent être importées en cas de panne lourde (DTAP constaté de 21 jours) : Application d'un coût de carence de + 50 000 F CFA par jour d'immobilisation théorique, soit + 1 050 000 F CFA ajoutés au prix de l'offre.

4. Frais d’entretien :

Les frais d’entretien des fournitures faisant l’objet de l’appel d’offres seront ajoutés au prix de l’offre, aux fins d’évaluation uniquement.

· Les frais d’entretien :

Les soumissionnaires devront fournir dans leur offre un tableau présentant le coût moyen d’entretien du matériel roulant sur les cinq (5) ans (de la première à la fin de la cinquième année).

NB : Toutefois, les coûts d’entretien de la période de garantie (la première année) seront pris en compte dans l’offre du soumissionnaire et dans le montant du marché pour l’attribution. Une caution est délivrée pour couvrir le montant du Service Après-Vente pendant la période de garantie.





5. Performance et rendement des fournitures

Les équipements offerts devront avoir le rendement minimum spécifié dans les Cahier des Clauses techniques pour être considérés conformes aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres. L’évaluation tiendra compte du coût supplémentaire dû à l’écart de rendement de l’équipement proposé dans l’offre par rapport au rendement requis ; le prix offert sera ajusté selon la méthode ci-après : pour tout matériel roulant, l’écart de puissance par rapport à la puissance minimale exigée de la catégorie bénéficie d’un bonus financier de 0,1% de l’offre. 

N.B : la puissance supplémentaire ne doit pas conduire à changer de catégorie


· Performance environnementale – Émissions de CO₂
· Objectif de qualité : Encourager l'acquisition de matériel roulant éco-performants en valorisant le matériel roulant présentant une meilleure performance environnementale. Limiter l’empreinte de carbone et aligner la commande publique sur les engagements nationaux de transition écologique et de réduction des gaz à effet de serre au Burkina Faso.

· Formule de monétisation


Pour faciliter le calcul lors de l'analyse des offres, la formule simplifiée est la suivante :


Paramètres retenus pour le calcul :
· Kilométrage de référence : 1. 
· Valeur tutélaire de la Tonne de CO₂ : 20 000 F CFA / tonne (tarif adapté au contexte sous-régional pour pénaliser significativement les motorisations excessivement polluantes sans pour autant étouffer l'équilibre budgétaire de l'appel d'offres).
(Ce prix équivaut à un coût de 0,02 F CFA par gramme de CO₂ émis).
Exemples d'impact sur le Prix Évalué :
1. matériel roulant A : Éco-performant (ex. SUV Hybride ou Diesel moderne)
· Émissions : 120 g/km
· Calcul :  ajoutés au prix évalué.

2. matériel roulant B : Standard (ex. Berline ou SUV Essence classique)
· Émissions : 170 g/km
· Calcul :  ajoutés au prix évalué.

3. matériel roulant C : Énergivore / Utilitaire lourd (ex. Pick-up 4x4 non optimisé)
· Émissions : 240 g/km
· Calcul :  ajoutés au prix évalué.
· Écart de compétitivité : Le matériel roulant le plus propre (matériel roulant A) bénéficie d'un avantage direct de 360 000 F CFA sur son prix évalué par rapport au matériel roulant énergivore (matériel roulant C).
Pour que la commission puisse appliquer ce critère, le tableau des spécifications techniques de l'offre du soumissionnaire devra obligatoirement être complété par la ligne suivante :
	Paramètre environnemental
	Valeur déclarée par le soumissionnaire 
	Pièce justificative obligatoire

	Émissions de CO₂ (g/km)
	[Indiquer la valeur en g/km]
	Fiche technique officielle d'homologation constructeur (Norme WLTP ou NEDC)



· Nuisances sonores : impact acoustique du roulement, particulièrement critique en milieu urbain (notamment pour le matériel roulant de livraison ou de transport collectif) 
Certificats d'homologation acoustique : Comparer les niveaux d'émissions sonores en décibels () saisis sur les fiches techniques des constructeurs.
· Formation des chauffeurs à l’écoconduite (engagement formelle du fournisseur à assurer la formation :  l’offre minoré 3% ;

·  Collecte et gestion écologique des déchets issus de l’entretien sous garantie( huile usée, filtre, batterie, ect/ présentation d’un dispositif documenté) : l’offre minoré 2% ;

· Utilisation d’un réseau de maintenance local favorisant l’emploi national (présence d’un atelier agrée au Burkina Faso : l’offre minoré 5%)


Bordereau des Prix Unitaires des Pièces de Maintenance

(À remplir obligatoirement par le soumissionnaire sous peine de rejet de l'offre)

Lot N° : [Indiquer le numéro du lot]

Marque et Modèle du matériel roulant proposé : [À renseigner par le candidat]

Type de Motorisation (Diesel/Essence et Norme Euro) : [À renseigner par le candidat]

	N°
	Désignation de la Pièce/ Consommable
	Quantité indicative (Pour 150 000 km)
	Prix Unitaire Hors Taxes (FCFA)
	Prix Unitaire TTC (FCFA)
	Prix Total TTC Évalué (FCFA)

	A
	Filtres et Consommables Courants
	
	
	
	

	1
	Filtre à huile moteur
	15
	
	
	

	2
	Filtre à air (primaire et secondaire si cyclonique)
	10
	
	
	

	3
	Filtre à carburant (principal)
	10
	
	
	

	4
	Cartouche de pré-filtre décanteur d'eau (Séparateur)
	15
	
	
	

	5
	Filtre d'habitacle (Climatisation poussière)
	8
	
	
	

	B
	Freinage et Liaisons au Sol (Spécial Pistes Latéritiques)
	
	
	
	

	6
	Jeu de plaquettes de frein avant
	4
	
	
	

	7
	Jeu de mâchoires ou plaquettes de frein arrière
	3
	
	
	

	8
	Kit de disques de frein avant
	1
	
	
	

	9
	Amortisseurs renforcés avant (la paire)
	2
	
	
	

	10
	Amortisseurs renforcés arrière (la paire)
	2
	
	
	

	11
	Silentblocs et bagues de train avant (kit complet)
	3
	
	
	

	C
	Transmission et Courroies
	
	
	
	

	12
	Kit d'embrayage complet (Mécanisme, disque, butée)
	1
	
	
	

	13
	Courroie d'accessoires (Alternateur/Climatisation)
	3
	
	
	

	14
	Courroie de distribution (si applicable) ou chaîne
	1
	
	
	

	D
	Fluides d'Origine Constructeur (Spécification Climat Chaud)
	
	
	
	

	15
	Huile moteur haute performance (le litre)
	120 litres
	
	
	

	16
	Liquide de refroidissement tropicalisé (le litre)
	20 litres
	
	
	

	17
	Huile de boîte de vitesses et ponts (le litre)
	15 litres
	
	
	

	E
	Main-d'œuvre et Diagnostic
	
	
	
	

	18
	Taux horaire de la main-d'œuvre mécanique (T3)
	50 heures
	
	
	

	19
	Forfait passage à la valise de diagnostic officiel
	10
	
	
	

	X
	MONTANT TOTAL DU CYCLE DE MAINTENANCE (Somme de 1 à 19)
	Calculé par la CAM
	
	
	[Insérer le Total ici]


N.B : Instructions impératives aux soumissionnaires (À insérer dans le dossier d’appel à concurrence-DPAO)
1. Origine des pièces : Toutes les pièces cotées dans ce bordereau doivent être exclusivement des pièces d'origine constructeur. L’utilisation de pièces adaptables ou de contrefaçon entraîne la résiliation immédiate du marché.

2. Sincérité des prix : Les prix unitaires renseignés seront comparés à la mercuriale nationale des prix et aux tarifs publics du concessionnaire. Toute sous-évaluation manifeste pour fausser le calcul du prix évalué sera considérée comme une manœuvre frauduleuse et entraînera le rejet de l'offre.
3. Garantie des prix : Le candidat retenu s'engage à maintenir ces prix fermes pendant une période minimale de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de livraison des matériels roulants.












[bookmark: _Toc238157515][bookmark: _Toc238157570]ANNEXE 5 : JUSTIFICATION DE LA TROPICALISATION



Justification de la tropicalisation du matériel roulant

La tropicalisation est l’adaptation d’un véhicule aux conditions climatiques tropicales et sahéliennes, chaudes et poussiéreuses. Elle comprend au minimum :

1. Le système de refroidissement du moteur : 
· Le renforcement de la grande capacite du radiateur d’eau de refroidissement
· Le débit de ventilateur d’air
· L’adaptation du thermostat au climat chaud
· le conformité du liquide de refroidissement

2. Le système d’admission air 
· Le renforcement de système de filtrage d’air du moteur 
· Le filtre à air renforcé avec préfiltre pour la poussière.
· L’adaptation d’une prise d’air haute

3. Le système de refroidissement des huiles 
· Le renforcement du refroidissement des Huiles moteur, boites, ponts, direction, frein et direction

4. Les systèmes de protection 
· Le renforcement de la protection anticorrosion du châssis et de la carrosserie
· Le renforcement de la batterie et de l’alternateur
· L’adaptation de la garde au sol minimum 205 Millimètres (205mm) ;
· Le renforcement de la résistance des composants (durites, joints, faisceaux électriques) aux fortes chaleurs
· Le renforcement de la protection sous le moteur

5. Le système de suspension
· Le renforcement des amortisseurs et ressort.

6. Le système de climatisation
· Le relèvement du rendement du compresseur et condenseur à des température supérieures à 45.

7. Le système de pneumatiques
· Adaptation de l’indice de charge et de la vitesse aux températures élevées et aux pistes.
N.B : le contrôle visuel n’est pas généralement suffisant pour prouver la tropicalisation d’un véhicule étant donné que certains éléments sont invisibles (organes intérieurs du moteur, cartographie, calibrage etc.), IL est toujours recommandé une preuve que le véhicule est adapté climat chaud par une documentation officielle du constructeur.
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