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ANNEXE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES STANDARDS DU MOBILIER DE BUREAU








I. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D’ORDRE GENERAL POUR L’ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU


1. Les matériaux utilisés pour la fabrication du mobilier doivent être entièrement neufs (matériaux n’ayant jamais été utilisés) et respecter les normes environnementales.  
2. Le mobilier doit être livré et assemblé par le prestataire dans les locaux du service bénéficiaire.  
3. La garantie sur l’ensemble du mobilier est d’un (01) an au moins en pièces de rechange et main d’œuvre et ce, à partir de la date de réception provisoire.
4. Les prescriptions techniques du mobilier de bureau non pris en compte dans le présent arrêté doivent être définies par un technicien du domaine.

II. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES STANDARD DU MOBILIER DE BUREAU

	N
	DESIGNATION
	CARACTERISTIQUES

	1
	BUREAU MINISTRE
	Type de matière : bois et contre-plaqué bété de 20 mm  
Nombre de pièces : quatre (04)
· Bureau principal
· Bureau retour
· Plateau semi arrondi à droite
· Plateau semi arrondi à gauche

1- Bureau principal démontable composé de dessus et panneaux latéraux doublés et alaise en bois bété massif. Le dessus reçoit une vitre aux bords polis et le tout équipé de deux (02) passe-câbles avec deux bouchons chromés.
Dimensions dessus :
· Longueur : 140 cm
· Largeur : 90 cm
· Epaisseur : 4 cm
Dimensions panneau latéral face (en retrait de 5cm) avec décoration (les armoiries nationales) en maroquinerie :
· Hauteur : 72 cm
· Longueur : 132 cm
· Epaisseur : 4 cm
Dimensions panneaux latéraux droit et gauche :
· Hauteur : 72 cm
· Longueur : 90 cm
· Epaisseur : 4 cm
Dimensions vitre
· Longueur : 140 cm
· Largeur : 90 cm
· Epaisseur : 0,7 cm
Dimensions caisson sur roulettes à trois tiroirs équipés de rails télescopiques avec poignées inox encastrées et une fermeture centralisée avec clés pliables
· Largeur : 45 cm
· Hauteur : 55 cm
· Profondeur : 50 cm

2- Retour mobile sur roulettes placé du côté droit du bureau et équipé de : 
· Trois (03) tiroirs de rangement équipés de rails télescopiques et munis de poignées Inox encastrées à droite du porte-clavier ;
· Une (01) niche ouverte ;
· Un (01) casier de rangement à plat muni d’une poignée Inox encastrée se fermant à clé en dessous du porte-clavier ;
· Une (01) porte battante avec poignées Inox encastrées avec étagère à l’intérieur se fermant à clé à droite des tiroirs ;
· un (01) compartiment pour l’unité centrale à gauche du clavier avec un système antivol ;
· une (01) porte clavier équipée de rails télescopiques au centre du retour.

Dimension retour : 
· Longueur : 120 cm 
· largeur : 60 cm 
· Hauteur : 70 cm

Dimension caisson incorporée : 
· largeur : 45 cm 
· Hauteur : 65 cm 
· profondeur : 55 cm. 

3- Plateaux semi arrondis à droite et à gauche indépendants munis de panneaux latéraux fermés.
Dimensions par plateau : 
· Longueur : 90 cm
· Largeur : 60 cm
· Hauteur : 76 cm
Dimension totale bureau principal + semi arrondis : 260x90x76 cm.
Encombrement : 260x210x76 cm

NB : L’ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.
NB : Fabrication locale.


	2
	BUREAU DIRECTEUR GENERAL
	Type de matière : bois et contre-plaqué bété de 20 mm
Nombre de pièces : trois (03)
· Bureau principal
· Bureau retour
· Plateau semi arrondi placé du coté retour

1- Bureau principal démontable composé de dessus et panneaux latéraux doublés et alaise en bois bété massif. Le dessus reçoit une vitre aux bords polis et le tout équipé de deux (02) passe-câbles avec deux bouchons chromés.
Dimensions du dessus :
· Longueur : 160 cm
· Largeur : 90 cm
· Epaisseur : 4 cm
Dimensions panneau latéral face (en retrait de 5cm) avec décoration en maroquinerie :
· Hauteur : 72 cm
· Longueur : 152 cm
· Epaisseur : 4 cm
Dimensions panneaux latéraux :
· Hauteur : 72 cm
· Longueur : 90 cm
· Epaisseur : 4 cm
Dimensions vitre :
· Longueur : 160 cm
· Largeur : 90 cm
· Epaisseur : 0,7 cm
Dimensions caisson sur roulettes à trois tiroirs équipés de rails télescopiques avec poignées inox encastrées et une fermeture centralisée avec clés pliables
· Largeur : 45 cm
· Hauteur : 55 cm
· Profondeur : 50 cm

2- Retour mobile sur roulettes placé du côté droit du bureau et équipé de : 
· Trois (03) tiroirs de rangement équipés de rails télescopiques et munis de poignées Inox encastrées à droite du porte-clavier ;
· Une (01) niche ouverte ;
· Un (01) casier de rangement à plat muni d’une poignée Inox encastrée se fermant à clé en dessous du porte-clavier ;
· Une (01) porte battante avec poignée Inox encastrée avec étagère à l’intérieur se fermant à clé à droite des tiroirs ;
· un (01) compartiment pour l’unité centrale à gauche du clavier avec un système antivol ;
· une (01) porte clavier équipée de rails télescopiques au centre du retour.

Dimension retour : 
· Longueur : 120 cm 
· largeur : 60 cm 
· Hauteur : 70 cm

Dimension caisson : 
· largeur : 45cm 
· Hauteur : 65cm 
· profondeur : 55cm. 

4- Plateau semi arrondi indépendant muni de panneaux latéraux fermés.
Dimensions par plateau : 
· Longueur : 90 cm
· Largeur : 60 cm
· Hauteur : 76 cm
Dimension totale bureau principal + semi arrondis : 220x90x76 cm.
Encombrement : 220x210x76 cm

NB : L’ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.
NB : Fabrication locale.


	3
	BUREAU DIRECTEUR
	Type de matière : bois et contre-plaqué stratifié bété de 20 mm
Nombre de pièces : deux (02)
· Bureau principal
· Bureau retour

1- Bureau principal démontable composé de dessus et panneaux latéraux doublés et alaise en bois bété massif. Le dessus reçoit une vitre aux bords polis.
Dimensions du dessus :
· Longueur : 160 cm
· Largeur : 80 cm
· Epaisseur : 4 cm
Dimensions panneau latéral face (en retrait de 5cm) avec décoration en maroquinerie armoirie nationale :
· Hauteur : 72 cm
· Longueur : 152 cm
· Epaisseur : 4 cm
Dimensions panneaux latéraux :
· Hauteur : 72 cm
· Longueur : 80 cm
· Epaisseur : 4 cm
Dimensions vitre :
· Longueur : 160 cm
· Largeur : 80 cm
· Epaisseur : 0,6 cm
Dimensions caisson sur roulettes à trois tiroirs équipés de rails télescopiques avec poignées inox encastrées et une fermeture centralisée avec clés pliables
· Largeur : 45 cm
· Hauteur : 55 cm
· Profondeur : 50 cm

2- Retour mobile sur roulettes placé du côté droit du bureau et équipé de : 
· Trois (03) tiroirs de rangement équipés de rails télescopiques et munis de poignées Inox encastrées à droite du porte-clavier ;
· Une (01) niche ouverte entre le clavier et le casier de rangement à plat ;
· Un (01) casier de rangement à plat muni d’une poignée Inox encastrée se fermant à clé en dessous du porte-clavier ;
· un (01) compartiment pour l’unité centrale à gauche du clavier avec un système antivol ;
· une (01) porte clavier équipée de rails télescopiques au centre du retour.

Dimension retour : 
· Longueur : 100 cm 
· largeur : 60 cm 
· Hauteur : 70 cm

Dimension caisson : 
· largeur : 45 cm 
· Hauteur : 65 cm 
· profondeur : 55 cm. 

Dimension totale bureau principal : 160x80x76 cm.
Encombrement : 160x180x76 cm

NB : Fabrication locale.


	4
	BUREAU AGENT
	
Type de matière : semi métallique (métal-bois et contre-plaqué tranché).
Mode d’assemblage : soudure et boulonnage

Ossature en tube carré lourd de 30x2 mm avec embouts plastiques forte adhérence 

Nombre de pièces : une (01)
· Bureau principal

Le bureau principal composé de dessus en contre-plaqué tranché doublé avec panneaux latéraux en tôles de 10/10ème encastrés et équipé de deux (02) passe-câbles avec deux bouchons chromés. 
Dimensions ossature métallique :
· Longueur : 146 cm
· Largeur : 66 cm
· Hauteur : 72 cm
· Hauteur de la traverse du bas placée au milieu : 12 cm du sol

Dimensions du dessus :
· Longueur : 150 cm
· Largeur : 70 cm
· Epaisseur : 4 cm

Dimensions caisson métallique fixe à trois tiroirs équipés de rails télescopiques et une fermeture centralisée avec clés pliables
· Largeur : 45 cm
· Hauteur : 55 cm
· Profondeur : 50 cm

Encombrement : 150x70x76 cm
NB : 
Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.
Sur la partie métallique : peinture antirouille et peinture glycérophtalique (couleur à préciser) peint au pistolet.

NB : Fabrication locale.


	5
	BUREAU SECRETAIRE
	
Type de matière : semi métallique (métal-bois et contre-plaqué tranché).
Mode d’assemblage : soudure et boulonnage
Ossature en tube carré lourd de 30x2 mm avec embouts plastiques forte adhérence.

Nombre de pièces : deux (02)
· Bureau principal
· Bureau retour

1- Bureau principal composé de dessus et panneaux latéraux en contre-plaqué tranché doublé encastrés et équipé de deux (02) passe-câbles avec deux bouchons chromés.

Dimensions ossature métallique :
· Longueur : 156 cm
· Largeur : 76 cm
· Hauteur : 72 cm
· Hauteur des traverses du bas placées en bordure sur les trois (03) cotés : 12 cm du sol

Dimensions du dessus :
· Longueur : 160 cm
· Largeur : 80 cm
· Epaisseur : 4 cm

Dimensions caisson métallique fixe à trois tiroirs équipés de rails télescopiques et une fermeture centralisée avec clés pliables
· Largeur : 45 cm
· Hauteur : 55 cm
· Profondeur : 50 cm

2- Retour mobile placé du côté droit du bureau et équipé de : 
· un (01) compartiment pour l’unité centrale à gauche du clavier avec un système antivol ;
· une (01) porte clavier équipée de rails télescopiques au centre du retour.
Dimensions ossature métallique
· Longueur : 96 cm
· Largeur : 56 cm
· Hauteur : 72 cm

Dimension retour : 
· Longueur : 100 cm 
· largeur : 60 cm 
· Hauteur : 76 cm

Encombrement : 160x180x76 cm
NB : 
Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.
Sur la partie métallique : peinture antirouille et peinture glycérophtalique (couleur à préciser) peint au pistolet. 

NB : Fabrication locale.


	6
	TABLE D’ORDINATEUR
	Type de matière : semi métallique (métal-bois et contre-plaqué tranché de 20 mm).
Mode d’assemblage : soudure et boulonnage
Ossature en tube carré lourd de 30x2 mm avec embouts plastiques forte adhérence.

Nombre de pièces : une (01)
La table est composée de dessus en contre-plaqué tranché muni d’un casier ouvert à gauche pour l’unité centrale et un (01) porte-clavier équipé de rails télescopiques au centre.

Dimensions ossature métallique :
· Longueur : 86 cm
· Largeur : 46 cm
· Hauteur : 72 cm
· Hauteur de la traverse centrale du bas placée au milieu : 12 cm du sol
Dimensions de la table :
· Longueur : 90 cm
· Largeur : 50 cm
· Hauteur : 76 cm 
NB : Fabrication locale.

	7
	TABLE POLYVALENTE
	Type de matière : semi métallique (métal-bois et contre-plaqué tranché 20 mm).
Mode d’assemblage : soudure et boulonnage
Ossature en tube carré lourd de 30x2 mm avec embouts plastiques forte adhérence 

Nombre de pièces : une (01)
· Table principale

La table principale composée de dessus en contre-plaqué tranché doublé.

Dimensions ossature métallique :
· Longueur : 121 cm
· Largeur : 61 cm
· Hauteur : 72 cm
· Hauteur de la traverse du bas placée au milieu : 12 cm du sol

Dimensions du dessus :
· Longueur : 125 cm
· Largeur : 65 cm
· Epaisseur : 4 cm

Encombrement : 125x65x76 cm
NB : 
Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.
Sur la partie métallique : peinture antirouille et peinture glycérophtalique (couleur à préciser) peint au pistolet. 
NB : Fabrication locale.


	8
	GUERIDON MINISTRE
	Type de matière : bois et contre-plaqué bété  
Ossature en bois bété massif.
Forme rectangulaire avec angles arrondis et dessus en bois massif vitré et d’un caisson muni de trois (03) tiroirs identiques alignés horizontalement équipés de rails télescopiques avec poignées inox encastrées. Le caisson est placé à cinq (05) cm du sol. Le dessus du caisson sert d’étagère de rangement.
Dimensions : 
· Longueur : 120 cm
· Largeur : 60 cm
· Hauteur : 45 cm
· Epaisseur de la vitre : 0,7 cm
Dimensions du caisson :
· Longueur : 112 cm
· Profondeur : 60 cm
· Hauteur : 16 cm
· Profondeur utile des tiroirs : 50 cm
NB : Fabrication locale.

	9
	GUERIDON DIRECTEUR GENERAL
	Type de matière : bois et contre-plaqué bété  
Ossature en bois bété massif.
Forme rectangulaire dessus en bois massif vitré avec une étagère  de rangement placée à dix (10) cm du sol. 
Dimensions : 
· Longueur : 120 cm
· Largeur : 60cm
· Hauteur : 45cm
· Epaisseur de la vitre : 0,7 cm
NB : Fabrication locale.

	10
	FAUTEUIL MINISTRE
	· Type : Fauteuil ergonomique, dossier haut avec repose tête non réglable. 
· Carcasse en deux (02) blocs en bois en parfaite ergonomie et bien harmonisé de bonne qualité. Finition brute pressée à chaud épaisseur 18 mm, support de la partie supérieure de l’assise en tôle de 12/10ème (40 cmx30cm) et support de la partie inférieure de l’assise en fer plat de 30x3 (40 cmx30cm).
· Support des accoudoirs en deux tubes ronds en acier collés avec chapeau INOX et revêtu en cuir se fixant uniquement sur l’assise permettant au dossier d’être modulable, 
· Finition de l’assise et du dossier : bande PVC chromé, fauteuil rembourré avec de la mousse spécial : densité assise : 35 kg/m3   et dossier densité : 30 kg/m3 revêtements en deux tons (cuir plus tissus d’ameublement faso danfani ou Koko Dunda) (couleur à préciser) 
· Finition de la couture en passpoil noir. 
· Piètement 5 branches en acier recouvert de bois laqué muni de roulettes à galets pour sol dur équipé d’une bande de protection supplémentaire permettant la mobilité du fauteuil
· Mécanisme à 03 manettes qui permet le réglage de l’inclinaison du dossier, l’assise reste fixe. Le dossier peut être bloqué dans n’importe quelle position. Mécanisme permettant un mouvement coordonné de l’assise et du dossier pour assurer une position ergonomique optimale de l’utilisateur. Il peut être bloqué en multi positions. Possibilité de régler la tension en fonction du poids de l’utilisateur. 
· L’assise et le dossier sont solidaires ; ce mécanisme permet un mouvement complet de l’avant vers l’arrière ; Possibilité de régler l’intensité en fonction du poids de l’utilisateur. Assise réglable en hauteur par vérin à gaz. 
Dimensions :
· Assise : l/P 55cm  x  53cm 
· Dossier : l/H 55cm x  83 cm

NB : Fabrication locale.

	11
	FAUTEUIL DIRECTEUR GENERAL
	· Type : Fauteuil ergonomique, dossier haut avec repose tête non réglable. 
· Carcasse monobloc en bois en parfaite ergonomie et bien harmonisé de bonne qualité. Finition brute pressée à chaud épaisseur 18 mm, support de la partie supérieure de l’assise en tôle de 12/10ème (35cmx35cm) et support de la partie inférieure de l’assise en fer plat de 30x3 (35cmx35cm).
· Support des accoudoirs en deux tubes ronds en acier collés avec chapeau INOX et revêtu en cuir se fixant uniquement sur l’assise permettant au dossier d’être modulable, 
· Finition de l’assise et du dossier : bande PVC chromé ou noir, fauteuil rembourré avec de la mousse spécial : densité assise : 35 kg/m3   et dossier densité : 30 kg/m3 revêtements en deux tons (cuir plus tissus d’ameublement faso danfani ou Koko Dunda) (couleur à préciser)
· Finition de la couture en passpoil noir. 
· Piètement 5 branches en inox muni de roulettes à galets pour sol dur équipé d’une bande de protection supplémentaire permettant la mobilité du fauteuil
· Mécanisme à 03 manettes qui permet le réglage de l’inclinaison du dossier, l’assise reste fixe. Le dossier peut être bloqué dans n’importe quelle position. Mécanisme permettant un mouvement coordonné de l’assise et du dossier pour assurer une position ergonomique optimale de l’utilisateur. Il peut être bloqué en multi positions. Possibilité de régler la tension en fonction du poids de l’utilisateur. 
· L’assise et le dossier sont solidaires ; ce mécanisme permet un mouvement complet de l’avant vers l’arrière ; Possibilité de régler l’intensité en fonction du poids de l’utilisateur. Assise réglable en hauteur par vérin à gaz. 



Dimensions :
· Assise : l/P 55cm  x  53cm 
· Dossier : l/H 55cm x  83 cm

NB : Fabrication locale.

	12
	FAUTEUIL DIRECTEUR
	· Type : Fauteuil à dossier haut avec repose tête, 
· Carcasse monobloc en bois en parfaite ergonomie et bien harmonisé de bonne qualité. Finition brute pressée à chaud épaisseur 18 mm, support de la partie supérieure de l’assise en tôle de 12/10ème (35cmx35cm) et support de la partie inférieure de l’assise en fer plat de 30x3 (35cmx35cm).
· Fond et dossier, rembourrés en mousse spéciale, revêtement 
· en deux tons (simili cuir 1er choix, plus tissus d’ameublement faso danfani ou Koko Dunda couleurs à préciser), couleurs à préciser)
· Finition de l’assise et du dossier : bande PVC chromé ou noir,
· Finition de la couture en passpoil noir. 
· Accoudoirs en aluminium poli avec manchette tapissée en similicuir. 
· Piètement à 5 branches en aluminium poli, finition sur des roulettes chromées à double galet, 
· Mécanisme à double manette (manette gauche pour le choix de la position du fauteuil et manette droite pour le réglage de la hauteur de l’assise) mécanisme basculant et centré  
· Finition bordure du dossier et de l’assise : bande pvc chromé 
Dimensions : 
· Assise : l/P 55cm x  53 cm, 
· Dossier : l/H 55cm x  83 cm.

NB : Fabrication locale.

	
13
	
FAUTEUIL AGENT
	
· Type : Fauteuil agent dossier moyen.
· Carcasse monobloc en bois en parfaite ergonomie et bien harmonisé de bonne qualité. Finition brute pressée à chaud épaisseur 18 mm, support de la partie supérieure de l’assise en tôle de 12/10ème (35cmx35cm) et support de la partie inférieure de l’assise en fer plat de 30x3 (35cmx35cm).
· Fond et dossier, rembourrés en mousse spéciale, revêtement en deux tons (simili cuir 1er choix, plus tissus d’ameublement faso danfani ou Koko Dunda couleurs à préciser)
· Finition de l’assise et du dossier : bande PVC chromé ou noir,
· Finition de la couture en passpoil noir. 
· Accoudoir en polypropylène noir résistant ;          
· Mécanisme centré et basculant, 
· Piètement 5 branches en acier moulé en usine de couleur noir mat ou chromé. Traitement de surface : galvanoplastie, radius de 350, poids 2,45 Kg sur des roulettes à double galets.
· Finition, Bordure du dossier et de l’assise Bande PVC (couleur à préciser) 

Dimensions : 
· Assise l/P 55 cm x 53 cm.
· Dossier l/H 55cm x 75 cm

NB : Fabrication locale.

	14
	FAUTEUIL SECRETAIRE
	· Type : Fauteuil dossier moyen, 
· Carcasse monobloc en bois en parfaite ergonomie et bien harmonisé de bonne qualité. Finition brute pressée à chaud épaisseur 18 mm, support de la partie supérieure de l’assise en tôle de 12/10ème (35cmx35cm) et support de la partie inférieure de l’assise en fer plat de 30x3 (35cmx35cm).
· Fond et dossier, rembourrés en mousse spéciale, revêtement en deux tons (simili cuir 1er choix, plus tissus d’ameublement faso danfani  ou Koko Dunda couleurs à préciser)
· Finition de l’assise et du dossier : bande PVC chromé ou noir,
· Finition de la couture en passpoil noir. 
· Accoudoir en polypropylène noir résistant ;          
· Mécanisme centré et basculant, 
· Piètement 5 branches en acier moulé en usine de couleur noir mat ou chromé. Traitement de surface : galvanoplastie, radius de 350, poids 2,45 Kg sur des roulettes à double galets.
· Finition, Bordure du dossier et de l’assise Bande PVC (couleur à préciser) 
Dimensions : 
· Assise l/P 55 cm x 53 cm.
· Dossier l/H 55cm x 75 cm

NB : Fabrication locale.


	15
	FAUTEUIL VISITEUR MINISTRE
	· Type : Dossier haut 
· Cadre luge tubulaire en acier chromé de forme carré avec système pivotant à 90° ;
· Assise et dossier monoblocs en bois de 18 mm rembourrées en mousse spéciale revêtements en deux tons (cuir plus tissus d’ameublement faso danfani ou Koko Dunda) (couleur assortie au fauteuil Ministre)
· Accoudoirs tubulaire acier chromé revêtu en bois laqué.
· Dimension standard ; 
· Finition de l’assise et du dossier : bande PVC chromé ou noir,
· Finition de la couture en passpoil noir

NB : Fabrication locale.

	16
	FAUTEUIL VISITEUR DIRECTEUR GENERAL
	· Type : Dossier haut 
· Cadre luge en acier chromé de forme carré
· Assise et dossier monobloc en bois de 18 mm rembourrés en mousse spéciale revêtements en deux tons (cuir plus tissus d’ameublement faso danfani ou Koko Dunda) (couleur assortie au fauteuil Directeur Général)
· Finition de la couture en passpoil noir. 
· Accoudoirs tubulaire acier chromé revêtu en bois laqué
· Dimension standard ; 
· Finition bordure de l’assise et du dossier en bande pvc 

NB : Fabrication locale.

	17
	CHAISE VISITEUR DIRECTEUR
	· Type : Chaise avec accoudoir ; 
· Cadre en tube rond lourd de 25 x 2 mm cintré ; 
· Dossier et assise rembourrés en mousse spéciale de 5cm
· Angle d’inclinaison du dossier : entre 94°et 115°
· Revêtement en simili cuir (couleur à préciser) 
· Accoudoirs en tube rond lourd de 20 x 1,5 mm avec manchette rembourré en simili cuir (couleur à préciser) 
· Embout plastique forte adhérence 
· Mode d’assemblage : soudage
NB : - Finition 1ère couche anti rouille et 2 couches peinture glycérophtalique de couleur noir peint au pistolet.
NB : Fabrication locale


	18
	CHAISE VISITEUR AGENT
	· Type : Chaise sans accoudoir ; 
· Cadre en tube rond lourd de 25 x 2 mm cintré ; 
· Dossier et assise rembourrés en mousse spéciale de 5 cm
· Angle d’inclinaison du dossier : entre 94°et 110°
· Revêtement en similicuir (couleur noire, marron ou beige à préciser) 
· Accoudoirs en tube rond lourd de 20 x 1,5 mm avec manchette rembourré en simili cuir (couleur à préciser) 
· Embout plastique forte adhérence 
NB : - Finition 1ère couche anti rouille et 2 couches peinture glycérophtalique de couleur noir peint au pistolet.

NB : Fabrication locale
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	CHAISE POUTRE EN BATTERIE
	· Type : semi métallique
· Structure métallique
· Forme de pieds de chaise : trapézoïdale 
· Type de tube : carré lourd de 40, épaisseur 2 mm
· Nombre de pieds : 02 pieds reliés par 3 entretoises dont 1 en bas située à 15 cm du sol.
· Nombre de batteries : à préciser par l’autorité contractante (4 au maximum)
· Intervalle entre deux batteries : 10 cm
· Le contact au sol se fait par l’intermédiaire d’embouts plastiques de forte adhérence
· Mode d’assemblage : Soudage.
· Assise et dossier monobloc en tube rond lourd de 25, épaisseur 2 mm cintré.
· Angle d’inclinaison du dossier : entre 94° et 110 °
· Dossier et assises en contreplaqué de 20 mm rembourrés en mousse spéciale de 5 cm revêtue en simili cuir 
Dimensions du trapèze :
· Hauteur : 40 cm
· Grande base : 40 cm
· Petite base : 30 cm
Dimensions batterie :
· Dossier : H. 35 × l. 40 cm
· Assise : l. 40 × P. 40 cm
NB : - Finition : peinture antirouille et peinture glycérophtalique (couleur à préciser) peint au pistolet.  

NB : Fabrication locale
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	BIBLIOTHEQUE
	· Type de matière : bois et contreplaqué bété 20 mm 
· Deux (02) parties (haut et bas), 
· Partie haute composée de deux compartiments verticaux avec trois (03) étagères amovibles chacun. Les étagères sont réglables en hauteur et posées sur des taquets.
· Fermeture composée de deux (02) portes en bois massif bété  vitré sur des paumelles encastrées.
· Chaque porte est munie d’une poignée en inox encastrée avec une serrure à deux clés. 
· Partie basse deux compartiments, compartiment droite une porte pleine et muni d’une serrure a deux clés et une étagère amovible à l’intérieur. Le compartiment gauche comporte 5 tiroirs équipés de rails télescopiques avec poignées inox encastrées. Tous les champs de la bibliothèque sont alaisés avec du bois bété massif 

Dimensions partie haute : 
Hauteur : 100 cm
Profondeur : 40 cm
Dimensions partie basse : 
Hauteur : 80 cm
Profondeur : 50 cm
Dimension totale : 180 cm x 90 cm x 50 cm
Encombrement : l 90 cm x H 180 cm x P 50 cm

NB : - L’ensemble stratifié au pistolet en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche.

NB : Fabrication locale
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	ARMOIRE A CLAPETS
	· Type de matière : métallique (tôle de 10/10ème)
· Nombre de clapets : à préciser par l’autorité contractante (10 ou 5)
· Clapet munis de porte-étiquette en alu, fermeture avec loqueteau 
· Socle en tube carré de 30 mm muni d’embouts plastiques forte adhérence  : 6 cm de hauteur 
· Structure entièrement soudée
Dimensions clapet : 
· Hauteur : 18 cm
· Largeur : 43 cm
· Profondeur : 30 cm
NB : - Finition 1ère couche anti rouille et 2 couches peinture glycérophtalique (couleur à préciser) peint au pistolet.
NB : Fabrication locale
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	ARMOIRE A BATTANT
	· Type de matière : métallique (tôle de 10/10ème)
· Nombre de battants : deux (02) 
· Nombre d’étagères amovibles : quatre (04)
· Portes munies de renfort d’une bande verticale en tôle (raidisseur) de 20 cm de large sur toute la longueur de chaque battant 
· Chaque battant est fixé sur trois (03) paumelles de 80 
· Fermeture avec serrure à tige 
· Structure entièrement soudée
· Socle en tube carré de 30 x 2 mm muni d’embouts plastiques forte adhérence : 6 cm de hauteur 

Dimensions : 
· Hauteur : 186 cm
· Largeur : 90 cm
· Profondeur : 40 cm
NB : - Finition 1ère couche anti rouille et 2 couches peinture glycérophtalique (couleur à préciser) peint au pistolet.
NB : Fabrication locale
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	ARMOIRE MIXTE
(Une partie à étagères et une à clapets)
	· Type de matière : métallique en tôle de 10/10ème
· Nombre de battants : deux (02) 
· Nombre de compartiments : deux (02) identiques
· Compartiment gauche composé de 10 clapets avec porte étiquette en alu et fermeture avec loqueteau
· Compartiment droite composé de quatre (04) étagères
· Portes munies de renfort d’une bande verticale en tôle (raidisseur) de 20 cm de large sur toute la longueur de chaque battant 
· Chaque battant est fixé sur trois (03) paumelles de 80 
· Fermeture avec serrure à tige 
· Structure entièrement soudée
Dimensions clapet : 
· Hauteur : 18 cm
Dimensions de l’armoire mixte :
· Hauteur : 190 cm
· Largeur : 90 cm
· Profondeur : 40 cm
· Socle en tube carré de 30 x 2 mm muni d’embouts plastiques forte adhérence : 6 cm de hauteur 

NB : - Finition 1ère couche anti rouille et 2 couches peinture glycérophtalique (couleur à préciser) peint au pistolet.
NB : Fabrication locale
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	ARMOIRE BASSE 
	· Type de matière : bois et contreplaqué bété 20 mm
· Nombre de compartiments : deux (02)
· Nombre de battants : deux (02) sur deux (02) paumelles encastrées avec poignées en inox encastrées.
· Nombre d’étagères : un (01) amovible
· Nombre de tiroirs : deux (02) alignés horizontalement et  équipés de rails télescopiques au-dessus des battants avec poignées en inox encastrées. Hauteur du tiroir : 15 cm 

Dimensions : 
· Hauteur : 80 cm 
· Largeur : 100 cm 
· Profondeur : 60 cm

NB : - L’ensemble stratifié au pistolet en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couches.
NB : Fabrication locale
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	FAUTEUIL DE SALON COMPLET EN CUIR
	· Type de matière : bois, mousse spéciale et cuir 
· Nombre de pièces : quatre (04) 
· un canapé de 3 places 
· un canapé de 2 places  
· deux fauteuils d’une place
· Têtière intégrée 
· Couture en gros fil  
· Cadre en bois blanc rembourré de mousse spéciale et revêtu de cuir souple 
· Décoration façade et cotés latéraux en bois massif bété.
· Accoudoirs épais en mousse recouvert de cuir.
· Séparateur des places en double coutures gros fil blanc sur l’assise et le dossier. 
· Pieds statiques relevés pour protection anti corrosion.
NB : Fabrication locale
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	FAUTEUIL DE SALON COMPLET EN SIMILI CUIR
	· Type de matière : bois, mousse spéciale et simili cuir (couleur noire, marron ou beige à préciser)  
· Nombre de pièces : quatre (04) 
· un canapé de 3 places 
· un canapé de 2 places  
· deux fauteuils d’une place
· Têtière intégrée 
· Couture en gros fil  
· Cadre en bois blanc rembourré de mousse spéciale et revêtu de simili cuir souple
· Décoration façade et cotés latéraux en bois massif bété.
· Accoudoirs épais en mousse recouvert de simili cuir.
· Séparateur des places en double coutures gros fil blanc sur l’assise et le dossier. 
· Pieds statiques relevés pour protection anti corrosion.
NB : Fabrication locale
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	ETAGERE DES ARCHIVES SANS FOND
	· Type : semi métallique 
· Ossature : tube carré lourd de 30 x 2 mm
· Mode d’assemblage : soudage
· Nombre d’étagères : quatre (04) étagères fixées à intervalles égales et Plateau en contreplaqué ordinaire rouge doublé, logé dans des cornières de 40 mm
· Nombre de rangement : cinq (05)
Dimensions :
· Hauteur : 200 cm 
· Largeur : 150 cm 
· Profondeur : 50 cm
NB : - Finition 1ère couche anti rouille et 2 couches peinture glycérophtalique (couleur à préciser) peint au pistolet sur la partie métallique.
Vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche vernie au pistolet sur la partie bois.
NB : Fabrication locale
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	ETAGERE DES ARCHIVES AVEC FOND
	· Type : semi métallique 
· Ossature : tube carré lourd de 30 x 2 mm
· Mode d’assemblage : soudage
· Nombre d’étagères : quatre (04) étagères fixées à intervalles égales et Plateau en contreplaqué ordinaire rouge doublé, logé dans des cornières de 40 mm 
· Fond en tôle de 10/10ème
· Nombre de rangement : cinq (05)
Dimensions :
· Hauteur : 180 cm 
· Largeur : 150 cm 
· Profondeur : 50 cm
NB : - Finition 1ère couche anti rouille et 2 couches peinture glycérophtalique (couleur à préciser) peint au pistolet sur la partie métallique.
Vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche vernie au pistolet sur la partie bois.
NB : Fabrication locale




	N
	DESIGNATION
	CARACTERISTIQUES

	
29
	BIBLIOTHEQUE METALLIQUE HAUT VITRE

	Type de matière :      Métallique (tôle de 10/10ème)

	
	
	Nombre de battants ; Deux (02) battants

	
	
	Nombre d’étagères amovibles ; Quatre (04) étagères amovibles

	
	
	Portes : Vitrée par le haut et en tôle de 10/10 par le bas

	
	
	Fermeture ; Fermeture avec serrure à tige 

	
	
	Structure ; Structure entièrement soudée

	
	
	Dimensions ; 198 X 120 X 60 X 40 cm

	
	
	Finitions ; 1ère couche antirouille et 2 couches peinture glycérophtalique (peinture à huile) (couleur Nationale 810 ou équivalent) peint au pistolet.
NB : Fabrication locale
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	BUREAU AGENT EN ALUMINIUM OPEN SPACE AVEC RETOUR
	Type de matière
En aluminium et contre-plaqué mélaminé

	
	
	Composition : 
· Deux cloisons en aluminium avec panneau en contre-plaqué mélaminé gris et vitre claire filme avec rayure horizontale avec 20mm d’imposte
· Plan de travail en L en un seul bloc en contre-plaqué mélamine blanc de 20 mm double face reposant sur 2 pieds en contre-plaqué mélaminé gris
· Caisson mobile à 3 tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué mélaminé blanc avec rappel des façades en contre-plaqué gris de 20 mm
· NB : Les champs des contre-plaqués sont recouverts de plaque de même couleur

	
	
	Dimensions :
Cloisons en aluminium 
Ossature en aluminium avec imposte de 18mm
· 145cm X 110 cm
· Panneaux de 135 cm X 90 cm
· 125 cm X 110 cm avec imposte de 18mm
· Hauteur 76 cm
Plan de travail
· 140 cm X 40 cm
· 120 cm X 60 cm
Pieds de table
· 74 cm X 40 cm
· 74 cm X 60 cm
Caissons
· Profondeur : 40 cm
· Hauteur : 55 cm
· Largeur : 40 cm
Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur

	
	
	Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.
NB : Fabrication locale
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	[bookmark: _Toc129614128][bookmark: _Toc130236643]BUREAU AGENT EN ALUMINIUM OPEN SPACE SANS RETOUR


	Type de matière : En aluminium et contre-plaqué mélaminé

	
	
	Composition :
· Trois cloisons en aluminium avec panneau en contre-plaqué mélaminé gris et vitre claire filme avec rayure horizontale avec 20mm d’imposte
· Plan de travail en L en un seul bloc en contre-plaqué mélamine blanc de 20 mm double face soutenu par des équerres chromés.
· Caisson mobile à 3 tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué mélaminé blanc avec rappel des façades en contre-plaqué gris de 20 mm


	
	
	Dimensions :
Cloisons en aluminium 
Ossature en aluminium avec imposte de 18mm
· 125 cm X 110 cm
· Deux panneaux de 64 cm X 110 cm
Plan de travail
· 120 cm X 60 cm
Caissons
· Profondeur : 40 cm
· Hauteur : 55 cm
· Largeur : 40 cm
Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur


	
	
	Finition :
Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.
. NB : Fabrication locale




	N
	DESIGNATION
	CARACTERISTIQUES

	














32
	BUREAU AGENT EN ALUMINIUM OPEN SPACE DE 2 POSTES A 2 CAISSONS SANS RETOUR
	Type de matière : En aluminium et contre-plaqué mélaminé


	
	
	Composition :
· Trois cloisons en aluminium avec panneau en contre-plaqué mélaminé gris et vitre claire filme avec rayure horizontale avec 20mm d’imposte
· Plan de travail en L en un seul bloc en contre-plaqué mélamine blanc de 20 mm double face soutenu par des équerres chromés.
· Caisson mobile à 3 tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué mélaminé blanc avec rappel des façades en contre-plaqué gris de 20 mm


	
	
	Dimensions :
Cloisons en aluminium 
Ossature en aluminium avec imposte de 18mm
· 125 cm X 110 cm
· Deux panneaux de 64 cm X 110 cm
Plan de travail
· 120 cm X 60 cm
Caissons
· Profondeur : 40 cm
· Hauteur : 55 cm
· Largeur : 40 cm
Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur

	
	
	Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.

NB : Fabrication locale
.
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	BUREAU AGENT EN ALUMINIUM OPEN SPACE DE 3 POSTES A 3 CAISSONS SANS RETOUR
	Type de matière : En aluminium et contre-plaqué mélaminé

	
	
	Composition :
· Trois cloisons en aluminium avec panneau en contre-plaqué mélaminé gris et vitre claire filme avec rayure horizontale avec 20mm d’imposte
· Plan de travail en L en un seul bloc en contre-plaqué mélamine blanc de 20 mm double face soutenu par des équerres chromés.
· Caisson mobile à 3 tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué mélaminé blanc avec rappel des façades en contre-plaqué gris de 20 mm


	
	
	Dimensions :
Cloisons en aluminium 
Ossature en aluminium avec imposte de 18mm
· 125 cm X 110 cm
· Deux panneaux de 64 cm X 110 cm
Plan de travail
· 120 cm X 60 cm
Caissons
· Profondeur : 40 cm
· Hauteur : 55 cm
· Largeur : 40 cm
Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur

	
	
	Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.

NB : Fabrication locale
.
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	BUREAU AGENT EN ALUMINIUM OPEN SPACE DE 4 POSTES A 4 CAISSONS AVEC 4 RETOURS
	Type de matière :  En aluminium et contre-plaqué mélaminé

	
	
	Composition
· Trois cloisons en aluminium avec panneau en contre-plaqué mélaminé gris et vitre claire filme avec rayure horizontale avec 20mm d’imposte
· Plan de travail en L en un seul bloc en contre-plaqué mélamine blanc de 20 mm double face soutenu par des équerres chromés.
· Caisson mobile à 3 tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué mélaminé blanc avec rappel des façades en contre-plaqué gris de 20 mm


	
	
	Dimensions : 
Cloisons en aluminium 
Ossature en aluminium avec imposte de 18mm
· 125 cm X 110 cm
· Deux panneaux de 64 cm X 110 cm
Plan de travail
· 120 cm X 60 cm
Caissons
· Profondeur : 40 cm
· Hauteur : 55 cm
· Largeur : 40 cm
Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur

	
	
	Finition :
Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet..

. NB : Fabrication locale
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	BUREAU AGENT EN ALUMINIUM OPEN SPACE DE 5 POSTES A 5 CAISSONS AVEC 2 RETOURS
	Type de matière : En aluminium et contre-plaqué mélaminé

	
	
	Composition :
· Trois cloisons en aluminium avec panneau en contre-plaqué mélaminé gris et vitre claire filme avec rayure horizontale avec 20mm d’imposte
· Plan de travail en L en un seul bloc en contre-plaqué mélamine blanc de 20 mm double face soutenu par des équerres chromés.
· Caisson mobile à 3 tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué mélaminé blanc avec rappel des façades en contre-plaqué gris de 20 mm


	
	
	Dimensions 
Cloisons en aluminium 
Ossature en aluminium avec imposte de 18mm
· 125 cm X 110 cm
· Deux panneaux de 64 cm X 110 cm
Plan de travail
· 120 cm X 60 cm
Caissons
· Profondeur : 40 cm
· Hauteur : 55 cm
· Largeur : 40 cm
Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur

	
	
	Finition : 
Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.

NB : Fabrication locale
.
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	BUREAU AGENT EN ALUMINIUM OPEN SPACE DE 6 POSTES A 6 CAISSONS AVEC 2 RETOURS
	Type de matière : En aluminium et contre-plaqué mélaminé

	
	
	Composition
· Trois cloisons en aluminium avec panneau en contre-plaqué mélaminé gris et vitre claire filme avec rayure horizontale avec 20mm d’imposte
· Plan de travail en L en un seul bloc en contre-plaqué mélamine blanc de 20 mm double face soutenu par des équerres chromés.
· Caisson mobile à 3 tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué mélaminé blanc avec rappel des façades en contre-plaqué gris de 20 mm


	
	
	Dimensions : Cloisons en aluminium 
Ossature en aluminium avec imposte de 18mm
· 125 cm X 110 cm
· Deux panneaux de 64 cm X 110 cm
Plan de travail
· 120 cm X 60 cm
Caissons
· Profondeur : 40 cm
· Hauteur : 55 cm
· Largeur : 40 cm
Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur

	
	
	Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.

NB : Fabrication locale
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	BUREAU AGENT EN ALUMINIUM OPEN SPACE DE 7 POSTES A 7 CAISSONS AVEC 2 RETOURS
	Type de matière : En aluminium et contre-plaqué mélaminé

	
	
	Composition :
Trois cloisons en aluminium avec panneau en contre-plaqué mélaminé gris et vitre claire filme avec rayure horizontale avec 20mm d’imposte
· Plan de travail en L en un seul bloc en contre-plaqué mélamine blanc de 20 mm double face soutenu par des équerres chromés.
· Caisson mobile à 3 tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué mélaminé blanc avec rappel des façades en contre-plaqué gris de 20 mm


	
	
	Dimensions : 
Cloisons en aluminium 
Ossature en aluminium avec imposte de 18mm
· 125 cm X 110 cm
· Deux panneaux de 64 cm X 110 cm
Plan de travail
· 120 cm X 60 cm
Caissons
· Profondeur : 40 cm
· Hauteur : 55 cm
· Largeur : 40 cm
Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur

	
	
	Finition : 
Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.

. NB : Fabrication locale
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	Type de matière : En aluminium et contre-plaqué mélaminé

	
	BUREAU AGENT EN ALUMINIUM OPEN SPACE DE 8 POSTES A 8 CAISSONS AVEC 2 RETOURS
	Composition : 
· Trois cloisons en aluminium avec panneau en contre-plaqué mélaminé gris et vitre claire filme avec rayure horizontale avec 20mm d’imposte
· Plan de travail en L en un seul bloc en contre-plaqué mélamine blanc de 20 mm double face soutenu par des équerres chromés.
· Caisson mobile à 3 tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué mélaminé blanc avec rappel des façades en contre-plaqué gris de 20 mm


	
	
	Dimensions :
Cloisons en aluminium 
Ossature en aluminium avec imposte de 18mm
· 125 cm X 110 cm
· Deux panneaux de 64 cm X 110 cm
Plan de travail
· 120 cm X 60 cm
Caissons
· Profondeur : 40 cm
· Hauteur : 55 cm
· Largeur : 40 cm
Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur

	
	
	Finition :
Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.

NB : Fabrication locale
.
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	BUREAU AGENT EN ALUMINIUM OPEN SPACE DE 9 POSTES A 9 CAISSONS AVEC 2 RETOURS
	Type de matière : En aluminium et contre-plaqué mélaminé

	
	
	Composition : 
· Trois cloisons en aluminium avec panneau en contre-plaqué mélaminé gris et vitre claire filme avec rayure horizontale avec 20mm d’imposte
· Plan de travail en L en un seul bloc en contre-plaqué mélamine blanc de 20 mm double face soutenu par des équerres chromés.
· Caisson mobile à 3 tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué mélaminé blanc avec rappel des façades en contre-plaqué gris de 20 mm


	
	
	Dimensions : 
Cloisons en aluminium 
Ossature en aluminium avec imposte de 18mm
· 125 cm X 110 cm
· Deux panneaux de 64 cm X 110 cm
Plan de travail
· 120 cm X 60 cm
Caissons
· Profondeur : 40 cm
· Hauteur : 55 cm
· Largeur : 40 cm
Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur

	
	
	Finition :
Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.

NB : Fabrication locale
.
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	BUREAU AGENT EN ALUMINIUM OPEN SPACE DE 10 POSTES A 10 CAISSONS AVEC 4 RETOURS
	Type de matière : En aluminium et contre-plaqué mélaminé

	
	
	Composition : 
· Trois cloisons en aluminium avec panneau en contre-plaqué mélaminé gris et vitre claire filme avec rayure horizontale avec 20mm d’imposte
· Plan de travail en L en un seul bloc en contre-plaqué mélamine blanc de 20 mm double face soutenu par des équerres chromés.
· Caisson mobile à 3 tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué mélaminé blanc avec rappel des façades en contre-plaqué gris de 20 mm


	
	
	Dimensions : 
Cloisons en aluminium 
Ossature en aluminium avec imposte de 18mm
· 125 cm X 110 cm
· Deux panneaux de 64 cm X 110 cm
Plan de travail
· 120 cm X 60 cm
Caissons
· Profondeur : 40 cm
· Hauteur : 55 cm
· Largeur : 40 cm
Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur

	
	
	Finition : 
Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.

. NB : Fabrication locale
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BUREAU AGENT EN BOIS BETE OPEN SPACE AVEC RETOUR
	Type de matière
En bois bété et contre-plaqué mélaminé

	
	
	Composition : 
· Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d’imposte ; 
· Plan de travail en un seul bloc en contre-plaqué bété de 20mm double face reposant sur deux pieds en contre-plaqué bété ;
· Caissons mobiles à trois tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué bété avec rappel des façades en contre-plaqué de 20mm, panneau des séparateurs en contreplaqué de 10mm 


	
	
	4Dimensions :
Cloisons en bois bété
Ossature en bois bété avec imposte de 18mm
· 145cm X 110 cm
· Panneaux de 135 cm X 90 cm
· 125 cm X 110 cm avec imposte de 18mm
· Hauteur 76 cm
Plan de travail
· 140 cm X 40 cm
· 120 cm X 60 cm
Pieds de table
· 74 cm X 40 cm
· 74 cm X 60 cm
Caissons
· Profondeur : 40 cm
· Hauteur : 55 cm
· Largeur : 40 cm
Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur

	
	
	Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.

NB : Fabrication locale
.
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	BUREAU AGENT EN BOIS BETE OPEN SPACE SANS RETOUR


	Type de matière : En bois bété et contre-plaqué mélaminé

	
	
	Composition :
· Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d’imposte ; 
· Plan de travail en un seul bloc en contre-plaqué bété de 20mm double face reposant sur deux pieds en contre-plaqué bété ;
· Caissons mobiles à trois tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué bété avec rappel des façades en contre-plaqué de 20mm ,panneau des séparateurs en contreplaqué de 10mm 


	
	
	Dimensions :
Cloisons en bois bété
Ossature en bois bété avec imposte de 18mm
· 125 cm X 110 cm
· Deux panneaux de 64 cm X 110 cm
Plan de travail
· 120 cm X 60 cm
Caissons
· Profondeur : 40 cm
· Hauteur : 55 cm
· Largeur : 40 cm
Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur

	
	
	Finition :
Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.

NB : Fabrication locale
.
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	BUREAU AGENT EN BOIS BETE OPEN SPACE DE 2 POSTES A 2 CAISSONS SANS RETOUR
	Type de matière : bois bété et contre-plaqué mélaminé


	
	
	Composition :
· Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d’imposte ; 
· Plan de travail en un seul bloc en contre-plaqué bété de 20mm double face reposant sur deux pieds en contre-plaqué bété ;
· Caissons mobiles à trois tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué bété avec rappel des façades en contre-plaqué de 20mm ,panneau des séparateurs en contreplaqué de 10mm 


	
	
	Dimensions :
Cloisons en bois bété 
Ossature en bois bété avec imposte de 18mm
· 125 cm X 110 cm
· Deux panneaux de 64 cm X 110 cm
Plan de travail
· 120 cm X 60 cm
Caissons
· Profondeur : 40 cm
· Hauteur : 55 cm
· Largeur : 40 cm
Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur

	
	
	Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.

NB : Fabrication locale
.
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	BUREAU AGENT EN BOIS BETE OPEN SPACE DE 3 POSTES A 3 CAISSONS SANS RETOUR
	Type de matière : En bois bété et contre-plaqué mélaminé

	
	
	Composition :
· Trois cloisons en bois bété aluminium avec panneau en contre-plaqué mélaminé gris et vitre claire filme avec rayure horizontale avec 20mm d’imposte
· Plan de travail en L en un seul bloc en contre-plaqué mélamine blanc de 20 mm double face soutenu par des équerres chromés.
· Caisson mobile à 3 tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué mélaminé blanc avec rappel des façades en contre-plaqué gris de 20 mm


	
	
	Dimensions :
Cloisons en bois bété 
Ossature en bois bété avec imposte de 18mm
· 125 cm X 110 cm
· Deux panneaux de 64 cm X 110 cm
Plan de travail
· 120 cm X 60 cm
Caissons
· Profondeur : 40 cm
· Hauteur : 55 cm
· Largeur : 40 cm
Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur

	
	
	Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.

NB : Fabrication locale
.
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	BUREAU AGENT EN BOIS BETE OPEN SPACE DE 4 POSTES A 4 CAISSONS AVEC 4 RETOURS
	Type de matière :  En bois bété et contre-plaqué mélaminé

	
	
	Composition
· Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d’imposte ; 
· Plan de travail en un seul bloc en contre-plaqué bété de 20mm double face reposant sur deux pieds en contre-plaqué bété ;
· Caissons mobiles à trois tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué bété avec rappel des façades en contre-plaqué de 20mm ,panneau des séparateurs en contreplaqué de 10mm 


	
	
	Dimensions : 
Cloisons en bois bété 
Ossature en bois bété avec imposte de 18mm
· 125 cm X 110 cm
· Deux panneaux de 64 cm X 110 cm
Plan de travail
· 120 cm X 60 cm
Caissons
· Profondeur : 40 cm
· Hauteur : 55 cm
· Largeur : 40 cm
Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur

	
	
	Finition :
Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.

NB : Fabrication locale
.
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	BUREAU AGENT EN BOIS BETE OPEN SPACE DE 5 POSTES A 5 CAISSONS AVEC 2 RETOURS
	Type de matière : En bois bété et contre-plaqué mélaminé

	
	
	Composition :
· Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d’imposte ; 
· Plan de travail en un seul bloc en contre-plaqué bété de 20mm double face reposant sur deux pieds en contre-plaqué bété ;
· Caissons mobiles à trois tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué bété avec rappel des façades en contre-plaqué de 20mm ,panneau des séparateurs en contreplaqué de 10mm 


	
	
	Dimensions 
Cloisons en bois bété
Ossature en bois bété avec imposte de 18mm
· 125 cm X 110 cm
· Deux panneaux de 64 cm X 110 cm
Plan de travail
· 120 cm X 60 cm
Caissons
· Profondeur : 40 cm
· Hauteur : 55 cm
· Largeur : 40 cm
Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur

	
	
	Finition : 
Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.

NB : Fabrication locale
.




	N
	DESIGNATION
	CARACTERISTIQUES
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	BUREAU AGENT EN BOIS BETE OPEN SPACE DE 6 POSTES A 6 CAISSONS AVEC 2 RETOURS
	Type de matière : bois bété et contre-plaqué mélaminé

	
	
	Composition
· Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d’imposte ; 
· Plan de travail en un seul bloc en contre-plaqué bété de 20mm double face reposant sur deux pieds en contre-plaqué bété ;
· Caissons mobiles à trois tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué bété avec rappel des façades en contre-plaqué de 20mm ,panneau des séparateurs en contreplaqué de 10mm 


	
	
	Dimensions : Cloisons en bois bété 
Ossature en bois bété avec imposte de 18mm
· 125 cm X 110 cm
· Deux panneaux de 64 cm X 110 cm
Plan de travail
· 120 cm X 60 cm
Caissons
· Profondeur : 40 cm
· Hauteur : 55 cm
· Largeur : 40 cm
Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur

	
	
	Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.

NB : Fabrication locale





	N
	DESIGNATION
	CARACTERISTIQUES

	












48
	BUREAU AGENT EN BOIS BETE OPEN SPACE DE 7 POSTES A 7 CAISSONS AVEC 2 RETOURS
	Type de matière : En bois bété et contre-plaqué mélaminé

	
	
	Composition :
· Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d’imposte ; 
· Plan de travail en un seul bloc en contre-plaqué bété de 20mm double face reposant sur deux pieds en contre-plaqué bété ;
· Caissons mobiles à trois tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué bété avec rappel des façades en contre-plaqué de 20mm ,panneau des séparateurs en contreplaqué de 10mm 


	
	
	Dimensions : 
Cloisons en bois bété
Ossature en bois bété avec imposte de 18mm
· 125 cm X 110 cm
· Deux panneaux de 64 cm X 110 cm
Plan de travail
· 120 cm X 60 cm
Caissons
· Profondeur : 40 cm
· Hauteur : 55 cm
· Largeur : 40 cm
Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur

	
	
	Finition : 
Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.

NB : Fabrication locale
.
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	Type de matière : En bois bété et contre-plaqué mélaminé

	
	BUREAU AGENT EN BOIS BETE OPEN SPACE DE 8 POSTES A 8 CAISSONS AVEC 2 RETOURS
	Composition : 
· Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d’imposte ; 
· Plan de travail en un seul bloc en contre-plaqué bété de 20mm double face reposant sur deux pieds en contre-plaqué bété ;
· Caissons mobiles à trois tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué bété avec rappel des façades en contre-plaqué de 20mm ,panneau des séparateurs en contreplaqué de 10mm 


	
	
	Dimensions :
Cloisons en bois bété
Ossature en bois bété avec imposte de 18mm
· 125 cm X 110 cm
· Deux panneaux de 64 cm X 110 cm
Plan de travail
· 120 cm X 60 cm
Caissons
· Profondeur : 40 cm
· Hauteur : 55 cm
· Largeur : 40 cm
Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur

	
	
	Finition :
Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.

NB : Fabrication locale
.
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	BUREAU AGENT EN BOIS BETE OPEN SPACE DE 9 POSTES A 9 CAISSONS AVEC 2 RETOURS
	Type de matière : En bois bété et contre-plaqué mélaminé

	
	
	Composition : 
· Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d’imposte ; 
· Plan de travail en un seul bloc en contre-plaqué bété de 20mm double face reposant sur deux pieds en contre-plaqué bété ;
· Caissons mobiles à trois tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué bété avec rappel des façades en contre-plaqué de 20 mm ,panneau des séparateurs en contreplaqué de 10mm 


	
	
	Dimensions : 
Cloisons en bois bété
Ossature en bois bété avec imposte de 18mm
· 125 cm X 110 cm
· Deux panneaux de 64 cm X 110 cm
Plan de travail
· 120 cm X 60 cm
Caissons
· Profondeur : 40 cm
· Hauteur : 55 cm
· Largeur : 40 cm
Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur

	
	
	Finition :
Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.

NB : Fabrication locale
.
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	BUREAU AGENT EN BOIS BETE OPEN SPACE DE 10 POSTES A 10 CAISSONS AVEC 4 RETOURS
	Type de matière : En bois bété et contre-plaqué bété

	
	
	Composition : 
· Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d’imposte ; 
· Plan de travail en un seul bloc en contre-plaqué bété de 20mm double face reposant sur deux pieds en contre-plaqué bété ;
· Caissons mobiles à trois tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué bété avec rappel des façades en contre-plaqué de 20mm ,panneau des séparateurs en contreplaqué de 10mm 


	
	
	Dimensions : 
Cloisons en bois bété
Ossature en bois bété avec imposte de 18mm
· 125 cm X 110 cm
· Deux panneaux de 64 cm X 110 cm
Plan de travail
· 120 cm X 60 cm
Caissons
· Profondeur : 40 cm
· Hauteur : 55 cm
· Largeur : 40 cm
Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur

	
	
	Finition : 
Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.

NB : Fabrication locale
.
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PRESIDIUM EN BOIS BETE

	Type de matière : 
Bois et contre-plaqué bété stratifié de 20 mm

	
	
	Nombre de pièces : Une (1) pièce :
· Une (1) Table modulable

	
	
	Table modulable
(Rectangulaire) (5) : 
Table modulable rectangulaire démontable composée de dessus et panneaux latéraux doublés et alaisés en bois bété massif. 
Dimensions du dessus :
Longueur. 150 cm
Largeur.   70 cm
Epaisseur.   4 cm
Dimensions panneau latéral face (retrait de 5 cm)
Hauteur.72 cm
Longueur.142 cm 
Epaisseur.   4 cm
Dimensions panneau latéraux.
Hauteur. 72 cm
Longueur. 70 cm
· Epaisseur. 4 cm

	
	
	Encombrement. :
108 cm x 180cm x 76 cm

	
	
	Finition : 
Buttoir plastique :
Ensemble panneau bois stratifié bété. Partie bois massif ;
Partie bois massif en vernis mât 1ère couche et en vernis brillant 2ième et 3ème couche au pistolet.

NB : Fabrication locale
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	CHAISES DE REUNION AVEC TABLETTE


	Type : Chaise avec tablette basculante

	
	
	Cadre : Structure métallique en tube ronde de 25 lourd

	
	
	Dossier et assise : Assise : Panneau cintré spacieuse de 40x50 
Hauteur : dossier 97 cm rembourré en mousse spéciale habillage en simili cuir 

	
	
	Angle d’inclinaison du dossier : Entre 94°et 115°

	
	
	Tablette : 
une tablette de travail basculant sur mécanisme métallique à droite dont la dimension :35 cm X 30 cm dont le dessus panneau bois stratifié 
Couvrir les bordures de la tablette avec du plastique 

	
	
	Embout : 
Embout plastique forte adhérence
 PVC de protection 

	
	
	Finition : 1ère couche anti rouille et 2 couches de peinture glycérophtalique couleur noire peint au pistolet.
NB : Fabrication locale
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TABLE DE CONFERENCE DE 30 PLACES

	Type de matière Bois et contre-plaqué bété stratifié de 20 mm

	
	
	Nombre de pièces : 
Quinze (15) pièces :
· Quatorze (15) Tables modulables

	
	
	Table modulable Rectangulaire :
Table modulable rectangulaire démontable composée de dessus et panneaux latéraux doublés et alaisés en bois bété massif. 
Dimensions du dessus :
Longueur. 150 cm
Largeur.   70 cm
Epaisseur.   4 cm
Dimensions panneau latéral face (retrait de 5 cm)
Hauteur.72 cm
Longueur.142 cm 
Epaisseur.   4 cm
Dimensions panneau latéraux.
Hauteur. 72 cm
Longueur. 70 cm
Epaisseur. 4 cm

	
	
	Encombrement. : 
108 cm x 180cm x 76 cm

	
	
	Finition  
Buttoir plastique :
Ensemble panneau bois stratifié bété. Partie bois massif ;
Partie bois massif en vernis mât 1ère couche et en vernis brillant 2ième et 3ème couche au pistolet.
NB : Fabrication locale
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TABLE DE CONFERENCE DE 20 PLACES

	Type de matière :
Bois et contre-plaqué bété stratifié de 20 mm

	
	
	Nombre de pièces : 
Dix (10) pièces :
· Dix (10) Tables modulables

	
	
	Table modulable Rectangulaire :
 Table modulable rectangulaire démontable composée de dessus et panneaux latéraux doublés et alaisés en bois bété massif. 
Dimensions du dessus :
Longueur. 150 cm
Largeur.   70 cm
Epaisseur.   4 cm
Dimensions panneau latéral face (retrait de 5 cm)
Hauteur.72 cm
Longueur.142 cm 
Epaisseur.   4 cm
Dimensions panneau latéraux.
Hauteur. 72 cm
Longueur. 70 cm
Epaisseur. 4 cm

	
	
	Encombrement. : 
108 cm x 180cm x 76 cm

	
	
	Finition :
Buttoir plastique :
Ensemble panneau bois stratifié bété. Partie bois massif ;
Partie bois massif en vernis mât 1ère couche et en vernis brillant 2ième et 3ème couche au pistolet.
NB : Fabrication locale
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